사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스팩스/스캔 기본 화면에서 등록하기

# 팩스/스캔 기본 화면에서 등록하기

- 단축 수신처에 대해
- 인터넷 팩스 수신처를 등록하기
- IP 주소 팩스 수신처를 등록하기

## 단축 수신처에 대해

자주 전송하는 수신처를 이 기기에 등록함으로써, 전송할 때마다 수신처를 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 이 기기에 등록한 수신처를, 단축 수신처라고 부릅니다.

단축 수신처는, 2000건까지 등록할 수 있습니다. 등록할 수 있는 수신처의 종류는, 전송 방법에 따라서 메일 주소나 컴퓨터명 등이 됩니다.

#####

- 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 인터넷 팩스 수신처를 등록하기

수신처로 할 메일 주소를 등록합니다.

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. [주소 등록]을 탭합니다.

3. [신규 입력]을 탭합니다.

4. [인터넷 팩스]를 탭합니다.

5. 수신처 정보를 입력하고, [등록]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대해서는, 설정 메뉴에서 등록하는 경우와 동일합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 인터넷 팩스 수신처의 설정 내용을 확인, 변경 삭제할 때는, 설정 메뉴에서 수행합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인터넷 팩스 수신처는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## IP 주소 팩스 수신처를 등록하기

수신처로 할 IP 주소, 호스트명, 메일 주소 중 하나를 등록합니다.

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. [주소 등록]을 탭합니다.

3. [신규 입력]을 탭합니다.

4. [IP 주소 팩스]를 탭합니다.

5. 수신처 정보를 입력하고, [등록]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대해서는, 설정 메뉴에서 등록하는 경우와 동일합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 IP 주소 팩스 수신처의 설정 내용을 확인, 변경 삭제할 때는, 설정 메뉴에서 수행합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- IP 주소 팩스 수신처는, Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.