사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SMB 파일 공유의 설정을 하기

# SMB 파일 공유의 설정을 하기

- 개요
- SMB 서버의 설정을 하기
- 파일 공유에 사용할 공유 박스를 작성하기

## 개요

SMB 파일 공유는, 이 기기를 SMB 서버로써 동작시켜서, 이 기기의 공유 박스 내의 파일을 네트워크 상에서 공유하는 기능입니다.

네트워크 상의 공유 폴더를 참조하는 것과 동일하게, 컴퓨터에서 장치에 연결해서, 공유 박스 내의 파일을 간단하게 꺼낼 수 있습니다.

SMB 파일 공유 기능을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

1. SMB 서버의 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 파일 공유에 사용할 공유 박스를 작성하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## SMB 서버의 설정을 하기

이 기기를 SMB 서버로써 사용하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[SMB 서버 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SMB 서버 설정] | 이 기기를 SMB 서버로써 사용할 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[SMB 호스트명] | 이 기기의 SMB 호스트명을, 대문자로 입력합니다(15문자 이내, 기호는 -만 선두 및 말미 이외에서 사용 가능).
[워크 그룹] | 이 기기가 소속되는 워크 그룹명 또는 도메인명을 대문자로 입력합니다(" \ ; : , * < > ¦ + = ? 를 제외한 15문자 이내). 초기값은 [WORKGROUP]입니다.
[SMB 인증 프로토콜] | 이 기기에서 사용할 SMB 인증 프로토콜을 선택합니다. Windows Vista 이후를 사용하시는 경우에, SMB2.0 프로토콜을 사용할 때는, [SMB1.0/SMB2.0]을 선택합니다. 초기값은 [SMB1.0]입니다.
[SMB 파일 공유] | SMB 파일 공유 기능을 사용할 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

## 파일 공유에 사용할 공유 박스를 작성하기

공유 박스를 작성합니다. 또한, 공유 박스에 저장한 파일을 SMB 폴더에 자동적으로 저장하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [박스]-[박스 목록]-[새 등록]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [빈 번호를 사용]을 선택하면, 비어 있는 작은 숫자부터 자동적으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [직접 입력]을 선택하고, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 박스 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록하는 박스에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[박스 암호 사용] | 박스의 이용을 암호로 제한하는 경우에는, 체크를 하고 나서, 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내).
[검색 문자] | 박스를 [박스 이름]에서 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다.
[박스 종류] | SMB 파일 공유 기능을 사용할 경우에는, [공유]를 선택합니다.
[박스 고급 기능] | [표시]를 클릭합니다.
| [SMB 폴더에 문서 자동 저장] | SMB 파일 공유 기능을 사용할 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- 친전 수신 기능과는 동시에 설정할 수 없습니다.

#####

- SMB 파일 공유 기능을 사용해서, 공유 박스의 파일을 네트워크 상에서 공유하고 있는 경우에, 공유 박스를 통해서 SMB 폴더에 파일을 저장한 일시부터, 자동적으로 삭제될 때까지의 시간을 설정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.