사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스 보고서의 인쇄 조건을 설정하기

# 팩스 보고서의 인쇄 조건을 설정하기

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 보고서에는, 자동으로 인쇄되는 것과, 수동으로 인쇄하는 것이 있습니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[원격 출력 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄하는 타이밍을 선택합니다. [항상]:팩스를 전송한 후, 항상 인쇄합니다. [오류만]:팩스의 전송에 실패한 경우에 인쇄합니다. [OFF]:전송 결과 보고서를 인쇄하지 않습니다. 초기값은 [오류만]입니다.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 초기값은 [표시 안 함]입니다.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를 통신한 모든 수신처로 합칠지, 수신처별로 기재할지 선택합니다. 초기값은 [전체 수신지 일괄]입니다.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용의 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[송신 결과 보고서 출력 설정] | 전송 결과 보고서(전송 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시한 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 선택합니다. [인쇄]:전송 결과 보고서를 이 기기에서 인쇄합니다. [E-Mail 통지]:전송 결과 보고서를 임의의 수신처로 E-mail에서 전송합니다. 미리 E-mail 전송의 설정이 필요합니다. E-mail 전송의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 초기값은 [인쇄]입니다. [E-Mail 통지]를 선택한 경우에는, 다음의 항목을 설정합니다. [통지 주소]:통지처의 메일 주소를 입력합니다(스페이스를 제외한 320문자 이내). [통지 주소 우선 설정]:사용자 인증을 도입하고 있는 경우에, 통지처를 선택합니다. [사용자 주소]를 선택하면, 이 기기로 로그인해서 팩스의 전송을 실행한 사용자의 메일 주소로 통지합니다. 사용자의 메일 주소가 등록되어 있지 않은 경우에는, [통지 주소]에서 등록한 수신처로 통지합니다. [통지 주소]를 선택하면, 항상 [통지 주소]에서 등록한 수신처로 통지합니다. 초기값은 [통지 주소]입니다. [보고서 파일 첨부]:전송 결과 보고서를 파일로 변환하고 E-mail로의 첨부 여부를 선택합니다. 초기값은 [첨부]입니다. [보고서 화상 설정]:전송 결과 보고서에, 전송한 원고의 첫번째 페이지의 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [화상 첨부]입니다. [보고서 파일 형식]:전송 결과 보고서를 E-mail에 첨부할 때의 파일 형식을 선택합니다. 초기값은 [PDF]입니다.
[활동 기록] | 팩스 전송/수신한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 인쇄할 경우는, 인쇄할 타이밍을 선택합니다. [OFF]:통신 관리 보고서를 인쇄하지 않습니다. [매일]:[출력 시각 설정]에서 설정한 시각에 매일 인쇄합니다. [1번에 100개]:100통신 마다 인쇄합니다. [매일 100개]:[출력 시각 설정]에서 설정한 시각에 매일 인쇄합니다. 또한, 100통신마다 인쇄합니다. 초기값은 [1번에 100개]입니다.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로써 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[기밀 수신 기록] | 친전 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[비고란 인쇄 설정] | 이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우, 통신 관리 보고서의 비고란에 사용자명/부문명의 인자 여부를 선택합니다. [통상 인자]:회선의 상태나 전송시의 설정을 인자합니다. [사용자명 인자]:사용자 인증의 사용자명을 인자합니다. [부문명 인자]:부문 인증의 부문명을 인자합니다. 초기값은 [통상 인자]입니다.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄할 보고서에 작업 번호를 표시하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 대상이 되는 것은 다음의 보고서입니다. 통신 관리 보고서 전송 관리 보고서 수신 관리 보고서 전송 결과 보고서 동보 결과 보고서 또한, 제어판의 작업 표시 화면에서, 통신 목록의 통신 시간 대신에, 작업 번호를 표시합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[정상 수신 메일 본문 인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 초기값은 [인쇄]입니다.