사용자 설명서

검색

홈인쇄프린터 드라이버를 설치하기 전에(관리자용)

# 프린터 드라이버를 설치하기 전에(관리자용)

- LAN 케이블의 연결을 확인하기
- 네트워크 설정을 확인하기
- 네트워크 인쇄의 사용 환경을 설정하기
- 프린터 드라이버에서의 장치 정보 취득 허가하기

### 이 기기를 네트워크에 연결하기

#### LAN 케이블의 연결을 확인하기

#### 네트워크 설정을 확인하기

이 기기에 IP 주소가 할당되어 있는지를 확인합니다.

### 네트워크 인쇄의 사용 환경을 설정하기

#### 표준 인쇄(Port 9100)를 이용하는 경우

RAW 포트 번호가 지정되어 있는지 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다). 특별한 지정이 없는 경우는, 표준 인쇄(Port 9100)를 이용하십시오.

#### 인터넷 인쇄(IPP)를 이용하는 경우

IPP의 사용 환경을 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다).

#### 보안 인쇄(IPPS)를 이용하는 경우

IPPS 사용 환경을 설정합니다. 이 기기와 컴퓨터간의 통신을 SSL로 암호화합니다.

### 준비 완료

## LAN 케이블의 연결을 확인하기

이 기기의 LAN 포트에, LAN 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

## 네트워크 설정을 확인하기

이 기기에 IP 주소가 할당되어 있는지를 확인합니다. [유틸리티]-[장치 정보 표시]를 탭하여, IP 주소가 표시되어 있는지 확인합니다.

#####

- IP 주소가 표시되지 않는 경우는, 네트워크 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 네트워크 인쇄의 사용 환경을 설정하기

인쇄 방법에 따라서 사용 환경을 설정합니다.

인쇄 방법을 지정하지 않고 설치를 진행하면, 표준 인쇄(Port 9100)로 인쇄할 수 있는 상태가 됩니다. 특별한 지정이 없는 경우는, 표준 인쇄(Port 9100)를 이용하십시오.

인쇄 방법 | 설명
--- | ---
표준 인쇄(Port 9100) | RAW 포트 번호가 지정되어 있는지 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다). 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
인터넷 인쇄(IPP) | IPP의 사용 환경을 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다). 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
보안 인쇄(IPPS) | IPPS 사용 환경을 설정합니다. 이 기기와 컴퓨터간의 통신을 SSL로 암호화합니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 인스톨러를 사용해서 보안 인쇄(IPPS)를 설치할 수 없습니다.

- IPv6 환경에서 Windows Server 2003을 사용할 경우, 인스톨러를 사용해서 설치할 수 없습니다.

- IPv6 환경에서, 인터넷 인쇄(IPP)는 대응하고 있지 않습니다.

## 프린터 드라이버에서의 장치 정보 취득 허가하기

OpenAPI의 인증 기능을 무효로 합니다(보통은, 초기 설정 상태로 사용할 수 있습니다).

프린터 드라이버에서 장치 정보를 취득하는 것을 허가하면, 이 기기의 옵션 장착 상태나 인증 설정의 유무 등을, 프린터 드라이버가 자동으로 취득합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 프린터 드라이버에서 장치 정보의 취득을 암호로 제한할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.