사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 TWAIN 스캔의 사용 환경을 설정하기

# TWAIN 스캔의 사용 환경을 설정하기

- 개요
- TWAIN 스캔의 기본 설정을 하기
- 제어판의 잠금 시간을 변경하기

## 개요

TWAIN 드라이버를 사용해서, 네트워크 연결된 컴퓨터에서 이 기기를 제어하고, 스캐너로써 사용할 수 있습니다.

TWAIN 스캔을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. TWAIN 스캔의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 필요에 따라서, 다음의 옵션 설정을 하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   TWAIN 스캔 실행 중에 제어판을 잠그는 시간을 변경하고 싶다 | 여기

## TWAIN 스캔의 기본 설정을 하기

네트워크 상의 컴퓨터에서, 이 기기를 제어하기 위해 필요한 설정을 수행합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[SNMP 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [SNMP 설정] | TWAIN 스캔 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택하고, 사용하시는 SNMP의 버전에 체크를 합니다. 초기값은 [ON]입니다.
   [UDP 포트 설정] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[TCP Socket설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [TCP Socket] | TWAIN 스캔 기능을 사용할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
   [포트 번호] | 필요에 따라서, TCP Socket의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [59158]입니다.

## 제어판의 잠금 시간을 변경하기

TWAIN 스캔의 실행 중에는, 이 기기의 제어판이, 자동적으로 잠깁니다. 필요에 따라서, 잠금이 해제될 때 까지의 시간을 변경할 수 있습니다.

관리자 모드의 [시스템 설정]-[네트워크 TWAIN]에서, [TWAIN 조작 잠금 시간]을 변경합니다(초기값:[120]초).