사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명전문가 조정
검색

# 전문가 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]

인쇄 화상의 색감이나, 스테이플/펀치/접지 위치가 변화된 경우 등에 설정합니다. 인쇄 화상의 상태 불량의 보정이나, 스테이플/펀치/접지 위치의 조정 등, 여러 가지 조정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[AE레벨 조정] | AE(Auto Exposure(자동노광)) 레벨을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프린터 조정] | 인쇄 시작 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[피니셔 조정] | 스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[그러데이션 보정] | 인쇄 화상의 계조가 불규칙한 경우에, 계조를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[스캔 영역] | 스캐너의 읽어 들이기 범위를 조정합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[ADF 조정] | ADF에서의 화상 읽기에 관한 조정을 합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[분할선 검출 설정] | 슬릿 유리의 얼룩의 검출 레벨이나, 슬릿 유리의 청소에 대해 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 용지 설정] | [사용자 용지 1]~[사용자 용지 6]에, 전용지를 등록합니다. 평량이나 미디어 조정의 설정을 합니다. 표시 방법에 대해서는, 서비스 센터에 문의하십시오.
[제거 보정] | [원고 외 영역 삭제]를 설정해서 원고 이외의 부분을 제거할 때의 동작이나, 제거 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PS 디자이너 설정] | 컴퓨터에서 PS 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 농도 보정을 유효하게 할지 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[드럼 건조] | 드럼의 주위의 결로를 제거합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[최대농도조정] | 인쇄 시의 최대 농도를 미세 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.