사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명복사 설정
검색

# 복사 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]

복사 모드에서 사용하는 각 기능을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고대 자동 배율] | 원고면 유리에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[ADF 자동 배율] | ADF에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[APS 해제시의 트레이 지정] | [용 지]에서 [자 동]의 선택을 해제했을 때 전환되는 급지 트레이를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[복사 조작시 인쇄 접수] | 제어판에서 복사 조작 중에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 수신했을 때, 바로 인쇄하거나, 복사 완료 후에 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[3단 접지 인쇄면 방향] | 복사한 용지를 3단 접지해서 배출할 때, 인쇄면을 안쪽 또는 바깥쪽으로 접을지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[자동 화상 회전] | 원고와 용지의 방향이 다른 경우에, 어느 설정일 때에 원고 화상을 자동 회전할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.