사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명네트워크 팩스 설정
검색

# 네트워크 팩스 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]

인터넷 팩스나 IP 주소 팩스의 사용 환경의 설정, 전송 데이터의 압축 형식의 초기값을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[흑백 2값 압축 방법] | 인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 흑백으로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[컬러/흑백 복수값 압축 방법] | 인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 풀 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인터넷 팩스 자지 수신력] | 인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기가 MDN 응답을 보낼 때, 이 기기의 수신 능력을 통지합니다. 필요에 따라서, MDN 응답으로 통지하는 이 기기의 수신 능력을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인터넷 팩스 고급 설정] | 인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기에서 전송한 팩스의 도착 확인(MDN/DSN)에 관한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IP주소 팩스 동작 설정] | IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 이 기기의 동작 모드를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.