사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IWS 설정
검색

# IWS 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [IWS 설정]

IWS(Internal Web Server)기능의 사용환경을 설정합니다.

IWS 기능을 유효로 하면, 이 기기에 Web 페이지 콘텐츠를 전송해서, Web 서버로 이용할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IWS 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호(Web 서버)] | 필요에 따라서, 이 기기에 업로드한 Web 페이지 콘텐츠에 액세스할 때의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8090]입니다.
[포트번호(어플리케이션 설치)] | 필요에 따라서, 이 기기의 동적 콘텐츠가 사용하는 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8091]입니다.
[IWS 연결] | 이 기기에 업로드한 Web 페이지 콘텐츠가 스크립트 등의 동적 콘텐츠를 포함한 경우에, 동적 컨텐츠의 외부에 액세스를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[어플리케이션 간 통신 허가 설정] | 외부 응용 프로그램이 이 기기의 IWS 응용 프로그램을 조작하는 것을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다. 허가하는 경우는, 외부 응용 프로그램이 이 기기의 IWS 응용 프로그램을 조작할 때의, 이 기기에 로그인하기 위한 인증 정보를 설정합니다. [사용자 이름]:사용자명을 입력합니다(8문자 이내). [암호]:[사용자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(8문자 이내).
[로그인 정보 통지 설정] | 이 기기의 IWS 응용 프로그램이, 다른 장치의 IWS 응용 프로그램을 조작할 때에, 이 기기를 사용하고 있는 사용자의 사용자명과 암호를 통지할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 유효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.