사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 Prefix/Suffix 자동 설정
검색

# Prefix/Suffix 자동 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [Prefix/Suffix 자동 설정]

E-mail 형식으로 통신하는 팩스 서버를 이용하는 경우에, 전송처의 번호에 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 자동으로 부가할지 선택합니다.

초기값은 [사용 OFF]입니다.

#####

- [유틸리티]-[관리자 설정]-[네트워크 설정]-[상세 설정]-[주소 입력 부가 설정]-[Prefix/Suffix 등록]의 등록 번호 01의 내용이 부가됩니다.

#####

[사용 ON]으로 설정하면, 다른 설정에 제한이 걸립니다.

- [유틸리티]-[관리자 설정]-[팩스 설정]을 설정할 수 없습니다([수신지확인표시기능], [PC-Fax 송신 허가 설정], [주소 2 입력 기능(전송)], [주소 2 입력 기능(등록)] 제외).

- Web Connection의 [주소 등록]-[응용 목록]을 설정할 수 없습니다.

- 게시판 박스, 폴링 송신 박스, 강제 메모리 수신 박스, 재전송 박스를 사용할 수 없습니다.

- 게시판 박스, 중계 박스를 등록할 수 없습니다.

- 친전 수신을 할 수 없습니다.

- 오프-훅을 사용할 수 없습니다.

- 팩스/스캔 모드의 [팩스 발신자 설정], [회선 설정], [퀵 메모리 송신], [폴링 송신], [폴링 수신], [타이머 송신], [암호 송신], [F-코드 송신]은 설정할 수 없습니다.

- 네트워크 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

- 팩스의 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, [외선], [톤], [일시 정지], [-], [회선 설정]을 지정할 수 없습니다.

- [작업 목록 표시]-[송신 목록]에서 보고서를 출력할 수 없습니다.

- [작업 목록]의 [통신처]에는, Prefix와 Suffix를 제외한 번호를 표시합니다.

- [송신 목록]-[보고 형식]은, [스캔 송신]이 됩니다.

- [송신 목록]-[로그]-[상세]의 [주소종류]는 [E-Mail]이 됩니다.

- [미터 카운트]는, [스캐너/팩스]의 [스캔]만 갱신되며, [팩스 전송 매수]는 갱신되지 않습니다.