사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 FTP 전송의 사용환경을 설정하기

# FTP 전송의 사용환경을 설정하기

- 개요
- FTP 전송의 기본 설정을 하기
- 프록시 서버를 사용하기

## 개요

FTP 전송은, 이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를, FTP 서버의 지정한 폴더로 전송하는 기능입니다.

프록시 서버를 사용하고 있는 경우에는, 프록시 서버 경유로 FTP 서버에 액세스하도록 설정할 수 있습니다.

FTP 전송을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. FTP 전송의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   프록시 서버를 경유해서 FTP 서버로 전송하고 싶다 | 여기

## FTP 전송의 기본 설정을 하기

FTP 전송을 유효로 합니다. 아울러, FTP 서버로 연결하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[FTP 설정]-[FTP 전송 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[FTP 전송] | FTP 전송 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[연결 시간초과] | 필요에 따라서, FTP 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, FTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.

## 프록시 서버를 사용하기

사용하시는 네트워크 환경에서 프록시 서버를 사용하고 있는 경우에, 프록시 서버 경유로 FTP 서버에 액세스하도록 설정할 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하려면, 이 기기에 프록시 서버의 정보를 등록합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[FTP 설정]-[FTP 전송 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [21]입니다.