사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타암호 없이 인쇄하기(인쇄 단순 인증)

# 암호 없이 인쇄하기(인쇄 단순 인증)

- 개요
- 인쇄 단순 인증을 허가하기
- 인쇄 단순 인증 서버를 등록하기
- SSL로 통신하기

## 개요

사용자 인증을 도입하고 있는 경우에, 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때, 사용자명만의 인증(암호 없음)으로 인쇄할 수 있도록 합니다. 이 기능을, 인쇄 단순 인증이라고 부릅니다.

인쇄 단순 인증을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 인쇄 단순 인증을 허가하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 외부 서버 인증을 도입하고 있는 경우에는, 사용자명을 확인하기 위한 LDAP 서버(인쇄 단순 인증 서버)의 정보를 등록하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   LDAP 서버와 SSL로 통신하고 싶다 | 여기

## 인쇄 단순 인증을 허가하기

인쇄 단순 인증을 허가합니다. 본체 장치 인증을 도입하고 있는 경우에는, 사용자명만의 인증(암호 없음)으로, 프린터 드라이버에서 인쇄할 수 있도록 됩니다.

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[인쇄 단순 인증]에서, [인쇄 단순 인증]을 [허가]로 설정합니다(초기값:[금지]).

## 인쇄 단순 인증 서버를 등록하기

외부 서버 인증을 도입하고 있는 경우에는, 사용자명을 LDAP 서버에 문의해서, 이 기기로의 액세스 허가를 받을 필요가 있습니다. 이 LDAP 서버를, 인쇄 단순 인증 서버라고 부릅니다.

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[프린트 간이 인증 서버 등록]-[편집]에서, 인쇄 단순 인증 서버의 정보를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서버 주소] | LDAP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[포트 번호] | 필요에 따라서, LDAP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [389]입니다.
[기본 검색] | 인증하는 사용자를 검색할 때의 검색의 기점을 지정합니다(255문자 이내). 입력한 기점에서 아래 트리 구조도 포함해서 검색합니다. 입력 예:"cn=users,dc=example,dc=com"
[시간 초과] | 필요에 따라서, LDAP 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[인증 방식] | LDAP 서버에 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하시는 LDAP 서버에서 채용하고 있는 인증 방식에 맞춰서 선택합니다. [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 초기값은 [Simple]입니다.
[로그인 이름] | LDAP 서버로 로그인 해서, 사용자의 검색이 이루어질 로그인명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
[도메인 이름] | LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [인증 방식]에서 [GSS-SPNEGO]를 선택한 경우에는, Active Directory의 도메인명을 입력합니다.
[referral 설정] | 필요에 따라서, referral 기능의 사용 여부를 선택합니다. LDAP 서버의 환경에 따라서 설정하십시오. 초기값은 [ON]입니다.
[검색 속성] | LDAP 서버에서 사용자의 검색을 할 때에 사용하는, 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내, 기호는 -만 사용 가능). 속성값은, 영문자로 시작할 필요가 있습니다. 초기값은 [uid]입니다.
[외부 서버] | 인쇄 단순 인증 서버에서의 인증이 성공했을 때에, 사용자 정보의 일부로서 사용하는 외부 서버의 이름을, 이 기기에 등록되어 있는 외부 서버에서 선택합니다. 여기서 선택한 외부 서버는, 다음의 목적으로 사용합니다. 이 기기에 저장하는 인증 정보의 일부로써 사용하기 이 기기의 기능 제한이나, 상한 관리에 사용하기 초기값은 [없음]입니다.

## SSL로 통신하기

이 기기와 LDAP 서버와의 통신을, SSL로 암호화합니다.

사용하시는 환경에서, LDAP 서버와의 통신을 SSL로 암호화 하고 있는 경우에 설정합니다.

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[프린트 간이 인증 서버 등록]-[편집]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SSL 사용] | SSL로 통신할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
| [포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [636]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우에는, 검증할 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해, 증명서의 검증을 수행합니다.
| [유효기간] | 증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다.
[CN] | 증명서의 CN(Common Name)이, 서버 주소와 일치하고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[키 사용법] | 증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[체인] | 증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[유효 기간 확인] | 증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, 다음의 순서로 수행합니다. OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스 CRL(Certificate Revocation List) 초기값은 [확인 안 함]입니다.