사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명회신 설정
검색

# 회신 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [회신 설정]

전송 팩스 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 전송 팩스 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [전송실패시 상시 인쇄]입니다.
[회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. 키패드에서 팩스 번호를 직접 입력하거나, [등록 수신지에서 지정]을 탭하여, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, [파일 형식]을 지정해서, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다. 기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오. 전송처가 팩스인 경우, 수신한 네트워크 팩스를 전송할 수 없습니다. [출력 기능]의 설정에 관계없이, 항상 이 기기에서 인쇄합니다.

#####

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [출력 기능]에서 [상시 인쇄]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.