사용자 설명서

검색

홈인쇄레이아웃을 조정해서 인쇄하기

# 레이아웃을 조정해서 인쇄하기

- 포스터와 같이 크게 인쇄하기(포스터 모드:)
- 180도 회전해서 인쇄하기(180도 회전)
- 인쇄 위치를 미세 조정하기(화상 이동)

## 포스터와 같이 크게 인쇄하기([포스터 모드:])

원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 인쇄합니다. 인쇄한 용지를 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다.

[레이아웃/피니싱]의 [포스터 모드:]에서 "N N"을 선택합니다. 예를 들면, [2 2]를 선택하면, 1페이지의 원고 화상을 확대해서, 4장의 용지에 분할해서 인쇄합니다.

접합 여백을 만들 경우는, [오버레이 선]에 체크를 합니다.

## 180도 회전해서 인쇄하기([180도 회전])

인쇄 화상의 위와 아래가 반대로 되도록 인쇄합니다. 봉투 등의 놓는 방향을 바꿀 수 없는 용지에 인쇄할 때 사용합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [180도 회전]에 체크를 합니다.

## 인쇄 위치를 미세 조정하기([화상 이동])

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 양면 인쇄를 할 때는, 뒷면 화상의 위치도 조정할 수 있습니다.

인쇄 위치를 조금씩 조정하거나, 인쇄 위치의 앞뒤를 바꾸는 등, 미세 조정이 필요할 때 사용합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [화상 이동]에 체크를 합니다.

   [화상 이동] 화면이 표시됩니다.

2. 상하좌우의 이동 거리를 조정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 양면 인쇄할 때는, [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에서 동일하게 이동합니다.