사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타무선 네트워크 환경에서 사용하기

# 무선 네트워크 환경에서 사용하기

- 개요
- 네트워크 인터페이스 구성을 설정하기
- TCP/IP의 기본 설정을 하기
- 이 기기를 무선 LAN으로써 동작시키기 위한 설정을 하기
- 이 기기를 무선 공유기로써 동작시키기 위한 설정을 하기
- 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 동작시키기 위한 설정을 하기
- 무선 네트워크 환경의 통신 상태를 확인하기
- 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인하기

## 개요

이 기기를 무선 네트워크 환경으로 연결해서 사용하기 위해, 다음의 순서로 설정하십시오.

- 이 기기를 무선 네트워크 환경에 연결해서 사용하려면, 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트의 장착이 필요합니다.

1. 네트워크 인터페이스의 구성을 선택하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. TCP/IP를 사용해서 이 기기를 확장 네트워크로 연결하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 이 기기를 무선 LAN 또는 무선 공유기로써 동작시키기 위한 설정을 하기

   - 이 기기를 무선 LAN으로써 동작시키기 위한 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - 이 기기를 무선 공유기로써 동작시키기 위한 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 동작시키기 위한 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## 네트워크 인터페이스 구성을 설정하기

이 기기의 네트워크 인터페이스의 구성을 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 I/F 구성]에서, 유효로 하는 네트워크 인터페이스를 선택합니다.

- [유선 만]:이 기기를 유선 LAN 환경으로만 사용하는 경우에 선택합니다.

- [무선 만]:이 기기를 무선 LAN 환경으로만 사용하는 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로써 동작시킵니다.

- [유선+무선(보조 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 둘 다 사용하는 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로써 동작시킵니다.

- [유선+무선(기본 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 둘 다 사용하는 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 공유기로써 동작시킵니다.

- [유선+무선 (Wi-Fi Direct)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 둘 다 사용하는 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 동작시킵니다.

## TCP/IP의 기본 설정을 하기

TCP/IP를 사용해서 이 기기를 무선 네트워크 환경으로 연결하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 I/F 구성]에서, [유선+무선(보조 모드)], [유선+무선(기본 모드)], [유선+무선 (Wi-Fi Direct)] 중의 하나를 선택한 경우에 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]에서 [무선 설정]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다. [TCP/IP 설정 (무선 설정)]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPv4] | 이 기기에서 IPv4를 사용해서 무선 네트워크 환경으로 연결할 경우에, IPv4의 설정을 합니다.
| [IP 주소 설정 방법] | IP 주소를 수동으로 입력할 때는 [수동 설정]을 선택하고, 무선 네트워크 환경에서 사용할 이 기기의 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다. DHCP 서버에서 IP 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, [자동 설정]을 선택합니다. [네트워크 I/F 구성]이 [유선+무선(기본 모드)] 또는 [유선+무선 (Wi-Fi Direct)]인 경우, 이 항목은 표시되지 않습니다. 직접 설정으로만 설정할 수 있습니다. 초기값은 [자동 설정]입니다.
[IP 주소] | [IP 주소 설정 방법]에서 [수동 설정]을 선택한 경우에는, 이 기기에 준비한 고정 IP 주소를 입력합니다.
[서브넷 마스크] | [IP 주소 설정 방법]에서 [수동 설정]을 선택한 경우에는, 서브넷 마스크를 입력합니다.
[IPv6] | 이 기기에서 IPv6을 사용해서 무선 네트워크 환경으로 연결할 경우, IPv6의 설정을 표시합니다.
| [링크 로컬 주소] | 링크 로컬 주소를 표시합니다. 링크 로컬 주소는, 이 기기의 MAC 주소에서 자동적으로 설정됩니다.

#####

- 무선 네트워크의 네트워크 주소는, 유선 네트워크의 네트워크 주소와는 다른 개인 IP 주소 등을 설정하십시오. 같은 네트워크 주소군을 설정하면, 이 기기에서 유선 네트워크로의 전송을 할 수 없게 됩니다.

## 이 기기를 무선 LAN으로써 동작시키기 위한 설정을 하기

이 기기를 무선 LAN으로써 동작시켜서, 사용하시는 액세스 포인트로 연결하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 I/F 구성]에서, [무선 만] 또는 [유선+무선(보조 모드)]을 선택한 경우에 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[무선 LAN 어댑터]에서, 설정 방법을 선택합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [직접 입력] | SSID나 암호화 방식 등, 연결로 필요한 설정 항목을 모두 직접 입력하는 경우에 선택합니다.
   [WPS] | 연결에 필요한 정보를 액세스 포인트에서 자동적으로 취득하는 경우에 선택합니다. 액세스 포인트가 WPS 기능에 대응하고 있을 필요가 있습니다. 무선 네트워크로 연결하고 있는 이 기기의 IP 주소를 지정하고 Web Connection을 이용하고 있는 경우, WPS를 실행하면, Web Connection으로의 연결이 끊어집니다.

2. 순서 1에서 선택한 설정 방법에 따라서, 다음의 설정을 합니다.

   - [직접 입력]을 선택한 경우

   설정 | 설명
   --- | ---
   [AP 검색] | 클릭하면, 이 기기의 주위에 있는 액세스 포인트를 자동적으로 검색합니다. 표시된 일람에서, 이 기기를 연결하는 액세스 포인트를 선택합니다.
   [SSID] | 이 기기가 연결하는 액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내).
   [인증 및 암호화 알고리즘] | 인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다.
   [WEP 키] | [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]를 선택한 경우에, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정할 경우에는, [사용 키 선택]에서 사용할 WEP 키를 선택합니다.
   [암호 입력 방식] | [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우에, 암호 입력 방식을 선택합니다.
   [암호] | [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우에, 암호를 입력합니다. 암호를 변경하는 경우에는, [암호 변경]에 체크를 합니다.
   [20/40MHz 자동 전환] | 40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우에는 [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

   - [WPS]를 선택한 경우

   설정 | 설명
   --- | ---
   [푸시 버튼 방식] | [푸시 버튼 방식]을 선택하고 나서 [확인]을 클릭하면, 액세스 포인트로의 연결을 시도합니다. 액세스 포인트로 WPS 설정용의 버튼을 누르면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동적으로 실행합니다. 일부 액세스 포인트에 대해서, WPS의 푸시 버튼 방식을 사용한 경우, 연결에 실패할 수 있습니다. 이러한 경우에는, 액세스 포인트의 버튼을 누른 후, 30초 정도 기다리고 나서, 이 기기로의 연결을 실시하십시오.
   [PIN 방식] | [PIN 방식]을 선택하고 나서 [확인]을 클릭하면, PIN 코드가 표시됩니다. 표시된 PIN 코드를 액세스 포인트로 입력하면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동적으로 실행합니다. Windows 7 이후의 OS를 가동하는 컴퓨터가 필요합니다.

## 이 기기를 무선 공유기로써 동작시키기 위한 설정을 하기

이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로써 사용하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 I/F 구성]에서, [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우에 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[무선 공유기 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SSID] | 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용할 때의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내).
[인증 및 암호화 알고리즘] | 인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다.
[WEP 키] | [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]를 선택한 경우에, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정할 경우에는, [사용 키 선택]에서 사용할 WEP 키를 선택합니다.
[암호] | [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우에, 암호를 설정합니다. [암호 입력 방식]:암호 입력 방식을 선택합니다. [암호]:암호를 입력합니다. 암호를 변경하는 경우에는, [암호 변경]에 체크를 합니다. [암호 자동 업데이트]:암호를 자동 업데이트하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 또한, 암호의 업데이트 간격을 입력합니다.
[20/40MHz 자동 전환] | 40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우에는 [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[무선 채널] | 액세스 포인트가 사용하는 무선 채널을 선택합니다. [자동]을 선택하면, 다른 액세스 포인트가 사용하고 있지 않은 채널을 검색해서 자동적으로 할당합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[ANY 연결] | ANY 연결의 허가 여부를 선택합니다. [금지]를 선택하면, 무선 LAN 쪽에서 액세스 포인트의 SSID를 자동 검출할 수 없게 됩니다. 초기값은 [허가]입니다.
[MAC 주소 필터링] | 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN을 MAC 주소로 제한합니다. 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN의 MAC 주소를 입력합니다. 최대 16대 기기의 MAC 주소를 등록할 수 있습니다.
[DHCP 서버 설정] | DHCP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다. [유효 설정]:DHCP 서버 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다. [IPv4 임대 주소]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 범위를 설정합니다. [서브넷 마스크]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다. [임대 기간]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 임대 기간을 입력합니다.
[동시 연결 대수 설정] | 액세스 포인트의 동시 연결대수를 입력합니다. 초기값은 [5]대입니다.
[신호 강도 설정] | 액세스 포인트의 전파 강도를 3단계(약, 중, 강)에서 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[연결된 기기 표시] | 액세스 포인트에 연결된 무선 LAN의 이름과 MAC 주소의 일람을 표시합니다.

## 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 동작시키기 위한 설정을 하기

Wi-Fi Direct는 액세스 포인트가 없어도, 무선으로 단말기를 직접 연결할 수 있는 규격입니다. 여기서는, 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 동작시키기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 I/F 구성]에서, [유선+무선 (Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우에 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[무선 공유기 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SSID] | 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로서 사용할 때의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). Wi-Fi Direct에 대응한 단말기를 이 기기에 연결할 경우에 이용합니다. Wi-Fi Direct에 대응한 단말기의 Wi-Fi Direct(설정) 화면에는, 여기에서 설정한 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct(설정) 화면에서 SSID를 지정하고 이 기기로 연결할 수 없는 경우에는, Wi-Fi(설정) 화면에서 [가상 SSID]를 지정하고 연결하십시오.
[가상 SSID] | 자동 생성된 가상 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기를 이 기기에 연결할 경우에 이용합니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에는, 가상 SSID가 표시됩니다. 가상 SSID는, "DIRECT-XXXXXX"(XXXXXX는 랜덤한 영숫자와 [SSID]의 설정값의 조합)에서 표시됩니다.
[인증 및 암호화 알고리즘] | 인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다.
[암호] | WPA의 암호를 설정합니다. [암호 입력 방식]:암호 입력 방식을 선택합니다. [암호]:암호를 입력합니다. 암호를 변경하는 경우에는, [암호 변경]에 체크를 합니다. [암호 자동 업데이트]:암호를 자동 갱신하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 또한, 암호의 갱신 간격을 입력합니다.
[20/40MHz 자동 전환] | 40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우에는 [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[무선 채널] | 액세스 포인트가 사용할 무선 채널을 선택합니다. [자동]을 선택하면, 다른 액세스 포인트가 사용하고 있지 않은 채널을 검색해서 자동적으로 할당합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[DHCP 서버 설정] | DHCP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다. 보통은, DHCP 서버의 설정이 필요합니다. [유효 설정]:DHCP 서버 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다. [IPv4 임대 주소]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 범위를 설정합니다. [서브넷 마스크]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다. [임대 기간]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 임대 기간을 입력합니다.
[동시 연결 대수 설정] | 액세스 포인트의 동시 연결대수를 입력합니다. 초기값은 [5]대입니다.
[신호 강도 설정] | 액세스 포인트의 전파 강도를 3단계(약, 중, 강)에서 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[연결된 기기 표시] | 액세스 포인트에 연결된 무선 LAN의 이름과 MAC 주소의 일람을 표시합니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용한 연결 방법에 대한 자세한 내용은, 단말기의 취급설명서를 읽어주십시오.

## 무선 네트워크 환경의 통신 상태를 확인하기

관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[무선 LAN 어댑터]-[연결 상태]에서, 이 기기를 연결하고 있는 액세스 포인트의 확인이나, 액세스 포인트의 전파 강도, 현재의 통신 속도 등을 확인할 수 있습니다.

## 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인하기

관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[장치 설정]에서, 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.