사용자 설명서

검색

홈인쇄레이아웃/피니싱에서 할 수 있는 것

# [레이아웃/피니싱]에서 할 수 있는 것

[레이아웃/피니싱]에서는, 인쇄할 때의 레이아웃이나 마감에 관한 설정을 할 수 있습니다.원고의 조합 방법이나, 인쇄 위치의 조정 등을 할 수 있습니다.

설정 화면은, [레이아웃] 화면과 [피니싱] 화면을 전환할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 종류:] | 용지의 인쇄면을 선택합니다. [단면 전용 용지]:용지의 단면에 인쇄합니다. [양면]:용지의 양면에 인쇄합니다. [소책자]:소책자의 형태가 되도록 인쇄합니다. 원고 데이터의 순서를 정렬하고, 좌우 양면으로 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.
[제본 방향:] | 스테이플로 철하거나, 펀치 구멍을 낼 때에, 제본 위치를 선택합니다.
[포스터 모드:] | 원고 화상을 확대하여, 복수의 용지로 분할해서 인쇄합니다. 예를 들면, [2 2]이라면, 1페이지의 원고를 4장의 용지로 분할해서 인쇄합니다.이어서 합치면, 포스터와 같이 크게 완성됩니다. 접착 여백을 만드는 경우에는, [오버레이 선]에 체크를 합니다. 1개의 인쇄 작업 내에 크기나 방향이 다른 페이지가 포함되는 원고를 인쇄하면, 화상이 잘리거나, 화상이 겹치는 경우가 있습니다.
[180도 회전] | 원고를 180도 회전해서 인쇄할 때에 체크를 합니다.
[화상 이동] | 용지에 대한 화상의 인쇄 위치를 미세조정(이동)해서 인쇄할 때에 체크를 합니다. [화상 이동]에 체크를 하면, [화상 이동] 화면이 표시됩니다. 인쇄 위치를 상세하게 지정합니다. [앞면]:앞면의 상하좌우의 이동량을 지정합니다. [뒷면]:양면 인쇄할 경우에는, 뒷면의 상하좌우의 이동량을 지정합니다.[앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤가 동일하게 이동됩니다.
[장] | [인쇄 종류:]에서 [양면] 또는 [소책자]를 선택해서 인쇄하는 경우에, 앞면에 배치하고 싶은 페이지가 있을 때는 체크를 합니다. 체크했을 때에 표시되는 [장] 화면의 [페이지 번호:]에, 앞면에 배치할 페이지의 페이지 번호를 지정합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나 "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
[스테이플:] | 인쇄한 용지를 스테이플로 철할 때에 체크를 합니다. 더불어, 스테이플의 수와 제본 위치를 지정합니다.
[펀치 홀:] | 인쇄한 용지에 펀치 구멍(철 구명)을 낼 때에 체크를 합니다. 더불어, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.
[중철:] | 인쇄한 용지를 접지 가공할 때에, 접는 방법을 선택합니다.
[페이지 접지 설정:] | [중철:]에서 [반-접지(페이지 단위)] 또는 [3단 접지(페이지 단위)]를 선택한 경우에, 한번에 접지 가공할 페이지 수를 지정합니다.
[용지 배열:] | 양면 인쇄하는 경우의 제본 위치를, 모든 데이터가 갖추어지고 나서 보정할지, 수신하면서 순서대로 보정할지를 선택합니다. [용지 배열 우선]:모든 데이터 수신 후에 일괄적으로 변 맞춤 처리를 합니다. 모든 페이지를 동일한 조건으로 보정합니다. [생산성 우선]:인쇄하면서 순서대로 처리합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 피니셔가 필요합니다.

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- [중철:]의 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- [중철:]의 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- [중철:]의 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- Mac OS X 10.9/10.10에서 샌드박스 대응 응용 프로그램을 사용하는 경우, 각 설정 다이얼로그에 표시되는 [설정을 저장합니다]를 이용할 수 없습니다.