사용자 설명서

검색

홈박스전송 전의 옵션 설정

# 전송 전의 옵션 설정

- 파일의 해상도를 변경하기(해상도)
- 파일의 컬러 모드를 변경하기(컬러)
- 파일 형식을 변경하기(파일 형식)
- 파일명이나 제목 등을 변경하기(문서명/건명/기타)
- 일자/시각을 추가하기(일자/시각)
- 페이지 번호를 추가하기(페이지 번호)
- 스탬프를 추가하기(스탬프)
- 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기(머리말/꼬리말)
- 전송과 동시에 인쇄하기(동시인쇄)
- 인자할 문자열을 변경하기(문자열 변경)
- 전송한 파일의 저장 장소를 통지하기(URL 통지처 설정)
- E-mail을 암호화하기(메일 암호화)
- E-mail에 디지털 서명을 추가하기(디지털 서명)
- 발신자명을 변경해서 전송하기(팩스 머리말 설정)
- 팩스 회선의 설정을 하기(회선 설정)
- 시각을 지정해서 통신하기(타이머 송신)
- 암호를 넣어서 전송하기(암호 송신)
- F-코드를 지정해서 전송하기(F-코드 송신)

## 파일의 해상도를 변경하기([해상도])

박스에 저장했을 대의 해상도에서 설정을 변경해서 전송합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스캔 해상도] | 스캔 전송할 파일의 해상도를 선택합니다. E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송할 때는, 아래의 해상도로 전송합니다. [저장시의 설정]:저장했을 때의 해상도 그대로 전송할 때에 선택합니다. [200 200dpi]:보통의 해상도로 전송할 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 보다 높은 해상도로 전송할 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 파일을 전송할 때에 선택합니다. [600 600dpi]:파일 크기가 가장 크게 됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 파일을 전송할 때에 선택합니다.
[팩스 해상도]* | 팩스 전송할 파일의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 전송합니다. [저장시의 설정]:저장했을 때의 해상도 그대로 전송할 때에 선택합니다. [보통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 파일이나, 대량의 파일을 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 해상도로 전송할 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 파일을 전송할 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함이 요구되는 파일을 전송할 때에 선택합니다.

*[팩스 해상도]는, 사용자 박스에서 전송하는 경우에 표시됩니다.

#####

- 해상도가 높을수록 전송할 정보량이 늘어나서, 전송시간이 길어집니다. E-mail 전송이나 인터넷 팩스 등, 전송 수단에 E-mail을 사용할 때는, 데이터 용량에 제한이 없는지를 확인하십시오.

## 파일의 컬러 모드를 변경하기([컬러])

박스에 저장했을 때의 컬러 모드에서 설정을 변경해서 전송합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기존 컬러 설정 사용] | 저장했을 때의 컬러 모드 그대로 전송합니다.
[풀 컬러] | 저장했을 때의 컬러 모드에 관계없이, 풀 컬러로 전송합니다. 흑백 이외의 색을 사용한 파일이나, 컬러 사진을 전송할 때에 선택합니다.
[그레이 스케일] | 저장했을 때의 컬러 모드에 관계없이, 그레이 스케일로 전송합니다. 흑백 사진 등, 하프 톤이 많은 파일을 전송할 경우에 선택합니다.
[흑백] | 흑과 백의 중간색을 사용하지 않고, 흑이나 백으로 전송합니다. 선화 등, 흑백의 경계가 명확하게 되어 있는 파일을 전송할 때에 선택합니다.

## 파일 형식을 변경하기([파일 형식])

박스에 저장했을 때의 파일 형식에서 설정을 변경하여 전송합니다.

파일 형식은, PDF나 TIFF, JPEG외에, XPS나 PPTX, DOCX, XLSX, 컴팩트 PDF, 컴팩트 XPS 등의 형식도 선택할 수 있습니다. 중요한 파일은, 파일을 암호화할 수 있는 PDF 형식을 권장합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 전송하고 싶은 파일 형식을, 아래에서 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF로의 전송을 권장합니다. [PDF 압축]*1:보통의 PDF 형식 보다도 작은 파일 크기로 전송합니다. E-mail 전송 등, 파일 크기를 작게 하고 싶을 때 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 다중 페이지에 대응하고 있습니다. [JPEG]*1:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다. [XPS 압축]*1:보통의 XPS 형식 보다도 작은 파일 크기로 전송합니다. [PPTX]*1:Microsoft Office 2007 이후의 PowerPoint에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [DOCX]*1:Microsoft Office 2007 이후의 Word에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [XLSX]*1:Microsoft Office 2007 이후의 Excel에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다.
[페이지 설정] | 문서가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [페이지 일괄 파일]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [페이지 일괄 파일]을 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]*2:E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 때에, 지정한 페이지 매수별로 파일을 분할해서 전송하는 형식으로 할 수 있습니다. 예를 들면 10페이지의 파일일 때에 "2"를 입력하면, 5파일로 분할해서 전송합니다. 페이지 분할을 설정해서 저장된 파일을 E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 경우에는, [페이지 분할]이 선택된 상태로 되어, 저장 시에 지정한 페이지 수가 설정됩니다. [페이지 일괄 파일]에 설정을 변경할 수도 있습니다.
[E-Mail 첨부방법] *2 | 수신처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 1통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정]*3 | 파일 형식으로 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다.

[PDF 상세 설정]에서는, 다음의 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[암호화] | 파일을 암호화할 때에 [ON]을 선택합니다. [암호]:열람을 제한하기 위한 암호를 입력합니다. 암호를 아는 특정의 사용자가 열람할 수 있는 PDF를 만듭니다. [문서 사용 권한]:PDF의 인쇄와 편집 권한을 자세하게 설정할 경우는, 권한 암호를 입력합니다. [암호화 수준]:PDF의 권한을 설정할 경우, 설정하고 싶은 보안 레벨에 맞춰서, 암호화 레벨을 선택합니다. [높은 수준]을 선택하면, 보다 상세한 권한의 설정을 할 수 있습니다. [인쇄 허가 수준]:PDF 인쇄의 허가 여부를 선택합니다. [암호화 수준]을 [높은 수준]으로 설정한 경우에는, 해상도를 억제한 인쇄만을 허가([저해상도만 허용])할 수 있습니다. [문서 및 이미지 추출]:PDF에서 텍스트나 화상의 복사를 허가할지 선택합니다. [변경 허가 레벨]:PDF의 변경을 허가하는 내용을 선택합니다. [암호화 수준]을 [높은 수준]으로 설정한 경우는, 더욱 상세하게 허가 내용을 선택할 수 있습니다.
[서명] | PDF에 이 기기의 서명(증명서)을 부가할 때에 [ON]을 선택하고, 서명의 암호화 레벨을 [SHA1] 또는 [SHA256]에서 선택합니다. PDF의 작성자를 증명하고, 동시에 위조나 조작을 방지할 수 있습니다. 이 기기에 증명서가 등록되어 있는 경우에 이용할 수 있습니다.
[스탬프 조합 방법] | PDF에, 일자/시각, 페이지 번호, 머리말/꼬리말을 인자할 때에 설정합니다. PDF에 인자할 문자를 텍스트로써 넣고 싶을 때는 [문자]를 선택합니다. [화상]을 선택하면, 화상으로써 넣습니다.
[아웃라인 PDF] | 컴팩트 PDF로 전송할 때에 설정합니다. 파일의 문자 부분을 추출해서, 벡터 화상으로 변환합니다.

*1 [PDF 압축], [JPEG], [XPS 압축], [PPTX], [DOCX], [XLSX]는, 사용자 박스 및 파일링 넘버 박스에서 전송하는 경우에 표시됩니다.

*2 [페이지 분할], [E-Mail 첨부방법]은, 사용자 박스 및 강제 메모리 수신 박스에서 전송하는 경우에 표시됩니다.

*3 강제 메모리 수신 박스에서 전송하는 경우에는, 다음의 기능만 설정할 수 있습니다.
PDF 처리 기능이 유효인 경우, [PDF Web 최적화]와 [PDF/A]를 설정할 수 있습니다. [PDF Web 최적화]에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오[PDF/A]에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
검색 가능 PDF 기능이 유효인 경우, [검색 가능한 PDF]를 설정할 수 있습니다. 검색 가능 PDF 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 컴퓨터에서 박스 저장한 데이터를 컴팩트 PDF 또는 컴팩트 XPS 형식으로 전송하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 본체에서 박스 저장한 데이터를 전송하는 경우, 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 없어도, 컴팩트 PDF 또는 컴팩트 XPS 형식으로 전송할 수 있습니다.

## 파일명이나 제목 등을 변경하기([문서명/건명/기타])

전송할 파일의 파일명을 변경합니다.

E-mail 전송할 경우에는, 필요에 따라서, E-mail의 제목과 본문을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서명] | 필요에 따라서, 박스에 저장했을 때에 지정한 파일명을 변경합니다.
[제목] | 필요에 따라서, E-mail의 제목을 변경합니다. 제목의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 제목에서 선택할 수 있습니다.
[From] | 필요에 따라서, 발신자의 메일 주소를 변경합니다. 보통은, 관리자의 메일 주소를 발신자 주소로써 전송합니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 로그인한 사용자의 메일 주소를 전송 메일 주소로써 사용합니다.
[본문] | 필요에 따라서, E-mail의 본문을 입력합니다. 본문의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 본문에서 선택할 수도 있습니다.

## 일자/시각을 추가하기([일자/시각])

인자할 위치나 표기 방법을 선택하고, 파일을 전송한 일자나 시각을 추가합니다.

모든 페이지에 추가하거나, 선두 페이지에만 추가하거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 일자/시각을 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[일자 형식] | 인자할 일자의 표기 방법을 선택합니다.
[시간 종류] | 인자할 시각의 표기 방법을 선택합니다. 시각을 인자하지 않을 경우에는, [아니오]를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 페이지 번호를 추가하기([페이지 번호])

인자할 위치나 표기 방법을 선택하여 페이지 번호나 장 번호를 추가합니다.

페이지 번호나 장 번호는, 전 페이지에 추가됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 페이지 번호를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[페이지 종류] | 인자할 페이지 번호의 표기 방법을 선택합니다.
[페이지 번호 인쇄 시작] | 첫번째 페이지에 인자할 페이지 번호의 시작 번호를 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 예를 들면, 파일의 세번째 페이지부터 페이지 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 파일의 첫번째 페이지를 "-1", 두번째 페이지를 "0"이라고 카운트하고, 파일의 세번째 페이지를 "1"이라고 카운트합니다. [페이지 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 페이지 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 파일의 첫번째 페이지부터의 순서로 "2, 3"이라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때 마다 +와 -를 전환합니다.
[챕터 번호 인쇄 시작] | 장 구성이 있는 파일에서, 두번째 장 이후부터 장 번호를 인자하고 싶을 때에 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 번호는, [페이지 종류]에서 [챕터 페이지]를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다.예를 들면, 세번째 장부터 장 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 파일의 첫번째 장을 "-1", 두번째 장을 "0"이라고 카운트하고, 파일의 세번째 장을 "1"이라고 카운트합니다. [챕터 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 장 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 파일의 첫번째 장의 1페이지 부터 "2-1, 2-2"라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때 마다 +와 -를 전환합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 스탬프를 추가하기([스탬프])

선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나 "복제 엄금"등의 문자를 추가합니다. 추가할 문자는 등록된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 종류] | 인자할 스탬프를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄할 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기([머리말/꼬리말])

지정한 페이지의 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯해서, 임의의 문자를 문자를 추가합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록해 둘 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 머리말/꼬리말을 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[머리말/꼬리말 호출] | 인자할 머리말/꼬리말을 선택합니다. 사전에 등록된 머리말/꼬리말에서 선택합니다.
[확인/일시 변경] | 필요에 따라서, [머리말/꼬리말 호출]에서 선택한 프로그램의 내용을 확인 또는 일시적으로 변경합니다. [머리말 설정]:머리말로 인자할 내용을 변경합니다. [꼬리말 설정]:꼬리말로 인자할 내용을 변경합니다. [인쇄페이지]:인자할 페이지의 범위를 변경합니다. [문자 상세]:인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 전송과 동시에 인쇄하기([동시인쇄])

스캔 전송이나 팩스 전송과 동시에, 인쇄할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 전송과 동시에 인쇄할 때에 [ON]을 선택합니다.
[부수] | 필요에 따라서, 인쇄할 부수를 입력합니다.
[단면/양면] | 양면 인쇄할 때는, [양면]을 선택합니다.
[스테이플] | 용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다. [모서리]:용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철을 해서 배지합니다. [2 위치]:용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철을 해서 배지합니다. [위치 지정]:제본 위치를 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

## 인자할 문자열을 변경하기([문자열 변경])

박스를 등록했을 때의 문자열에서 설정을 변경해서 전송합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[일자/시각] | 인자할 일자나 시각의 종류를 선택합니다. [일자/시각]을 선택하고 나서, 우측의 아이콘을 탭하면, 일자와 시각의 종류를 선택할 수 있습니다.
[숫자 문자열] | 인자되는 숫자에 문자열을 추가할 수 있습니다(20문자 이내).
[농도] | 인자할 문자의 농도를 선택합니다.
[카운터 출력 형식] | 인자할 파일링 넘버의 자리수를 선택합니다. [필요 자릿수만 표시]:파일의 총 페이지 수의 자리수만을 인자합니다. [8자리수 고정 표시]:파일의 페이지 수에 관계없이, 항상 8자리로 인자합니다.
[인쇄 위치] | 인자할 위치를 선택합니다.

## 전송한 파일의 저장 장소를 통지하기([URL 통지처 설정])

SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송의 종류 후에, 전송 데이터의 저장 장소를 기재한 E-mail을, 지정의 메일 주소로 통지합니다.

## E-mail을 암호화하기([메일 암호화])

이 기기에서 전송하는 E-mail을 암호화해서, 전송하는 과정에서의 제삼자에 의한 도청을 방지합니다.

## E-mail에 디지털 서명을 추가하기([디지털 서명])

이 기기에서 전송하는 E-mail에 디지털 서명을 추가해서, 전송자의 보증이나 데이터가 조작되어 있지 않은 것을 증명합니다.

#####

- [ON] 또는 [OFF]중의 한 상태에서 변경할 수 없는 경우는, 관리자에 의해 항상 서명하기나 서명하지 않기가 설정되어 있습니다.

## 발신자명을 변경해서 전송하기([팩스 머리말 설정])

팩스를 전송하는 경우에는, 전송처에 따라서 발신자명을 나누어 사용할 수 있습니다.

보통, 초기값으로 설정한 발신자명을 추가합니다만, 필요에 따라서, 전송별로 발신자명을 변경해서 나누어 사용할 수도 있습니다.

## 팩스 회선의 설정을 하기([회선 설정])

팩스를 전송하는 경우에는, 팩스의 통신 방식이나 회선의 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통신 방식] | 회선의 상황에 맞춰서, 통신 방식을 변경합니다. [해외 통신 모드]:통신 상태가 나쁜 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 선택합니다. 전송 속도를 낮춰서 전송합니다. [ECM]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM의 설정을 해제해서 전송함으로써, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [V.34]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는, V34의 설정을 해재해서 전송할 것을 권장합니다.
[주소 확인 송신] | 수신처 확인 전송 기능을 사용할 때에 선택합니다. 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송합니다.

## 시각을 지정해서 통신하기([타이머 송신])

팩스를 전송하는 경우에는, 통신을 시작하는 시각을 지정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 타이머 통신을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[현재 시각] | 현재의 시각이 표시됩니다.
[통신 시작 시간] | 통신을 시작하는 시각을 키패드로 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

## 암호를 넣어서 전송하기([암호 송신])

암호로 팩스 통신 상대를 제한(폐역 수신 기능을 설정하고 있는)하고 있는 장치로 팩스 전송하는 경우에는, 암호를 넣어서 전송할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 암호 전송을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[암호] | 전송처의 폐역 수신용의 암호를 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

## F-코드를 지정해서 전송하기([F-코드 송신])

팩스를 전송하는 경우에는, F-코드를 지정하고, 중계기에 전송하거나, 친전 박스에 전송할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | F-코드 전송을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[SUB 주소] | SUB 주소를 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 친전 통신을 수행하는 경우에는, 상대의 친전 박스의 박스 번호를 입력합니다. 중계 전달을 수행하는 경우에는, 전송처의 중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.
[암호] | 전송 ID를 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 친전 통신을 수행하는 경우에는, 전송처의 친전 수신용의 통신 암호를 입력합니다. 중계 전달을 수행하는 경우에는, 전송처의 중계 박스 암호를 입력합니다.