사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 복사 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 복사 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [복사 설정]

복사 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 복사 모드의 메인 화면을, [기본 설정] 표시를 하거나, 기능이 일괄 표시된 [기본(일괄)] 표시를 할 것인지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[간단 설정 1]/[간단 설정 2] | 자주 사용하는 복사 모드의 설정값의 키를, 복사 모드의 메인 화면에 배치합니다. 복사 모드의 메인 화면에서, 원터치로 설정값을 호출할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기본 용지 종류 표시] | 급지 트레이의 용지 종류를 선택할 때에, 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 우선으로 표시할지 선택합니다. 관리자에 의해, 사용자 지정 용지가 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복사 중인 것을 나타내는 화면을 표시하려면([복사 동작중 화면])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [복사 동작중 화면]

복사 중인 화면 표시에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄중 화면 표시] | 복사하고 있을 때에, 인쇄 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 인쇄 중인 화면에서는, 복사의 설정 내용이나 작업의 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 또, [박스 예약], [스캐너/팩스 예약], [복사 예약]을 탭하면, 다음의 작업을 예약할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#### [중철]이나 [중앙 접지]를 설정했을 때, [소책자]의 자동 설정 여부를 설정하려면([새들 중철기의 소책자 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [새들 중철기의 소책자 선택]

[중철] 또는 [중앙 접지]를 설정한 경우에, 자동으로 [소책자]를 설정할지 설정합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 자동으로 [소책자]를 설정합니다.
[사용자 확인] | [소책자]를 설정할지 확인 메시지를 표시하여 사용자에게 선택하도록 합니다.
[자동 선택 OFF] | [소책자]를 설정하지 않습니다.

#####

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511을 장착했을 때에 설정할 수 있습니다.

#### [페이지 조합]이나 [소책자]를 설정했을 때에, 최적의 권장 배율로 자동으로 변경할지 설정하려면([조합/소책자 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [조합/소책자 배율]

[페이지 조합] 또는 [소책자]를 설정하여, [용지]에서 [자동]을 선택한 경우에, 자동으로 적합한 배율로의 조정 여부를 설정합니다. 초기값은 [배율자동표시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배율자동표시] | 자동으로 적합한 배율로 조정합니다. 기능에 따라서 아래의 배율이 설정됩니다. <인치 영역> [2in1], [소책자]:64.7% [4in1]:50.0% [8in1]:32.3% <센치 영역> [2in1], [소책자]:70.7% [4in1]:50.0% [8in1]:35.3%
[설정 OFF] | 수동으로 배율을 설정하는 경우에 선택합니다.

#### [소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, [소책자]를 자동 설정하려면([소책자 빠른 설정 모드)]

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [소책자 빠른 설정 모드]

[소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, 자동으로 소책자 기능을 [ON]으로 할지 선택합니다.

[소책자]의 설정을 간단하게 수행하고 싶은 경우에, [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 자주 사용하는 복사 기능을 표준 상태로 등록하려면([복사 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [복사 초기설정]

복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

복사 모드의 각종 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다.

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 복사 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [확대 표시 초기 설정]

확대 표시로 사용할 경우에, 복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

복사 모드의 각종 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다.

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### [배율]을 [자동]으로 설정해서 인쇄할 경우에, 원고와 용지의 방향이 다를 때의 동작을 설정하려면([AMS 방향 불가시 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [AMS 방향 불가시 동작]

[배율]에서 [자동]을 선택한 경우에, 원고의 방향이 용지의 방향과 다를 때도 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

[확대 회전]을 [금지 ]로 설정한 경우에 유효합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 원고의 방향에 관계없이 인쇄합니다.
[작업 파기] | 원고의 방향이 용지의 방향과 다른 경우는, 작업을 파기합니다.

#### [연속 스캔]에서 원고를 읽어 들일 때의, 복사를 시작하는 타이밍을 설정하려면([연속 스캔 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [연속 스캔 방법]

[분할 스캔]을 설정하여 원고를 읽어 들일 때의 복사할 타이밍을 선택합니다. 초기값은 [자동 출력]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 출력] | 원고를 읽어 들이는 중에 인쇄를 시작합니다. 생산성을 중시하고 싶은 경우에 선택합니다.
[일괄 출력] | 모든 원고의 읽어 들이기가 종료된 후 인쇄를 시작합니다. 설정 실수 등이 있을 때에는, 인쇄 전에 데이터를 삭제할 수 있습니다.

#### 표지, 삽입지, 장 분할 기능 등으로, 삽입할 용지를 놓을 급지 트레이를 선택하려면([삽입 용지 트레이 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [삽입 용지 트레이 선택]

[표지 용지], [시트 삽입], [장 분할]을 설정했을 때에, 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이의 초기값을 선택합니다.

초기값은 [트레이 2]입니다.

#### 복사 모드의 메인 화면에서, 자주 사용하는 피니싱 기능을 일괄 설정하려면([피니싱 프로그램])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [피니싱 프로그램]

복사 모드의 메인 화면에, 피니싱 프로그램 키를 표시할지 선택합니다.

자주 사용하는 피니싱 기능을 피니싱 프로그램에 등록해두면, 복사 모드의 메인 화면의 피니싱 프로그램 키를 탭하는 것만으로, 피니싱 기능을 설정할 수 있습니다.

#####

- 옵션의 피니셔를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### [카드 복사]의 초기값의 변경이나, 임의의 카드 크기를 등록하려면([카드 복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [카드 복사 설정]

[응용 설정]의 [카드 복사]의 설정 초기값의 지정과 원고 크기를 등록합니다. [카드 복사]에서는, 등록한 원고 크기를 호출할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[레이아웃] | 카드의 앞면, 뒷면을 어떻게 배치할지 초기값을 선택합니다. [상/하]:용지의 윗부분에 앞면을, 아랫부분에 뒷면을 배치합니다. [좌/우(상반분)]:용지의 윗부분 왼쪽에 앞면을, 오른쪽에 뒷면을 배치합니다. [좌/우]:용지의 왼쪽에 앞면을, 오른쪽에 뒷면을 배치합니다. 초기값은 [상/하]입니다.
[줌] | 카드를 복사할 때의 배율의 초기값을 선택합니다. [전체 크기]:용지의 크기에 맞춰서 확대해서 복사합니다. [등배]:카드와 같은 크기로 복사합니다. 초기값은 [전체 크기]입니다.
[원고 크기 등록] | 복사할 카드 크기를 등록합니다. 크기를 입력해서 크기 키를 탭하면 4종류까지 등록할 수 있습니다. [원고 명칭]을 탭하면, 알기 쉬운 카드 크기의 이름을 정할 수 있습니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 복사 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 사용자에 의한 복사 프로그램의 명칭 변경이나 삭제를 금지하려면([복사 프로그램 잠금 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [복사 프로그램 잠금 설정]

등록되어 있는 복사 프로그램과 화질 조정 프로그램의 이름의 변경과 삭제를 금지합니다. 프로그램별로 설정할 수 있습니다.

#### 복사 프로그램을 삭제하려면([복사 프로그램 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [복사 프로그램 삭제]

등록되어 있는 복사 프로그램과 화질 조정 프로그램을 삭제합니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 원고면 유리에 원고를 놓고 복사 용지를 지정했을 때에, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 하려면([원고대 자동 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [원고대 자동 배율]

원고면 유리에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 선택합니다.

[배율]을 [자동]으로 전환하면, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 원고 화상을 자동으로 확대 또는 축소해서 복사합니다.

초기값은 [OFF](전환하지 않음)입니다.

#### ADF에 원고를 놓고 복사 용지를 지정했을 때에, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 하려면([ADF 자동 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [ADF 자동 배율]

ADF에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 설정합니다.

[배율]을 [자동]으로 전환하면, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 원고 화상을 자동으로 확대 또는 축소해서 복사합니다.

초기값은 [ON](전환)입니다.

#### 복사 조작 중에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 수신했을 때에, 바로 출력하려면([복사 조작시의 인쇄 접수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [복사 조작시의 인쇄 접수]

제어판에서 복사 조작 중에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 수신했을 때, 바로 인쇄하거나, 복사 완료 후에 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 인쇄 작업이나 팩스 작업을 바로 인쇄합니다.
[수신만] | 복사 완료 후에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 인쇄합니다.

#### 복사한 용지를 3단 접지해서 배출할 때, 인쇄면을 안쪽 또는 바깥쪽으로 접을지 설정하려면([3단 접지 인쇄면 방향])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [3단 접지 인쇄면 방향]

복사한 용지를 3단 접지해서 배지할 때, 인쇄면을 내측 또는 외측으로 접을지 선택합니다.

초기값은 [내측]입니다.

#### 원고와 용지의 방향이 다른 경우에, 화상을 자동으로 회전하는 조건을 설정하려면([자동 화상 회전])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [자동 화상 회전]

원고와 용지의 방향이 다른 경우에, 어떤 설정일 때에 원고 화상을 자동 회전할지 선택합니다. 초기값은 [자동 용지/자동 배율 설정시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 용지/자동 배율/축소 설정시] | [용지]를 [자동], [배율]을 [자동] 또는 축소로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 용지/자동 배율 설정시] | [용지]를 [자동], [배율]을 [자동]으로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 배율/축소 설정시] | [배율]을 [자동] 또는 축소로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 배율 설정시] | [배율]을 [자동]으로 설정한 경우에 자동 회전합니다.

#### Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경하려면([Eco 복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [Eco 복사 설정]

Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[페이지 조합] | 용지의 한 페이지에 복사하는 원고의 매수를 선택합니다. 초기값은 [2in1]입니다.
[양면 설정] | 놓을 원고(단면 원고/양면 원고)와, 복사 방법(단면 복사/양면 복사)의 조합을 선택합니다. 초기값은 [단면>양면]입니다.

# 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### E-mail의 제목과 본문을 등록하려면([E-mail 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [E-Mail 설정]

E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록합니다. 등록한 제목과 본문은, 전송 전에 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[제목] | E-mail의 제목에 사용하는 정형문을 등록합니다. 제목은, 10건까지 등록할 수 있습니다. [제목]을 탭하면, 등록된 제목의 목록을 표시합니다. [초기치]라고 표시되어 있는 제목은, E-mail의 전송 시에 제목으로 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입할 제목을 변경할 때는, 임의의 제목을 선택해서 [초기치 설정]을 탭합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[본문] | E-mail의 본문에 사용하는 정형문을 등록합니다. 본문은, 10건까지 등록할 수 있습니다. [본문]을 탭하면, 등록된 본문의 목록을 표시합니다. [초기치]라고 표시되어 있는 본문은, E-mail의 전송 시에, 본문으로 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입할 본문을 변경할 때는, 임의의 본문을 선택하고, [초기치 설정]을 탭합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 컬러로 전송할 때의, 압축 방법의 초기값을 변경하려면([JPEG 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [JPEG 압축 방법]

컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을, [고화질], [표준], [고압축]에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### 흑백으로 전송할 때의, 압축 방법의 초기값을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [흑백 2값 압축 방법]

흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을, [MH] 또는 [MMR]에서 선택합니다.

[MH]는 [MMR]에 비해서, 데이터의 크기가 커집니다. [MMR]에서 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때는, [MH]에서 저장합니다.

초기값은 [MMR]입니다.

#### TWAIN 스캔으로 화상을 불러올 때에, 제어판을 잠그는 시간을 변경하려면([TWAIN 조작 잠금 시간])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [TWAIN 조작 잠금 시간]

컴퓨터에서 TWAIN 대응 컴퓨터 응용 프로그램에 의한 스캔을 조작하면, 이 기기의 제어판을 잠급니다.

필요에 따라서, 잠금을 자동 해제하기까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [120초]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 컴팩트 PDF/컴팩트 XPS 형식으로 저장할 때의, 압축 방법을 변경하려면([콤팩트 PDF/XPS 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [콤팩트 PDF/XPS 압축 방법]

컴팩트 PDF 형식 또는 컴팩스 XPS 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [고화질], [표준], 고압축에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### TIFF 형식으로 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때에, 압축 방법을 변경해서 열 수 있도록 하려면([컬러 TIFF 형식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [컬러 TIFF 형식]

원고 데이터를 TIFF 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [TIFF(TTN2)] 또는 [TIFF(modified TAG)]에서 선택합니다.

[TIFF(TTN2)]에서 저장한 파일을 컴퓨터로 열 수 없을 때는, [TIFF(modified TAG)]를 선택합니다.

초기값은 [TIFF(TTN2)]입니다.

#### 아웃라인 PDF 형식으로 저장할 때의, 그래픽의 아웃라인 처리의 정밀도를 변경하려면([그래픽의 아웃라인화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [그래픽의 아웃라인화]

아웃라인 PDF 형식으로 저장할 때의, 화상(그래픽)의 아웃라인 처리의 정밀도를 선택합니다.

[LOW], [MIDDLE], [HIGH]의 순서로 아웃라인 처리의 정밀도가 올라갑니다. [OFF]를 선택하면 아웃라인 처리를 하지 않습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 전송처에서 파일명의 중복을 회피하기 위해 파일명에 자동으로 문자열을 부가하려면([송신 문서명 중복 회피])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [송신 문서명 중복 회피]

사용자가 파일명을 지정해서 전송하는 경우에, 전송처에서의 파일명 중복을 회피하기 위해, 파일명에 자동으로 문자열을 부가할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식의 정밀도와, 처리의 속도 중 우선할 것을 선택하려면([OCR 동작 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [OCR 동작 설정]

검색 가능 PDF 또는 문자 검색 가능한 PPTX, DOCX, XLSX 파일을 작성할 때에, OCR 문자 인식의 정밀도와, 처리의 속도 중 우선할 것을 선택합니다. 초기값은 [속도 우선]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[정도 우선] | 문자 인식의 정밀도를 우선합니다. 또한, 원고의 기울기를 자동으로 보정합니다.
[속도 우선] | 처리의 속도를 우선합니다. 원고의 기울기는 보정하지 않습니다.

#####

- 검색 가능 PDF 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-105 v4 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식의 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는 Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### PDF 형식으로 전송하는 스캔 프로세스를 이용할 때에, 파일 형식을 PDF/컴팩트 PDF에서 선택하려면([분리 스캔 PDF 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [분리 스캔 PDF 설정]

스캔 서버에 전송할 때의 파일 형식을, [PDF] 또는 [PDF 압축]에서 선택합니다. 스캔 프로세스에 설정된 파일 형식이 PDF 형식인 경우에 적용됩니다.

초기값은 [PDF]입니다.

#### XPS 형식으로 전송할 스캔 프로세스를 이용할 때에, 파일 형식을 XPS/컴팩트 XPS에서 선택하려면([분리 스캔 XPS 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [분리 스캔 XPS 설정]

스캔 서버에 전송할 때의 파일 형식을, [XPS] 또는 [XPS 압축]에서 선택합니다. 스캔 프로세스에 설정된 파일 형식이 XPS 형식인 경우에 적용됩니다.

초기값은 [XPS]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 메일 주소 입력의 번거로움을 줄이기 위해, 메일 주소의 Prefix와 Suffix를 등록하려면([주소 입력 부가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [주소 입력 부가 설정]

메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록합니다. 또, 메일 주소를 입력할 때에, 등록한 Prefix/Suffix를 호출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소 입력 부가] | 주소 입력 부가 기능의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 메일 주소를 입력할 때에, [Prefix/Suffix 등록]에서 등록한 Prefix/Suffix를 호출할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Prefix/Suffix 등록] | 메일 주소의 입력을 보완하는 Prefix/Suffix를 등록합니다. Prefix/Suffix는, 8건까지 등록할 수 있습니다. [Prefix]:접두사(Prefix)를 입력합니다(20문자 이내). [Suffix]:접미사(Suffix)를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하려면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 미리보기를 눌렀을 때의 동작이나, 미리보기 표시 방법을 변경하려면([미리보기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [미리보기 설정]

제어판의 미리보기를 눌렀을 때의 미리보기 표시의 방법 등, 미리보기 기능에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고 방향 설정 표시] | 팩스/스캔 모드에서 원고를 읽어 들일 때, 미리보기를 누른 후, 원고를 놓는 방향을 선택하는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[실시간 미리보기] | 팩스/스캔 모드에서 원고를 읽어 들일 때, 원고를 읽어 들이면서 한 페이지마다 미리보기 화상을 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[설정 키 초기 표시] | 미리보기 화면을 열었을 때에, 설정 키를 표시한 상태로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[미리보기 표시 조건(표준 App.)] | 미리보기 화상의 표시 조건을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[미리보기 표시 조건(등록 App.)] | OpenAPI 응용 프로그램을 이용할 때의, 미리보기 화상의 표시 조건을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜 추가 여부를 설정하려면([머리말 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가할 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄하려면([제목/본문 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [원-터치 등록 목록]
        - [제목/본문 목록]

이 기기에 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### PDF 처리 기능에서 PDF/A에 준거한 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경하려면([PDF/A 초기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [PDF/A 초기 설정]

PDF 처리 기능에서 PDF/A에 준거한 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경합니다.

초기값은 [설정 불가]입니다.

#####

- PDF 처리 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-102 v3 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### PDF 처리 기능에서 Web 브라우저의 표시에 최적화된 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경하려면([PDF의 Web 최적화 기본])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [PDF의 Web 최적화 기본]

PDF 처리 기능에서 Web 브라우저에서의 표시에 최적화된 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경합니다.

초기값은 [사용 안함]입니다.

#####

- PDF 처리 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-102 v3 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때의 조건을 설정하려면([검색가능한 PDF 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [검색가능한 PDF 설정]

검색 가능 PDF 기능에서 문자 검색이 가능한 PDF를 작성하는 경우에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때의 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[무효] | 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정하는 기능을 유효로 할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[추출 문서명 최대 길이 설정] | OCR의 문자 인식 결과에서, 문서의 이름으로 적당한 문자열을 추출할 때의 문자열 최대 길이를 설정합니다. 초기값은 [30 문자]입니다.
[문서명 확인 설정] | OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때에, 설정된 문서명을 확인하는 화면을 표시할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- 검색 가능 PDF 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-105 v4 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

# 팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 송수신 중인 것을 나타내는 화면을 표시하려면([팩스 동작중 화면])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [팩스 동작중 화면]

팩스 송수신중의 동작 상황을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[전송중 화면 표시] | 팩스 전송 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 전송 중인 화면에서는, 전송처나 원고의 정보를 확인할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[수신중 화면 표시] | 팩스 수신 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 수신 중인 화면에서는, 전송처나 수신 중인 팩스의 정보를 확인할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 폴링용 파일을 등록하기 위해 게시판 박스를 등록하려면([게시판 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [게시판 박스]
        - [신규 등록]

용도별 폴링 송신에 사용할 게시판 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[박스 종류] | 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라서, [공유]/[개인]/[그룹]을 선택할 수 있습니다. [개인]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유자를 변경할 수 있습니다. [소유자 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 사용자를 선택합니다. [그룹]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유 부문을 변경할 수 있습니다. [소유 부문 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 부문을 선택합니다.
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시, 또는 마지막으로 인쇄 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭해서, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 등록한 게시판 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 게시판 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 이 기기를 팩스의 중계기로 사용하기 위한 중계 박스를 등록하려면([중계 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [중계 박스]
        - [신규 등록]

팩스의 중계용에 사용할 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[중계 수신지] | 팩스의 전달처를 등록한 그룹 수신처를 선택합니다. 중계 수신처로 등록하는 그룹 수신처에는, 팩스 수신처가 포함되어 있을 필요가 있습니다.
[중계 암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(8문자 이내). 여기에서 설정한 암호는, 이 기기에 중계 의뢰할 때에 필요합니다. 의뢰하는 곳에, 설정한 암호를 알려주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 중계 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 중계 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 팩스를 수신했을 때의, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 원고에 항상 완료 스탬프를 찍을지 설정하려면([팩스 전송 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [팩스 전송 설정]

팩스를 전송할 때에 스탬프의 설정 해제 여부를 선택합니다. 스탬프를 인자하는 것에 의해 화상이 깨지는 것을 방지하기 위해, 보통은 스탬프의 설정을 해제합니다.

초기값은 [해제]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 전송한 팩스에 발신자 정보가 인자되도록 할지 설정하려면([발신자/팩스 ID등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/팩스 ID등록]

팩스를 전송할 때에, 발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과, 팩스 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[발신처] | 발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)을 등록합니다. 발신자명은, 20건까지 등록할 수 있으며, 나눠 사용할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[팩스 ID] | 이 기기의 팩스 번호를 입력합니다(숫자 20자리 이내, 기호는 #, *, +, 스페이스). 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 위치를 지정하려면([발신자 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신자 정보]

전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 위치를 선택합니다. 초기값은 [외 부]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 발신자 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 발신자 정보를 인자합니다.
[OFF] | 발신자 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 문자 크기를 변경하려면([발신지 정보 인쇄 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신지 정보 인쇄 영역]

발신자 정보를 인자할 때의 문자 크기를 선택합니다. 초기값은 [최소]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | 보통 문자의 크기로 발신자 정보를 인자합니다.
[최 소] | [보통]에 대해서, 문자의 높이가 1/2이 됩니다. 수신쪽에서 인쇄된 팩스의 화상이 잘리거나, 페이지가 분할되는 경우를 방지하기 위해, [최 소]로 설정하는 것을 권장합니다.

#####

- 전송 시의 읽어 들이기 해상도가 [보 통]일 때는, 문자가 깨져서 판독할 수 없게 되는 것을 방지하지 위해, [보통]으로 변환됩니다.

#### 전송한 팩스에 전송처의 팩스 번호가 인자되도록 할지 설정하려면([수신처 인자])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신처 인자]

발신자 정보로 전송처의 팩스 번호 인자 여부를 선택합니다.

[OFF]를 선택하면, 전송처의 팩스 번호를 대신하여, 이 기기의 팩스 번호를 인자합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 수신한 팩스에 수신 일시, 수신 번호의 인자 여부를 설정하려면([수신 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신 정보]

이 기기에서 수신한 팩스에 대해, 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다. 인자할 경우는, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 수신 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 수신 정보를 인자합니다.
[OFF] | 수신 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전화 회선의 종류를 설정하려면([다이얼링 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [다이얼링 방식]

사용하시는 환경에 맞춰서, 회선의 종류를 선택합니다.

초기값은 [PB]입니다.

#### 팩스의 수신 방법(자동 수신/수동 수신)을 설정하려면([수신 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수신 모드]

팩스의 수신 방법을 선택합니다. 초기값은 [자동 수신]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 수신] | 전송처가 팩스일 때는 자동으로 수신을 시작합니다.
[수동 수신] | 수동으로 팩스의 수신을 지시합니다. 이 기기에 전화기를 연결해서 사용할 경우, 전화를 사용할 기회가 많으며, 동시에 팩스도 항상 수동으로 수신하고 싶을 때 선택합니다.

#### 팩스의 자동 수신을 시작할 때까지의 호출음 횟수를 변경하려면([수신전화 벨 울림])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수신전화 벨 울림]

팩스를 자동 수신할 경우, 필요에 따라 수신을 시작하기까지의 호출음의 횟수를 변경합니다.

초기값은 [2 시잔]입니다.

#### 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 횟수를 변경하려면([자동 재다이얼 회수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 회수]

팩스를 정상적으로 전송할 수 없었을 경우, 이 기기는 일정 시간 경과 후 자동으로 재다이얼 합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다.

(각국의 규격에 따라, 설정 범위가 다릅니다.)

#### 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 간격을 변경하려면([자동 재다이얼 간격])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 간격]

[자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때, 필요에 따라서 재다이얼의 간격을 변경합니다.

초기값은 [3 분]입니다.

#### 팩스 통신 시에 회선 상의 소리의 모니터 여부를 설정하려면([회선 모니터 오디오])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터 오디오]

팩스 통신시에 회선상 통신음의 모니터 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스 전송 시의 회선 모니터음의 음량을 조정하려면([회선 모니터음 레벨(송신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터음 레벨(송신)]

이 기기가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다.

이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 설정했을 때만 유효합니다.

초기값은 [3]입니다.

#####

- 팩스 통신을 수행할 경우, 이 기기와 상대 기기 양쪽이 송수신음을 내기 때문에, 이 기기에서 전송ㆍ수신음 중 어떤 음을 [0]으로 설정해도, 모니터음을 지울 수는 없습니다. 모니터음을 지우고 싶은 경우는, [회선 모니터음 레벨(송신)]과 [회선 모니터음 레벨(수신)]의 양쪽을 [0]으로 설정하거나, [회선 모니터 오디오]를 [OFF]로 설정하십시오.

#### 팩스 수신 시의 회선 모니터음의 음량을 조정하려면(회선 모니터음 레벨(수신)] )

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터음 레벨(수신)]

상대 기기(교체 기기나 TA도 포함)가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다.

이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 설정했을 때만 유효합니다.

초기값은 [4]입니다.

#####

- 팩스 통신을 수행할 경우, 이 기기와 상대 기기 양쪽이 송수신음을 내기 때문에, 이 기기에서 전송ㆍ수신음 중 어떤 음을 [0]으로 설정해도, 모니터음을 지울 수는 없습니다. 모니터음을 지우고 싶은 경우는, [회선 모니터음 레벨(송신)]과 [회선 모니터음 레벨(수신)]의 양쪽을 [0]으로 설정하거나, [회선 모니터 오디오]를 [OFF]로 설정하십시오.

#### 팩스를 수동 수신할 때, V34 기능을 해제하려면([수동수신시Ｖ34설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수동수신시Ｖ34설겅]

팩스를 수동 수신할 때, V34 기능의 해제 여부를 선택합니다.

V34 기능을 해제하는 경우는 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 양면 인쇄 여부를 설정하려면([양면 인쇄(수신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [양면 인쇄(수신)]

복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다.

[팩스 페이지 분할]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스의 인치계 용지로의 우선 인쇄 여부를 설정하려면([인치계 용지 우선 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인치계 용지 우선 선택]

팩스를 수신했을 때, 인치계 용지의 우선적 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 선택 기준을 변경하려면([인쇄 용지 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 선택]

팩스를 인쇄할 용지의 선택 기준을 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 수신한 팩스에 맞춰 자동으로 선택한 용지에 인쇄합니다.
[크기 고정] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에만 인쇄합니다.
[크기우선순위] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에 인쇄합니다. 용지가 없는 경우는, 가장 비슷한 크기의 용지에 인쇄합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 크기를 지정하려면([인쇄 용지 크기])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 크기]

수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다.

초기값은 [인치계 용지 우선 선택]의 설정에 따라 다릅니다.

#####

- [인쇄 용지 크기]의 설정을 유효로 하려면, [수신 인쇄용 트레이]을 [자동]으로 설정하십시오.

#### 박스를 사용해서 팩스 수신할 경우에, 이 기기에 등록되지 않은 박스가 지정됐을 때의 동작을 설정하려면([박스 번호 오류 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [박스 번호 오류 동작]

이 기기의 박스를 사용해서 팩스를 수신하는 경우에, 이 기기에 등록되지 않은 박스가 지정됐을 때의 동작을 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 박스에 저장하지 않고 인쇄합니다.
[통신 오류] | 통신 오류로 처리하여, 저장도 인쇄도 하지 않습니다.
[박스 자동 생성] | 지정된 등록 번호의 박스를 자동 작성하여, 작성한 박스에 저장합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 급지 트레이를 지정하려면([수신 인쇄용 트레이])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신 인쇄용 트레이]

팩스를 인쇄할 때 사용하는 급지 트레이를 고정할 경우, 트레이를 지정합니다.

초기값은 [자동]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 때의, 화상의 축소율을 변경하려면([수신인쇄 최소 축소])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신인쇄 최소 축소]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소 비율을 변경합니다.

초기값은 [96]%입니다.

#####

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 설정한 경우는, [인쇄 용지 선택]은 [자동 선택]으로, [수신 인쇄용 트레이]는 [자동]으로, [팩스 페이지 분할]은 [OFF]로 설정됩니다.

#### 정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 설정하려면([팩스 페이지 분할])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [팩스 페이지 분할]

정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 선택합니다.

[양면 인쇄(수신)]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 폴링 송신 박스에 등록한 파일이 전송된 후, 파일을 삭제할지 설정하려면([폴링 전송 후 문서])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [폴링 전송 후 문서]

폴링 송신 기능에서 폴링용 파일을 등록해서 사용할 경우, 폴링 지시에 따라 파일이 전송된 후, 파일 삭제 여부를 선택합니다.

초기값은 [삭제]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 부수를 변경하려면([인쇄 부수(수신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 부수(수신)]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄하는 부수를 변경합니다.

초기값은 [1]부입니다.

#### F코드 전송 기능 사용 여부를 설정하려면([F-코드 전송 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [F-코드 전송 기능]

F 코드 전송 기능 사용 여부를 선택합니다.

F-코드 전송은, SUB 주소나 전송 ID(통신 암호)로 전송처의 특정 박스를 지정해서 전송하는 기능입니다. 전송처의 기기도 F-코드 통신에 대응할 필요가 있습니다. 전송 ID(통신 암호)는 지정하지 않아도 통신할 수 있습니다. 친전 통신, 중계 전달, PC-FAX 수신을 할 때에 사용합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 중계 수신 기능의 사용 여부를 설정하려면([중계 수신])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [중계 수신]

이 기기를 팩스의 중계기로의 사용 여부를 선택합니다.

이 기기를 중계기로 사용하면, 전송처에서 팩스를 수신하여, 미리 등록한 복수의 전달처로 자동 전달할 수 있습니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 이 기기를 중계기로 사용할 때, 수신한 팩스를 이 기기에서도 인쇄할지 설정하려면([중계 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [중계 인쇄]

이 기기를 팩스의 중계기로 사용하는 경우에, 수신한 팩스를 전달함과 동시에, 이 기기에서도 인쇄할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람을 표시하려면([수신지확인표시기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [수신지확인표시기능]

팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다.

잘못된 전송이나 전송 잊음을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[전송 승인 암호] | 지정한 수신처의 일람을 표시한 후, 전송을 승인하기 위한 암호의 입력을 요구할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호] | [전송 승인 암호]에서 [ON]을 선택한 경우, 전송을 승인하기 위한 암호를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 입력 오류를 방지하기 위해, 중복 입력하려면([주소 2 입력 기능(전송)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [주소 2 입력 기능(전송)]

팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다.

팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스 번호를 등록할 때, 입력 오류를 방지하기 위해, 중복 입력하려면([주소 2 입력 기능(등록)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [주소 2 입력 기능(등록)]

수신처나 전송처의 등록시 등, 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다.

팩스 번호의 잘못된 등록을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 개인 ID를 팩스 보고서나 작업 내역에 표시하지 않도록 하려면([PIN 코드 표시 마스크 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [PIN 코드 표시 마스크 기능]

팩스 번호에 개인 ID(PIN 코드)를 부가해서 팩스 전송을 수행하는 경우에, PIN 코드 부분을 팩스 보고서나 작업 내역에 표시하지 않도록 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON] /[OFF] | PIN 코드 부분을 비표시로 할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[분리기 선택] | PIN 코드 부분을 식별하기 위한 분리기를 선택합니다. 전송처를 지정할 때는, PIN 코드 부분을 여기에서 지정한 분리기를 사이에 두고 입력합니다. 초기값은 [-]입니다.

#### 수신한 팩스를, 이 기기의 박스에 저장하여, 내용을 확인하고 나서 인쇄하려면([강제 메모리 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [강제 메모리 수신 설정]

강제 메모리 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다.

강제 메모리 수신 기능을 사용하는 경우, [예]를 탭하여, 강제 메모리 수신 박스로의 액세스를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스의 삭제를 제한하려면([수신 데이터삭제 제한 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [수신 데이터삭제 제한 설정]

강제 메모리 수신 박스 내의 팩스 문서의 제한이나, 작업 표시 화면에서의 팩스 수신 작업의 삭제를 제한합니다.

제한 방법에는, 다음의 두 개의 방법이 있습니다.

- 삭제할 때에 사용자에 대해 암호의 입력을 요구하여, 미리 이 기기에 등록한 암호와 일치한 경우에 삭제할 수 있도록 하기

- 박스 관리자 또는 관리자 권한으로 로그인하고 있는 경우에 삭제할 수 있도록 하기

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 수신한 팩스의 삭제를 제한하는 경우는, [예]를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[암호 삭제] | 수신한 팩스의 삭제를 암호로 제한하는 경우에, 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).
[박스 관리자에서 삭제] | 박스 관리자 또는 관리자 권한으로 로그인 하고 있는 경우만, 수신한 팩스의 삭제를 할 수 있도록 제한합니다. [박스 관리자에서 삭제]는, 사용자 인증 또는 부문 관리가 유효한 동시에, 박스 관리자를 설정한 경우에 표시됩니다.

#### 팩스의 통신 상대를 제한하기 위해, 폐쇄형 네트워크 수신 기능을 설정하려면([근거리 수신])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [근거리 수신]

폐역 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

폐역 수신은, 암호로 팩스의 통신 상대를 제한하는 기능입니다. 통신 상대가 암호 전송 기능을 가진, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

폐역 수신 기능을 사용하는 경우는, 회선을 선택하고 나서 [예]를 탭하여, 통신 상대를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 4자리 이내). 통신 상대에게, 여기에서 입력한 암호를 알려주십시오.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스를 E-mail 수신처나, 다른 팩스 기기로 전송하려면([회신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [회신 설정]

전송 팩스 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 전송 팩스 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [전송실패시 상시 인쇄]입니다.
[회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. 키패드에서 팩스 번호를 직접 입력하거나, [등록 수신지에서 지정]을 탭하여, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, [파일 형식]을 지정해서, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다. 기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오. 전송처가 팩스인 경우, 수신한 네트워크 팩스를 전송할 수 없습니다. [출력 기능]의 설정에 관계없이, 항상 이 기기에서 인쇄합니다.

#####

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [출력 기능]에서 [상시 인쇄]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### 전송하지 못한 팩스를, 바로 파기하지 않고, 이 기기에 남겨두려면([파일 재전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [파일 재전송]

재전송 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

재전송 기능은, 자동 재다이얼 기능으로도 전송되지 않은 팩스를 이 기기의 박스에 일정 기간 저장하는 기능입니다. 저장된 팩스는, 박스에서 호출해서 나중에 재전송 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 재전송 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[파일 보관 유지 시간] | 전송되지 않은 팩스를 이 기기의 팩스에 저장하는 시간을 선택합니다. 초기값은 [12시간]입니다.

#### 팩스 드라이버에서의 PC-FAX 전송을 허가할지 설정하려면([PC-Fax 송신 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [PC-Fax 송신 허가 설정]

팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송의 허가 여부를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하려면([PC-FAX 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [PC-FAX 수신 설정]

PC-FAX 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F 코드(SUB 주소)로 지정한 박스에, 자동으로 저장하는 기능입니다. 저장한 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 가져올 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가]/[금지] | PC-FAX 수신 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[수신 출력처] | 수신한 팩스의 저장처를, [강제메모리 수신박스] 또는 [지정 박스](F 코드(SUB 주소)에서 지정한 박스)에서 선택합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호 체크] | [수신 출력처]에서 [지정 박스]를 선택한 경우는, PC-FAX 수신을 할 때에, 통신 암호(전송 ID)를 확인할지 선택합니다. [ON]을 선택한 경우는, 통신 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

#### 수신한 팩스를, 팩스 번호에 따라서, 다른 수신처로 자동으로 전송하려면([TSI사용자박스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [TSI사용자박스 설정]

TSI 수신 분배 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

TSI(Transmitting Subscriber Identification)란, 전송처의 팩스 번호입니다. TSI 수신 분배는, 전송처의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동으로 분배하거나, 사용자의 컴퓨터나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | TSI 수신 분배 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[TSI 수신 배분처] | 전송처의 팩스 번호(TSI)별로 분배처를 등록합니다. 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다. [발신자(TSI)]:전송하는 곳의 팩스 번호를 입력합니다. [배분처]:[등록 수신지에서 지정]을 탭해서 수신처를 선택하거나, [박스 번호 지정]을 탭하여, 저장하는 박스 번호를 입력합니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 등록 수신처에서 수신처를 지정할 때에 [파일 종류]를 탭하면, 전송할 때의 파일 형식을 지정할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 PDF, XPS, TIFF입니다.
[해당 박스 없음 설정] | 팩스 번호(TSI)가 미등록으로, 분배처가 없는 팩스를 수신했을 때의 동작을 선택합니다. [수신 인쇄]:박스에 저장하지 않고 인쇄합니다. [강제메모리 수신박스]:강제 메모리 수신 박스에 저장합니다. [등록 수신지에서 지정]:지정한 등록 수신처로 전송합니다. [지정 박스]:박스 번호로 지정한 박스에 저장합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.

#####

- [TSI 수신 배분처]의 분배처의 설정 내용을 변경할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [편집]을 탭합니다.

- [TSI 수신 배분처]의 분배처를 삭제할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [삭제]를 탭합니다.

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [수신 후 인쇄]에서 [예]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송하는 파일의 파일 형식을 설정하려면([TSI 파일 형식 일괄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [TSI 파일 형식 일괄 설정]

수신한 팩스를 TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송할 때의 파일 형식을 설정합니다.

설정한 파일 형식은, 모든 분배처에 대해 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 수신한 팩스를 TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송할 때의 파일 형식을 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다.
[스캔 설정] | 수신한 팩스가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [다중페이지]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. [페이지 분할]:지정한 페이지를 매수별로 파일을 분할해서 변환합니다.
[E-Mail의 첨부 방법] | 수신처가 메일 주소이고, [스캔 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정] | 파일 형식으로 [PDF]를 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다.

#####

- [TSI 파일 형식 일괄 설정]을 설정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

#### 이 기기를 구내 회선(PBX) 환경에 연결하여 사용하려면([PBX CN 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [PBX CN 설정]

이 기기를 구내 회선(PBX) 환경에 연결해서 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[외선 번호] | 구내 회선(PBX) 환경에 연결하여 사용할 경우는, [아니오]를 탭해서 선택을 해제합니다. 아울러, 외선 번호를 입력합니다. 초기값은 [아니오]입니다.

#### 팩스의 송수신에 관한 보고서의 인쇄 조건을 변경하려면([기록 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기록 출력 설정]

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스의 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를, 통신한 모든 수신처로 종합할지 수신처별로 기재할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[송신결과보고서출력설정] | 송신 결과 보고서(송신 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시판 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[활동 기록] | 팩스를 전송/수신한 결과를 기재한 통신 관리 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로서 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기밀 수신 기록] | 기밀 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄하는 보고서에 작업 번호의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[정상 수신메일 본문인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([팩스 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 설정 목록]

팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 해상도가 낮은 팩스를 수신했을 때, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([저해상도])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 인쇄 화질 설정]
        - [저해상도]

수신한 팩스의 해상도가 낮을 때에, 화질과 속도 중 우선해서 인쇄할 것을 선택합니다.

[화질 우선]을 선택하면, 화질 보정을 수행합니다.

초기값은 [화질 우선]입니다.

#### 해상도가 높은 팩스를 수신했을 때, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([고해상도])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 인쇄 화질 설정]
        - [고해상도]

수신한 팩스의 해상도가 높을 때에, 화질과 속도 중 우선해서 인쇄할 것을 선택합니다.

[화질 우선]을 선택하면, 화질 보정을 수행합니다. 단, 고해상도의 팩스의 경우는, 저해상도의 팩스와 비교해서, 화질 보정의 효과가 낮습니다.

초기값은 [속도 우선]입니다.

# 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을 변경하려면([JPEG 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [JPEG 압축 방법]

컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을, [고화질], [표준], [고압축]에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### 흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [흑백 2값 압축 방법]

흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을, [MH] 또는 [MMR]에서 선택합니다.

[MH]는 [MMR]에 비해서, 데이터의 크기가 커집니다. [MMR]에서 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때는, [MH]에서 저장합니다.

초기값은 [MMR]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### TIFF 형식으로 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때에, 압축 방법을 변경해서 열 수 있도록 하려면([컬러 TIFF 형식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [컬러 TIFF 형식]

원고 데이터를 TIFF 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [TIFF(TTN2)] 또는 [TIFF(modified TAG)]에서 선택합니다.

[TIFF(TTN2)]에서 저장한 파일을 컴퓨터로 열 수 없을 때는, [TIFF(modified TAG)]를 선택합니다.

초기값은 [TIFF(TTN2)]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 메일 주소의 입력의 번거로움을 줄이기 위해, 메일 주소의 Prefix와 Suffix를 등록하려면([주소 입력 부가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [주소 입력 부가 설정]

메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록합니다. 또, 메일 주소를 입력할 때에, 등록한 Prefix/Suffix를 호출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소 입력 부가] | 주소 입력 부가 기능의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 메일 주소를 입력할 때에, [Prefix/Suffix 등록]에서 등록한 Prefix/Suffix를 호출할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Prefix/Suffix 등록] | 메일 주소의 입력을 보완하는 Prefix/Suffix를 등록합니다. Prefix/Suffix는, 8건까지 등록할 수 있습니다. [Prefix]:접두사(Prefix)를 입력합니다(20문자 이내). [Suffix]:접미사(Suffix)를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스를 수신했을 때의, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜을 추가할지 설정하려면([기능 이니셜])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄하려면([제목/본문 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [원-터치 등록 목록]
        - [제목/본문 목록]

이 기기에 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자명의 인자 여부를 설정하려면([발신자])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/팩스 ID등록]
        - [발신처]

발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)을 등록합니다. 발신자명은, 20건까지 등록할 수 있으며, 나눠 사용할 수 있습니다.

[발신처]를 탭하면, 등록된 발신자명의 목록이 표시됩니다.

- 새로 등록하는 경우는, 미등록 란을 선택하고 나서 [신규 등록]을 탭하여, 발신자명을 입력합니다(30문자 이내).

- [초기치]라고 표시되어 있는 이름은, 팩스 전송 시에 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입한 이름을 변경할 때는, 임의의 이름을 선택하고, [초기치 설정]을 탭합니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 위치를 지정하려면([발신자 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신자 정보]

전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 위치를 선택합니다. 초기값은 [외 부]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 발신자 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 발신자 정보를 인자합니다.
[OFF] | 발신자 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 문자 크기를 변경하려면([발신자 정보 인자 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신지 정보 인쇄 영역]

발신자 정보를 인자할 때의 문자 크기를 선택합니다. 초기값은 [최소]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | 보통 문자의 크기로 발신자 정보를 인자합니다.
[최 소] | [보통]에 대해서, 문자의 높이가 1/2이 됩니다. 수신쪽에서 인쇄된 팩스의 화상이 잘리거나, 페이지가 분할되는 경우를 방지하기 위해, [최 소]로 설정하는 것을 권장합니다.

#####

- 전송 시의 읽어 들이기 해상도가 [보 통]일 때는, 문자가 깨져서 판독할 수 없게 되는 것을 방지하지 위해, [보통]으로 변환됩니다.

#### 수신한 팩스에 수신 일시, 수신 번호의 인자 여부를 설정하려면([수신 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신 정보]

이 기기에서 수신한 팩스에 대해, 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다. 인자할 경우는, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 수신 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 수신 정보를 인자합니다.
[OFF] | 수신 정보는 인자하지 않습니다.

#### IP 주소 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 횟수를 변경하려면([자동 재다이얼 회수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 회수]

팩스를 정상적으로 전송할 수 없었을 경우, 이 기기는 일정 시간 경과 후 자동으로 재다이얼 합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다.

(각국의 규격에 따라, 설정 범위가 다릅니다.)

#### IP 주소 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 간격을 변경하려면([자동 재다이얼 간격])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 간격]

[자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때, 필요에 따라서 재다이얼의 간격을 변경합니다.

초기값은 [3 분]입니다.

#### 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때에, 양면 인쇄 여부를 설정하려면([수신 원고 양면 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [양면 인쇄(수신)]

복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다.

[팩스 페이지 분할]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스의 인치계 용지로의 우선 인쇄 여부를 설정하려면([인치계 용지 우선 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인치계 용지 우선 선택]

팩스를 수신했을 때, 인치계 용지의 우선적 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 선택 기준을 변경하려면([인쇄 용지 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 선택]

팩스를 인쇄할 용지의 선택 기준을 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 수신한 팩스에 맞춰 자동으로 선택한 용지에 인쇄합니다.
[크기 고정] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에만 인쇄합니다.
[크기우선순위] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에 인쇄합니다. 용지가 없는 경우는, 가장 비슷한 크기의 용지에 인쇄합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 크기를 지정하려면([인쇄 용지 크기])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 크기]

수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다.

초기값은 [인치계 용지 우선 선택]의 설정에 따라 다릅니다.

#####

- [인쇄 용지 크기]의 설정을 유효로 하려면, [수신 인쇄용 트레이]을 [자동]으로 설정하십시오.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 급지 트레이를 지정하려면([급지 트레이 고정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신 인쇄용 트레이]

팩스를 인쇄할 때 사용하는 급지 트레이를 고정할 경우, 트레이를 지정합니다.

초기값은 [자동]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 때의 화상의 축소율을 변경하려면([축소율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신인쇄 최소 축소]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소 비율을 변경합니다.

초기값은 [96]%입니다.

#####

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 설정한 경우는, [인쇄 용지 선택]은 [자동 선택]으로, [수신 인쇄용 트레이]는 [자동]으로, [팩스 페이지 분할]은 [OFF]로 설정됩니다.

#### 정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 설정하려면([페이지 분할 기록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [팩스 페이지 분할]

정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 선택합니다.

[양면 인쇄(수신)]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 부수를 변경하려면([수신 인쇄 부수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 부수(수신)]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄하는 부수를 변경합니다.

초기값은 [1]부입니다.

#### 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람을 표시하려면([수신처 확인 표시 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [수신지확인표시기능]

팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다.

잘못된 전송이나 전송 잊음을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[전송 승인 암호] | 지정한 수신처의 일람을 표시한 후, 전송을 승인하기 위한 암호의 입력을 요구할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호] | [전송 승인 암호]에서 [ON]을 선택한 경우, 전송을 승인하기 위한 암호를 입력합니다(64문자 이내).

#### 수신한 팩스를, 이 기기의 박스에 저장하여, 내용을 확인하고 나서 인쇄하려면([강제 메모리 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [강제 메모리 수신 설정]

강제 메모리 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다.

강제 메모리 수신 기능을 사용하는 경우, [예]를 탭하여, 강제 메모리 수신 박스로의 액세스를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스를 E-mail 수신처나, 다른 팩스 기기로 전송하려면([전송 팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [회신 설정]

전송 팩스 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 전송 팩스 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [전송실패시 상시 인쇄]입니다.
[회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. 키패드에서 팩스 번호를 직접 입력하거나, [등록 수신지에서 지정]을 탭하여, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, [파일 형식]을 지정해서, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다. 기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오. 전송처가 팩스인 경우, 수신한 네트워크 팩스를 전송할 수 없습니다. [출력 기능]의 설정에 관계없이, 항상 이 기기에서 인쇄합니다.

#####

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [출력 기능]에서 [상시 인쇄]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### 팩스의 송수신에 관한 보고서의 인쇄 조건을 변경하려면([보고서 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기록 출력 설정]

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스의 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를, 통신한 모든 수신처로 종합할지 수신처별로 기재할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[송신결과보고서출력설정] | 송신 결과 보고서(송신 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시판 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[활동 기록] | 팩스를 전송/수신한 결과를 기재한 통신 관리 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로서 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기밀 수신 기록] | 기밀 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄하는 보고서에 작업 번호의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[정상 수신메일 본문인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([팩스 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 설정 목록]

팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 흑백으로 전송할 때의, 데이터 압축 형식을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [흑백 2값 압축 방법]

인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 흑백으로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 초기값은 [MMR]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MMR] | 화상 데이터의 크기가 가장 작게 됩니다.
[MR] | [MH]와 [MMR]의 중간 화상 데이터 크기가 됩니다.
[MH] | [MMR]과 비교해서, 화상 데이터 크기가 커집니다.

#### 컬러로 전송할 때의 데이터 압축 형식을 변경하려면([컬러/흑백 복수값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [컬러/흑백 복수값 압축 방법]

인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 풀 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 초기값은 [JPEG(컬러)]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[JPEG(컬러)] | 화상 데이터를 컬러의 JPEG 형식으로 압축합니다.
[JPEG(그레이 스케일)] | 화상 데이터를 흑백의 JPEG 형식으로 압축합니다.
[지정 안 함] | [흑백 2값 압축 방법]에서 지정한 압축 형식에 따라서 압축합니다. 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 수 없습니다. 어떤 파일 형식을 지정해도, TIFF 형식으로 변환합니다.

#####

- 컴팩트 PDF 형식으로 변환하는 경우는, 이 기기 고유의 방식으로 압축합니다.

#### 인터넷 팩스의 통신 상대에게 통지하는 이 기기의 수신 능력을 설정하려면([인터넷 팩스 자기 수신 능력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [인터넷 팩스 자지 수신력]

인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기가 MDN 응답을 보낼 때, 이 기기의 수신 능력을 통지합니다. 필요에 따라서, MDN 응답으로 통지하는 이 기기의 수신 능력을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[압축 형식] | 이 기기가 수신할 수 있는 압축 형식을 변경합니다.
[용지 크기] | 이 기기가 수신할 수 있는 용지 크기를 변경합니다.
[해상도] | 이 기기가 수신할 수 있는 해상도를 변경합니다.

#### 인터넷 팩스의 도착 확인 기능(MDN)을 설정하려면([인터넷 팩스 확장 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [인터넷 팩스 고급 설정]

인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기에서 전송한 팩스의 도착 확인(MDN/DSN)에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MDN 요구] | 전송처에 대해, 팩스 수신 결과의 요구(MDN 요구) 여부를 선택합니다. MDN 요구를 할 경우, 전송처가 팩스를 수신하면, 응답 메시지를 보내서, 전송처가 수신한 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 전송처에서 응답 메시지를 수신하는 것으로, 전송처의 수신 능력 정보를 취득할 수도 있습니다. 수신처에 등록된 전송처의 응답 메시지를 수신한 경우는, 취득한 수신 능력 정보가 덮어쓰여져 등록됩니다. 초기값은 [예]입니다.
[DSN 요구] | 전송처의 메일 서버에 대해, 팩스 도착 결과의 요구(DSN 요구) 여부를 선택합니다. [MDN 요구]에서 [예]을 선택한 경우는, MDN 요구를 우선시합니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.
[MDN 응답] | 전송처에서 이 기기에 대해, 팩스의 수신 결과의 요구(MDN 요구)가 있었을 경우, 응답 메시지를 보낼지 여부를 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[MDN/DSN 응답 감시 시간] | 필요에 따라서, 이 기기에서 MDN 요구 또는 DSN 요구를 했을 때 전송처의 응답 대기 시간을 변경합니다. 대기 시간을 지나 수신한 응답 메시지는 무시됩니다. 초기값은 [24시간]입니다.
[최고 해상도] | 필요에 따라서, 이 기기가 대응하는 최고 해상도를 전환합니다. 초기값은 [최고급]입니다.
[Content-Type 정보 부가] | 인터넷 팩스를 전송할 때에, Content-Type 정보의 부가 여부를 선택합니다. [예]를 선택하면, MIME의 Content-Type 머리말에 서브 타입으로 "application=faxbw"가 부가됩니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.

#### IP 주소 팩스의 동작 모드를 설정하려면 ([동작 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [IP주소 팩스 동작 설정]
          - [동작 모드]

사용하시는 환경에 맞춰서, IP 주소 팩스의 동작 모드를 선택합니다. 초기값은 [모드 1]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 단, 컬러 전송은, 저희 회사 전용의 방식으로 수행되므로, 저희 회사 기종으로만 수신할 수 있습니다.
[모드 2] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 컬러 전송은, 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 방식(Profile-D 포맷)으로 이루어집니다.

#### 다이렉트 SMTP 규격의 팩스 전송 시에, 컬러 전송을 허가할지 설정하려면([컬러 원고의 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [IP주소 팩스 동작 설정]
          - [컬러 원고의 전송]

[동작 모드]에서 [모드 2]를 선택한 경우에, 컬러 전송의 허가 여부를 선택합니다.

다이렉트 SMTP 규격의 컬러 수신을 할 수 없는 기종에 전송하는 경우에 [금지]를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

# 박스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 공유/개인/그룹 박스를 등록하려면([공유/개인 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [공유/개인 박스]
        - [신규 등록]

공유 박스를 등록합니다. 이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우는, 개인 박스나 그룹 박스도 등록할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[검색 문자] | 박스를 [박스 이름]으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다.
[박스 종류] | 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라서, [공유]/[개인]/[그룹]을 선택할 수 있습니다. [개인]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유자를 변경할 수 있습니다. [소유자 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 사용자를 선택합니다. [그룹]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유 부문을 변경할 수 있습니다. [소유 부문 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 부문을 선택합니다.
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 관리자에 의해 삭제 시간이 정해져 있을 경우는, 설정할 수 없습니다. 초기값은 [1일]입니다.
[기밀 수신] | 팩스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 박스에 친전 수신 기능의 부가 여부를 선택합니다. 친전 수신 기능을 부가하는 경우는, [기밀 수신]을 탭해서, 친전 수신용의 암호를 입력합니다(8자리 이내). 암호는, 확인을 위해 두 번 입력합니다. 여기에서 설정한 암호는, 이 기기에 친전 전송할 때에 필요합니다. 전송하는 곳에, 설정한 암호를 알려주십시오. [SMB 폴더에 문서 자동 저장]과는 동시에 설정할 수 없습니다.
[SMB 폴더에 문서 자동 저장] | 공유 박스에 저장한 파일을 SMB 폴더에 자동으로 등록할지 선택합니다. 이 기기에서 SMB 파일 공유 기능이 유효인 경우에 설정할 수 있습니다. [기밀 수신]과는 동시에 설정할 수 없습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 박스 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([박스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [박스 설정]

박스 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 박스 모드의 메인 화면을, [공유], [개인], [시스템], [그룹]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[단축 키 1]/[단축 키 2] | 시스템 박스의 단축키를 메인 화면에 배치할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 파일링 번호 박스를 등록하려면([파일 번호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [박스 등록]
        - [파일 번호]
          - [신규 등록]

파일을 인쇄 또는 전송할 때에, 일시나 파일링 번호를 자동으로 부가하는 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위에서 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시하는, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한하는 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[번호 카운트 방식] | 파일에 부가하는 번호를, 작업 단위 또는 페이지 단위에서 선택합니다. [작업 단위]:파일별로 번호를 부가합니다. 한 개의 파일이 복수의 페이지에 있어도, 한 작업으로 같은 번호를 부가합니다. [페이지 단위]:페이지별로 번호를 부가합니다. 초기값은 [작업 단위]입니다.
[문자열 지정] | 필요에 따라서, 파일에 부가하는 고정의 문자열이나, 일시, 문자 위치 등을 지정합니다. [번호 문자열]:파일링 번호의 선두에 임의의 문자열을 추가할 수 있습니다(20문자 이내). [일자/시각]:일시의 표시 종류를 선택합니다. [농도]:인쇄하는 일시나 파일링 번호의 문자의 농도를 선택합니다. [카운터 출력 형식]:파일링 번호의 자리수를 선택합니다. [인자 위치]:파일링 번호를 인자할 위치를 선택합니다. [문자열]:임의의 문자열을 추가할 수 있습니다(40문자 이내).
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 복사 시 등, 저장이나 이용의 필요가 없이, 파일링 번호만 부가하는 목적으로 사용하는 경우는, [없음]을 선택합니다. 초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 파일링 번호 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 파일링 번호 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 사용하지 않은 빈 박스를 종합해서 삭제하려면([불필요 박스 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [불필요 박스 삭제]

파일이 저장되지 않은 박스를 불필요 박스로 해서 삭제합니다.

박스를 삭제할 경우는, [예]를 선택하여, [확인]을 탭합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 보안 문서 박스의 파일을 모두 삭제하려면([기밀 문서 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [기밀 문서 삭제]

보안 문서 박스에 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다.

삭제할 경우는, [예]를 선택하여, [확인]을 탭합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 보안 문서 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([기밀 문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [기밀 문서 삭제 시간 설정]

보안 문서 박스에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 암호 암호화 PDF 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([암호화 PDF 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [암호화 PDF 삭제 시간 설정]

암호 암호화 PDF 박스에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증&인쇄 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([인증 & 인쇄 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [인증 & 인쇄 삭제 시간 설정]

인증&인쇄 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 파일을 박스에서 삭제할지 사용자에게 선택하게 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 박스에 파일의 유지 여부를 설정하려면([문서 보관 유지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [문서 보관 유지 설정]

공유/개인/그룹/파일링 번호 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨 둘 것인지 아닌지를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨 둘 것인지 아닌지를 선택할 수 있습니다. 초기값은 [예]입니다.
[삭제 선택 화면] | 파일을 박스에 남기는 경우는, 삭제 확인의 화면을 표시할지 선택합니다. [ON]을 선택하면, 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남길 것인지, 사용자에게 선택하게 할 수 있습니다. 초기 표시는 [OFF]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### USB 메모리에서의 인쇄, USB 메모리로의 저장을 허가할지 설정하려면([외부 메모리 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [외부 메모리 기능 설정]

USB 메모리에서 파일의 인쇄와 읽어 들이기, USB 메모리로의 파일 저장을 허가할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서 저장] | USB 메모리에 파일 저장의 허가 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[문서 인쇄] | USB 메모리에서의 파일 인쇄를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[외부 메모리 문서스캔] | USB 메모리에서 읽어 들인 파일을 박스에 저장하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 사용자에 의한 박스의 작성/편집/삭제를 금지하려면([박스의 조작 권한])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [박스의 조작 권한]

사용자에 대해서, 박스의 등록, 편집, 삭제 권한을 부여할지 설정합니다.

박스의 등록, 편집. 삭제를 관리자만 수행할 경우는, [금지]를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증&인쇄 박스의 파일을 인쇄한 후의, 박스에 파일의 유지 여부를 설정하려면([인증 & 인쇄 인자후 삭제설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [인증 & 인쇄 인자후 삭제설정]

인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 사용자에 대해, 파일의 삭제 확인을 하거나, 확인하지 않고 항상 삭제할지 선택합니다.

초기값은 [사용자에게 확인]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 박스 내의 파일 저장 기간을 관리자가 일괄해서 설정하려면([문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [문서 삭제 시간 설정]

공유/개인/그룹 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을, 관리자가 일괄 설정합니다.

여기에서 설정한 삭제 시간이, 이미 등록 완료된 박스 내의 파일 및 이후로 등록할 박스 내의 파일 삭제 시간으로 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 박스 내의 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을, 관리자가 일괄 설정할 지를 선택합니다. [예]를 선택하면, [사용자 설정]에서 박스를 작성할 때에, 박스별로 삭제 시간을 설정할 수 없게 됩니다. 초기값은 [안 함]입니다.
삭제 시간 | 박스 내의 파일을 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### SMB 파일 공유 기능을 사용할 경우에, SMB 폴더 내의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([SMB 폴더 문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [SMB 폴더 문서 삭제 시간 설정]

SMB 파일 공유 기능을 사용해서, 공유 박스의 파일을 네트워크 상에서 공유하고 있을 경우에, 공유 박스를 통해서 SMB 폴더에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜을 추가할지 설정하려면([머리말 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가할 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 사용자가 작성할 수 있는 박스 수의 상한을 설정하려면([최대 박스 수 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [최대 박스 수 설정]

사용자별로 작성할 수 있는 박스의 최대수를 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 상한 관리] | 사용자별로 작성할 수 있는 박스의 상한을 설정할지 선택합니다. 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라, 박스의 종류([공유]/[개인]/[그룹])를 선택할 수 있습니다. 상한을 설정할 때는, 박스의 종류를 선택하고 나서, 사용자명/부문명을 선택하고, [ON]을 탭합니다.
[박스 상한 설정] | [박스 상한 관리]에서 [ON]을 선택한 경우에, 박스의 상한수를 입력합니다. [확정]을 탭하면, 상한수를 적용합니다. 설정할 수 있는 박스의 상한수는 0~1000까지입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 박스 상한수를 "0"으로 설정하면, 박스의 신규 등록을 할 수 없게 됩니다.

- 선택한 사용자가 이미 3개의 박스를 작성한 경우, 설정할 수 있는 박스 상한수의 범위는 3~1000이 됩니다.

#### 박스 내의 파일을 관리하는 박스 관리자를 설정하려면([박스 관리자 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [박스 관리자 설정]

이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 필요에 따라서, 박스 관리자를 설정합니다.

박스 관리자는, 모든 사용자의 박스의 등록/삭제나, 사용자 박스와 시스템 박스 내의 파일의 이용을 할 수 있습니다. 시스템 박스의 [외부 메모리]는, 파일의 인쇄만 이용할 수 있습니다.

이 기기의 관리자가, 박스 내의 파일 관리만을 위임하고 싶은 경우에, 박스 관리자를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허 가]/[금 지] | 박스 관리자를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금 지]입니다.
[암호의 설정] | 박스 관리자 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[E-Mail 주소] | 박스 관리자의 메일 주소를 입력합니다(128문자 이내). SMB 폴더 파일의 총용량이, 하드디스크에서 확보하고 있는 용량의 90%를 넘고 있는 경우, 박스 관리자의 메일 주소로 통지됩니다. 박스 관리자의 메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우에는, 이 기기의 관리자의 메일 주소로 통지됩니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

박스 관리자로 로그인하려면, 로그인 화면에서 다음의 정보를 입력하십시오.

- [사용자명]:boxadmin

- [암호]:위에서 설정한 암호

# 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 작은 문자나 희미한 문자를 뚜렷하게 할 때, 표문자, 그래픽 등, 화상 테두리 부분을 강조해서 읽기 쉽게 하려면([에지 강조])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [에지 강조]

작은 문자나 희미한 문자를 뚜렷하게 할 때, 표문자, 그래픽 등, 화상 테두리 부분을 강조해서 읽기 쉽게 합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 농도를 억제하여, 토너 소비량을 절약하려면([토너 절약])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [토너 절약]

인쇄 농도를 억제하여, 토너 소비량을 절약합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 작업의 실행 중에 다음의 작업을 수신했을 때, 다음의 작업을 하드 디스크에 저장할지 설정하려면([스풀 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [스풀 설정]

인쇄 작업의 실행 중에 다음의 인쇄 작업을 수신했을 경우, 하드 디스크에 다음의 작업을 저장할지 선택합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 지정한 용지가 급지 트레이에 없을 경우에 가까운 크기의 용지에 인쇄할지 설정하려면([용지 크기 변환])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [용지 크기 변환]

[사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 지정한 용지가 급지 트레이에 놓여있지 않은 경우에, 가까운 크기의 용지에 인쇄할지 선택합니다.

보통은 [OFF]를 선택하십시오. [ON]을 선택하면, A4와 Letter, A3와 Ledger를 자동으로 변환하므로, 화상이 결손될 수 있습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 데이터의 전송자나 표제 등을 기재한 배너 페이지를 인쇄하려면([배너 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [배너 용지 설정]

인쇄 데이터의 전송자나 제목 등을 기재한 배너 페이지(표지)를 인쇄할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 선 폭의 보정 방법을 설정하려면([선폭 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [선폭 보정]

문자나 선의 폭의 보정 방법을 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[얇게] | 문자나 선을 가늘게 표현합니다. 문자나 그래픽의 세부를 정교하게 표현할 수 있습니다.
[약간 가늘게] | 문자나 선을 [얇게]와 [보통]의 중간 굵기로 표현합니다.
[보통] | 문자나 선을 중간 굵기로 표현합니다.
[약간 두껍게] | 문자나 선을 [보통]과 [굵게]의 중간 굵기로 표현합니다.
[굵게] | 문자나 선을 굵게 표현합니다. 문자나 그래픽을 선명하게 재현합니다.

#### 배경이 그레이일 때에 선 폭이 두껍게 보이는 것을 억제하려면([그레이 배경 선폭 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [그레이 배경 선폭 보정]

문자의 선의 배경이 그레이일 때에 선 폭이 두껍게 보이는 것을 억제할지 선택합니다.

[ON]을 선택하면, 그레이 부분의 문자나 선을, 그레이 이외의 부분과 같은 굵기로 보이도록 보정합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### PDF, PPML, OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄하려면([최소 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [최소 인쇄]

PDF, PPML, OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄할지 선택합니다.

원고 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 인쇄할 때 설정합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때에, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([OOXML 인쇄 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [OOXML 인쇄 모드]

OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 우선 순위를 화질과 속도 중에서 선택합니다.

초기값은 [속도 우선]입니다.

#### 용지를 접지 가공하려면([접지 종류 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [접지 종류 설정]

접지 가공의 적용 여부를 선택합니다. 접지 가공할 경우는, 접지 방법을 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 반 접지/3단 접지할 때, 한 번에 접지 가공할 단위를 설정하려면([반-접지/3단 접지 사양 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [반 접지/3단 접지 사양 설정]

접지 가공할 때의 단위를, [부 단위], [1매 마다], [페이지 단위]에서 선택합니다.

[페이지 단위]를 선택한 경우에는, 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 입력합니다.

초기값은 [부 단위]입니다.

#### XPS/OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 디지털 서명의 검증 여부를 설정하려면([XPS/OOXML 디지털 서명 검증])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [보안 설정]

XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때에, 디지털 서명의 검증 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[XPS/OOXML 디지털 서명 검증] | 디지털 서명이 부가된 XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 때에, 디지털 서명의 검증 여부를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 서명이 무효할 때는 인쇄하지 않습니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#### 다이렉트 인쇄할 때의, OOXML 인쇄 설정의 초기값을 변경하려면([OOXML 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [OOXML 인쇄 설정]

다이렉트 인쇄할 때의, OOXML 인쇄 설정의 초기값을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[시트/책 인쇄] | Excel 파일을 인쇄할 때, 현재 선택한 시트나 북 전체 중 어느 것을 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [현재 시트]입니다.
[용지 크기] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.
[용지 종류] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.

#### 다이렉트 인쇄할 때의, 페이지 분할 설정의 초기값을 변경하려면([레이아웃 - 조합])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [레이아웃 - 조합]

다이렉트 인쇄할 때의, N-up 설정의 초기값을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 복수의 페이지를 용지 1매의 같은 면으로 축소해서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[행] | 용지 1매의 가로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[열] | 용지 1매의 세로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[조합 순서] | 페이지를 배치할 방법을 선택합니다. 초기값은 [가로 순서]입니다.
[조합 방향] | 페이지를 배치할 방향을 선택합니다. 초기값은 [좌상에서우하]입니다.
[레이아웃 설정] | 레이아웃에 관한 상세한 설정을 합니다. [페이지 간격]:행 방향과 열 방향의 페이지 간격을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [원고 여백]:상하 좌우의 여백을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [페이지 배율]:임의의 배율을 지정하여 페이지를 확대 또는 축소합니다. 초기값은 [자동]입니다. [페이지 테두리]:페이지 사이에 경계선의 인자 여부를 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.

#### 이 기기의 설정 정보의 보고서나 폰트 목록을 인쇄하려면([보고서 출력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [보고서 출력]

이 기기의 설정 정보를 기재한 보고서나 폰트 목록 등을 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[설정 정보 목록] | 이 기기의 설정 내용을 기재한 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 누르고, 인쇄를 시작합니다.
[데모 페이지] | 테스트 페이지를 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.
[PCL 폰트 목록] | 이 기기에 내장되어 있는 PCL 폰트의 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.
[PS폰트 목록] | 이 기기에 내장되어 있는 PS 폰트의 목록을 출력합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### TIFF, JPEG, PDF 파일을 다이렉트 인쇄할 때의, 용지 크기의 결정 방법을 변경하려면([TIFF 화상 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [TIFF 화상 용지 설정]

TIFF, JPEG, PDF 형식의 파일을 다이렉트 인쇄할 때의, 용지에 관한 설정을 합니다.

USB 메모리에서 인쇄하는 경우나, Web Connection의 다이렉트 인쇄 기능에서 인쇄하는 경우에 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 선택] | 인쇄할 용지 크기의 결정 방법을 선택합니다. [자동]:TIFF/JPEG(JFIF)/PDF를 인쇄하는 경우에, 화상과 같은 크기의 용지에 인쇄합니다. 단, JPEG(EXIF)의 경우는, [사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 설정한 용지 크기에 맞춰서, 화상을 확대 또는 축소해서 인쇄합니다. [우선 용지 크기]:[사용자 설정]에서 지정한 용지 크기에 맞춰서, 화상을 확대 또는 축소해서 인쇄합니다. Web Connection, USB 메모리에서 인쇄하는 경우는, [사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 설정한 용지 크기에 인쇄합니다. 초기값은 [자동]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 인쇄 데이터를 수신했을 때에, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### USB 연결 시의 통신 타임 아웃 시간을 변경하려면([USB 타임 아웃])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [USB 타임 아웃]

이 기기와 컴퓨터를 USB 연결하고 있는 경우에, 필요에 따라서, 통신 타임아웃까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [60초]입니다.

#### 네트워크 연결 시의 통신 타임 아웃 시간을 변경하려면([네트워크 타임 아웃])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [네트워크 타임 아웃]

이 기기와 컴퓨터를 네트워크 연결하고 있는 경우에, 필요에 따라서, 통신 타임아웃까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [60초]입니다.

#### XPS/OOXML 파일 인쇄 중에 오류가 발생했을 때에, 오류 정보의 인쇄 여부를 설정하려면([XPS/OOXML 오류 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [XPS/OOXML 오류 인쇄]

XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일의 인쇄 중에 오류가 발생했을 경우, 오류 정보의 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [예]입니다.

#### Windows 프린터 드라이버에서 장치 정보의 취득을, 암호로 제한하려면([장치 정보 취득용 과금 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [장치 정보 취득용 과금 설정]

Windows용 프린터 드라이버를 사용해서 이 기기의 정보를 취득할 때에, 암호를 요구할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 요구하는 암호를 입력합니다(8문자 이내).

초기값은 [안니오]입니다.

#### 보안 인쇄 기능을 사용한 인쇄 만을 허가하려면([보안 인쇄만 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [보안 인쇄만 허가]

컴퓨터에서의 인쇄를, 보안 인쇄로 한정할지 선택합니다.

[예]를 선택하면, 프린터 드라이버에서 인쇄할 때, 보안 인쇄를 설정할 필요가 있습니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 인증 암호를 암호화하기 위한 암호화 워드를 변경하려면([드라이버 암호 암호화 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [드라이버 암호 암호화 설겅]

프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 사용자 암호나 부문 암호와 같은 인증 암호를 암호화하기 위한, 암호화 워드를 변경합니다. 초기값은 [출하시 사용]입니다.

이 기기와 프린터 드라이버의 양쪽에, 동일한 암호화 워드를 설정할 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 정의] | 암호화 워드를 단독으로 설정할 경우에 선택합니다. [암호화 키의 설정]을 탭하여, 암호화 워드를 입력합니다(20문자). 여기에서 입력한 암호화 워드와 동일한 암호화 워드를, 프린터 드라이버에서도 설정하십시오.
[출하시 사용] | 이 기기에 출하 시에 설정되어 있는 암호화 워드(공개되지 않은 사전에 정해진 암호 키(공통 키))를 사용합니다.

#### 1200dpi 인쇄 데이터를 수신했을 때의 동작을 설정하려면([1200dpi 문서 수신시 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [1200dpi 문서 수신시 동작]

1200dpi의 인쇄 데이터를 수신했을 때의 동작을 선택합니다.

초기값은 [600dpi변환]입니다.

# 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)

#### 라이선스 관리 서버에 등록할 요청 코드를 취득하려면([요청 코드 발행])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [요청 코드 발행]

라이선스 관리 서버(LMS)에 등록할, 이 기기의 요청 코드를 발행합니다.

확장 기능을 유효화 하려면, LMS에 액세스해서, 기능 코드와 라이선스 코드를 취득할 필요가 있습니다. 요청 코드는, LMS에 액세스해서 기능 코드와 라이선스 코드의 발행을 요구할 때에 필요합니다.

#### 확장 기능을 유효하게 하기 위해, 기능 코드와 라이선스 코드를 입력하려면([기능 유효화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [기능 유효화]

확장 기능을 유효화하기 위해, 필요한 정보를 입력합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기능 / 라이선스 코드] | 확장 기능을 식별하기 위한 기능 코드와, 확장 기능을 유효화하기 위한 라이선스 코드를 입력하여, 확장 기능을 유효화합니다.
[토큰 코드] | 토큰 증서에 기재되어 있는 토큰 번호를 입력해서, 확장 기능을 유효화합니다.

#### 유효화한 확장 기능의 일람을 확인하려면([유효 기능 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [유효 기능 목록]

유효로 된 확장 기능의 일람을 표시합니다.

#### 이 기기의 Web 브라우저 기능을 유효로 하려면([Web 브라우저 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [Web 브라우저 설정]

이 기기의 Web 브라우저 기능의 유효 여부를 선택합니다. Web 브라우저 기능을 유효로 하는 경우는, Web 브라우저에서 표시하는 사이트에서, 파일의 조작을 허가할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[Web 브라우저 사용 설정] | 이 기기의 Web 브라우저 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[파일 조작 허가 설정] | Web 브라우저에서 표시하는 사이트에서, 파일의 조작을 허가할지 설정합니다. [업로드]:이 기기에서 스캔한 데이터를 업로드 하는 것을 허가할지 선택합니다. 지정한 사이트에 한정된 업로드를 할 수 있도록 할 경우는, [허가 URL 만]을 선택하여, 파일의 업로드를 허가하는 사이트의 URL을 입력합니다(256문자 이내). 초기값은 [ON]입니다. [다운로드]:파일을 이 기기에서 다운로드하는 것을 허가할지 선택합니다. 지정한 사이트에 한정된 다운로드를 할 수 있도록 하는 경우는, [허가 URL 만]을 선택하여, 파일의 다운로드를 허가하는 사이트의 URL을 입력합니다(256문자 이내). 초기값은 [ON]입니다.

#####

- Web 브라우저 기능을 유효로 하기 전에, 이 기기를 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

- Web 브라우저 기능의 유효/무효를 전환하면, 이 기기가 자동으로 재기동됩니다.

#### 음성 가이드 기능을 유효로 하려면([음성 방지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [음성 방지 설정]

음성 가이드 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#####

- 음성 가이드 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-104 v3, 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 유니버셜 인쇄 기능의 사용 환경을 설정하려면([유니버셜 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [유니버셜 인쇄 설정]

유니버셜 인쇄 기능에 관한 설정을 합니다.

유니버셜 인쇄는, 복수의 본체에서 유니버셜 그룹을 구성하여, 컴퓨터에서 본체에 축적된 인쇄 작업을, 유니버셜 그룹 내의 임의의 본체에서 인쇄할 수 있는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 저장 기능 설정] | 유니버셜 인쇄의 저장 장치 기능을 설정합니다. 저장 장치 기능의 설정을 유효로 하면, 컴퓨터에서 전송되는 인쇄 작업을 저장 장치에 축적할 수 있게 됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[클라이언트 기능 설정] | 유니버셜 인쇄의 클라이언트 기능을 설정합니다. 클라이언트 기능의 설정을 유효로 하면, 유효로 한 본체에서 저장 장치에 축척된 인쇄 작업을 실행할 수 있게 됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[유니버셜 그룹 설정] | 유니버셜 그룹을 등록합니다. 등록할 수 있는 본체는 설정을 수행하는 본체(자기)를 포함한 최대 10대입니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 유니버셜 인쇄의 클라이언트 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-114가 필요합니다. 더불어, Web 브라우저 기능이 유효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 유니버셜 인쇄의 저장 장치 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-114가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.