사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 F-코드 송신
검색

# F-코드 송신

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [팩스 설정]
      - [F-코드 송신]

친전 통신이나 중계 전달을 수행할 때에, F-코드(SUB 주소, 전송 ID)를 입력해서 전송합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | F코드 전송을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[SUB 주소] | SUB 주소를 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 친전 통신을 수행하는 경우는, 전송처의 친전 박스의 박스 번호를 입력합니다. 중계 전달을 수행하는 경우에는, 전송처의 중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.
[암호] | 전송 ID를 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 친전 통신을 수행하는 경우에는, 전송처의 친전 수신용의 통신 암호를 입력합니다. 중계 전달을 수행하는 경우에는, 전송처의 중계 박스 암호를 입력합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.