사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 OHP 합지
검색

# OHP 합지

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [OHP 합지]

복수 매수의 OHP 필름에 복사할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 복사 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | OHP 합지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[용지 급지구] | OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. [OHP 필름]에, 수동 트레이에 놓은 OHP 필름의 용지 크기를 표시합니다. 놓은 OHP 필름의 크기와, 삽입하는 용지의 크기는 맞추십시오.

#####

- 복사 부수는 1부만입니다. 변경할 수 없습니다.

- 마감의 기능은 변경할 수 없습니다.

#####

- OHP 필름은, 수동 트레이에 놓습니다. OHP 필름의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 한 번 통지한 OHP 필름은, 품질의 저하나 용지 걸림, 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오. 백지 상태에서 배지된 OHP 필름이라도 재사용할 수 없습니다.