사용자 설명서

검색

홈인쇄수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기(E-mail 수신 인쇄)

# 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기(E-mail 수신 인쇄)

- E-mail 수신 인쇄에 대해
- E-mail과 첨부 파일의 사양
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기
- 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

## E-mail 수신 인쇄에 대해

E-mail 수신 인쇄는, 이 기기가 수신한 E-mail에 첨부되어 있는 파일을 인쇄하는 기능입니다.

이 기기의 메일 주소로 E-mail을 전송하면, 프린터 드라이버를 사용하지 않아도, 컴퓨터 상의 PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip) 파일을 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다.

또, E-mail의 첨부 파일을 이 기기의 박스에 저장할 수 있습니다.

#####

- E-mail 수신 인쇄 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

## E-mail과 첨부 파일의 사양

E-mail 수신 인쇄 기능에서 인쇄하려면, E-mail 및 첨부 파일이 다음의 조건을 충족할 필요가 있습니다.

항목 | 사양
--- | ---
파일의 수 | 최대 20파일
파일의 용량 | 무제한
대응 파일 형식 | PDF/컴팩트 PDF/XPS/컴팩트 XPS/TIFF/JPEG /OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip) 위 파일 형식이라도, 장편 크기의 파일은 인쇄할 수 없습니다.
E-mail 형식 | E-mail의 형식에는, 다음의 제한이 있습니다. S/MIME로 암호화된 E-mail은 대응하지 않습니다. 분할된 E-mail의 복원은 수행하지 않습니다.
수신처 지정 방법 | 수신처(To), CC, BCC

#####

- 위의 조건을 충족하지 않은 파일은 파기됩니다. 파일의 파기에 관한 상세는, 작업 내역에서 확인할 수 있습니다.

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다.

- E-mail에 첨부 파일이 존재하지 않는 경우, E-mail은 파기됩니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 합니다. 또, E-mail 수신 인쇄 기능을 유효하게 합니다.

수신한 E-mail의 첨부 파일을 박스에 저장해서 관리하고 싶은 경우는, 저장처의 박스를 지정하여, 자동으로 박스에 저장하도록 설정해 둘 수 있습니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증/부문 관리가 유효로 설정된 경우, E-mail은 파기됩니다.

#####

- 사용자 인증/부문 관리를 유효로 설정한 환경에서 E-mail을 수신하려면, [인증 지정 없이 인쇄]를 허가할 필요가 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기

전송한 E-mail의 첨부파일은, [유틸리티]-[사용자 설정]-[프린터 설정]의 설정값에 따라서 이 기기에서 인쇄됩니다.E-mail을 전송할 때마다 인쇄 설정을 변경하고 싶은 경우에는, 사용하시는 메일 소프트에서, E-mail의 제목란에 정해진 설정값을 입력함으로써, 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

설정값은, 제목란에 " 설정값@"의 형식으로 입력합니다.

- 설정값을 1개 지정하는 경우의 입력 예:dup@

- 설정값을 복수 지정하는 경우의 입력 예:dup, box1@

지정할 수 있는 설정값은 다음과 같습니다.

항목 | 설정값 | 설명
--- | --- | ---
양면/단면 | dup | 인쇄할 용지의 면을 양면으로 지정합니다.
simp | 인쇄할 용지의 면을 단면으로 지정합니다.
원고의 방향 | port | 원고의 방향을 세로로 지정합니다.
land | 원고의 방향을 가로로 지정합니다.
부수 | 수치 | 인쇄할 부수(1~9999)를 지정합니다.
조합 | Column+수치 | 1페이지로 조합할 열의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Column2
Row+수치 | 1페이지로 조합할 행의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Row3
스테이플 | st1 | 스테이플의 수를 1점(모서리)으로 지정합니다.
st2 | 스테이플의 수를 2점으로 지정합니다.
복사 프로그램 호출 | m+수치 | 인쇄에 적용할 복사 프로그램의 등록 번호(1~30)를 지정합니다. 입력 예:m1
박스 지정 | box+수치 | 파일을 저장할 박스의 등록 번호(1~999999999)를 지정합니다. 존재하지 않는 박스의 등록 번호를 지정한 경우, 자동적으로 박스를 새롭게 작성하고 나서 저장됩니다. 입력 예:box1

#####

- "@" 이후에 입력되어 있는 설정값은, 인쇄 설정으로써 취급되지 않습니다."@"를 입력하지 않는 경우, 제목 전체가 설정값으로써 취급됩니다.

- 설정값의 대문자와 소문자는 구별하지 않습니다.설정값 이외의 문자는 무효입니다.

- 설정값을 ",(콤마)"로 연결해서 입력합으로써, 복수의 설정값을 지정할 수 있습니다.

- 동일한 항목의 설정값을 복수 지정한 경우, 먼저 입력되어 있는 설정값을 적용합니다.

- 복사 프로그램을 지정한 경우, 복사 프로그램의 설정을 우선하고, 기타의 개별 설정은 무효로 됩니다.

#####

- 기본적인 인쇄 설정은, 장치에 설정되어 있는 인쇄 설정에 따릅니다.설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

E-mail의 도착 여부를, 터치 패널에서 메일 서버에 수동으로 조회합니다.

[E-Mail 수신]을 탭해서 메일 서버에 문의하고, 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail 수신의 설정에 따라서는, E-mail의 도착 여부를, 이 기기가 일정 간격(초기값:15분)마다 자동으로 메일 서버에 조회합니다. 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 암호 암호화 PDF 박스에 저장된 파일의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.