사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명해상도
검색

# 해상도

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [해상도]

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스캔 해상도] | 스캔 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [200 200dpi]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 원고를 더욱 높은 해상도로 읽어 들일 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [600 600dpi]:원고를 파일로 변환했을 때에, 가장 파일 크기가 크게됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때 등에 선택합니다.
[팩스 해상도] | 팩스 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [보통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 원고를 읽어 들일 때나, 대량의 원고를 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- 더욱 정밀하게 읽어 들일수록 전송하는 정보량이 증가해서, 전송 시간이 길어집니다. E-mail 전송이나 인터넷 팩스 등, 전송 수단에 E-mail을 사용할 때는, 데이터 용량에 제한이 없는지를 확인하십시오.