사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 팩스 탭에서 할 수 있는 것

# [팩스] 탭에서 할 수 있는 것

[팩스] 탭에서는, 팩스 전송에 관한 기본적인 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[해상도] | 팩스를 전송할 때의 해상도를 선택합니다. 해상도가 높을수록 정보량이 늘어나므로, 통신 시간이 길어집니다.
[전송 파일 인쇄] | 팩스를 전송하면서 동시에 인쇄할 경우에 체크합니다. [팩스 전송 팝업] 화면의 [팩스 모드 설정 상세...]에서도 설정할 수 있습니다.
[타이머 전송] | 팩스 전송을 시작하는 시각을 지정할 경우에 체크합니다. 지정한 시각에 자동으로 전송을 시작합니다. [현재 시각 반영]:컴퓨터의 현재 시각이 [전송 시각]에 반영됩니다. [팩스 전송 팝업] 화면의 [팩스 모드 설정 상세...]에서도 설정할 수 있습니다.
[SUB 주소] | F코드 전송 기능을 사용할 경우에, 전송처 박스의 박스 번호를 지정합니다(숫자 20자리 이내). [팩스 전송 팝업] 화면의 [팩스 모드 설정 상세...]에서도 설정할 수 있습니다.
[전송 ID] | F코드 전송 기능을 사용하는 경우에, 전송처 박스의 암호를 지정합니다(숫자 20자리 이내, 기호는 #, *). [팩스 전송 팝업] 화면의 [팩스 모드 설정 상세...]에서도 설정할 수 있습니다.
[표지] | 전송하는 팩스에 전송장을 추가할 경우에 체크합니다. [옵션 설정]을 클릭하면, 전송장의 내용을 설정할 수 있습니다. [팩스 전송 팝업] 화면의 [표지]에서도 설정할 수 있습니다.
[전화번호부 입력...] | 전화번호부를 편집합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 타이머 전송을 수행할 때는, 컴퓨터의 시각과 이 기기의 시각이 일치하고 있는지를 확인하십시오. 이 기기의 시각이, 지정된 전송 시각을 넘긴 경우, 다음날에 전송됩니다.