사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타간단한 조작으로 이 기기의 보안을 강화하기

# 간단한 조작으로 이 기기의 보안을 강화하기

[간단 보안 설정]에서는, 이 기기의 보안 강도를 높이기 위한 설정이 모아져 있습니다.

간단 IP 필터링 기능을 도입하면, 이 기기에 액세스할 수 있는 IP 주소의 범위가 자동 설정되므로, 간단하게 액세스 제한의 설정을 할 수 있습니다.

또한, 관리자 암호가 초기값에서 변경되어 있지 않은 경우나, 암호 규약의 조건을 만족시키고 있지 않은 경우에, 제어판에 보안 경고 화면을 표시하고, 암호 규약의 조건을 만족시킨 관리자 암호로의 변경을 재촉할 수 있습니다.

관리자 모드의 [보안]-[간단 보안 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[간단 IP 필터링] | 이 기기에 액세스할 수 있는 기기를 IP 주소(IPv4/IPv6)에서 제한할 수 있습니다. 액세스를 제한할 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다. [IP주소 연동]:IPv4의 경우, 이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와 끝자리가 다른 IP 주소만 액세스를 허가합니다. IPv6의 경우, 이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와, 상위 64bit가 동일한 IP 주소만 액세스 허가합니다. [서브넷 마스크 연동]:이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와, 서브넷 마스크 또는 Prefix를 사용해서, 같은 네트워크에 속하는 IP 주소의 범위만 액세스를 허가합니다. [아니오필터링]:필터링 기능을 사용하지 않습니다. 초기값은 [아니오필터링]입니다.
[보안 경고 표시 설정] | 관리자 암호가 초기값에서 변경되지 않은 경우나, 암호 규약의 조건을 만족하고 있지 않은 경우, 보안 경고 화면의 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- 간단 IP 필터링 기능을 사용하면, 액세스를 제한하는 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다. 액세스를 제한하는 IP 주소의 범위를 수동으로 설정하고 싶은 경우에는, [간단 IP 필터링]을 사용하지 않고, [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[IPv4필터링] 또는 [IPv6필터링]을 설정합니다.