사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명보안 강화 설정
검색

# 보안 강화 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 강화 설정]

보안 강화 모드의 유효 여부를 선택합니다.

보안 강화 모드를 유효로 하는 것으로, 여러가지 보안 기능이 연동되어 설정됩니다. 데이터 관리에 있어 안전성을 더욱더 높일 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

보안 강화 설정을 유효로 하려면, 사전에 아래의 설정이 필요합니다.

관리자 설정의 설정 항목 | 필요한 설정
--- | ---
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증] | [인증하기]를 선택합니다.
[보안 설정]-[관리자 암호] | 암호 규약을 충족시키는 암호를 설정합니다.
[보안 설정]-[HDD 관리 설정]-[HDD 암호화 설정] | HDD 암호화를 유효하게 합니다.
Web Connection에서 이 기기의 증명서를 등록하기 | 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[관리 기능 선택] [CE 암 호 ] [CE 인증 기능] [HDD] | 서비스 엔지니어의 설정이 필요합니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.

보안 강화 설정을 유효로 하면, 연동되어 아래의 설정이 변경됩니다.

관리자 설정의 설정 항목 | 변경된 설정
--- | ---
[시스템 설정]-[사용자 조작 금지 설정]-[변경 금지 설정]-[수신지 등록 변경]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[공유 사용자]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[사용자 인증 설정]-[관리 설정]-[사용자 이름 목록]* | [OFF]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 지정 없이 인쇄]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[사용자/부문 공통 설정]-[원격 카운터 관리] | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[인증 설정]* | [금지]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[FTP 설정]-[FTP 서버 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[E-Mail 설정]-[S/MIME 통신 설정]* | [증명서의 자동 취득]은 [OFF]로 설정됩니다. [메일 본문의 암호화 종류]가 [RC2-40], [RC2-64], [RC2-128], [DES]인 경우, [3DES]에 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[SNMP 설정]-[SNMP v1/v2c 설정]-[Write 설정]* | [사용 안함]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[SNMP 설정]-[SNMP v3설정]* | 읽기/쓰기 가능 사용자의 [보안 레벨]이 [auth-password/privpassword]로 설정됩니다. [auth-password]로는 변경할 수 없습니다.
[네트워크 설정]-[TCP Socket 설정]-[TCP Socket]-[SSL/TLS 사용] | [사용 ON]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 서버 설정]-[SSL 설정] | [SSL 통신만 가능]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[Web 브라우저 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[원격 설정]* | [클라이언트 설정]:[사용 OFF]로 설정됩니다. [서버 설정]:[사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[E-Mail 설정]- [E-Mail 수신 인쇄]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[본체 업데이트 설정]-[본체 자동 업데이트 설정]* | 사용할 수 없게 됩니다.
[네트워크 설정]-[IWS 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[시스템 접속]-[IS OpenAPI 설정]-[SSL/포트 설정]-[SSL 설정] | [SSL 통신만 가능]으로 설정됩니다.
[시스템 접속]-[모바일 무선 LAN 설정 사용]-[QR 코드 설정]* | [OFF]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[박스 관리자 설정]* | [금 지]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[암호 규약]* | [유효]로 설정됩니다. [유효]로 설정할 수 없는 경우는, 보안 강화 설정을 ON으로 할 수 없습니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[인증 조작 금지 기능]* | [인증 조작 금지 기능]은 [모드 2], [체크 회수]는 [3]회로 설정됩니다. 체크 회수는 [1]~[3]회의 범위로 변경할 수 있습니다. [해제 시간 설정]:[5]분으로 한정됩니다. 5분 이상으로는 변경할 수 있습니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[기밀 문서 액세스 방식] | [모드 2]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[인쇄 데이터 저장] | [금지]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[개인 정보 비표시(MIB)] | [ON]으로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[초기화]* | [네트워크 설정]을 선택해서 실행하면, 보안 강화 모드가 해제됩니다.
[원격 진단 설정]-[사용자 데이터 갱신] | [금지]로 설정됩니다.
Web Connection의 [유지 보수]-[불러오기/출력] | 암호의 설정이 필요하게 됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[장치 증서 설정] | [증명서를 파기합니다.]가 표시되지 않게 됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[SSL 사용 설정]* | [SSL/TLS 사용 모드]:[관리자 모드　및 사용자 모드]로 설정됩니다. [암호 강도]:[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40] 또는 [AES-256, 3DES-168, RC4-128]로 설정되어 있는 경우, [AES-256, 3DES-168, RC4-128]로 변경됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[프로토콜 설정] | [프로토콜 1]:[SSL], [프로토콜 2]:[http 서버]로 증명서가 등록됩니다.
원격 진단 시스템 | 사용할 수 없게 된 기능이 있습니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.
[보안 설정]-[화상 로그 전송 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
보안 문서 박스 미리보기 | 암호에 의한 인증 전에는 목록 표시만 됩니다.
[보안 설정]-[유지보수 모드 허가] | [금지]로 설정됩니다.

#####

- [보안 강화 설정]에 연동해서 변경된 설정(*가 있는 설정 항목)을 변경하면, 확인 화면이 표시되어, 보안 강화 모드가 해제됩니다.

- [보안 강화 설정]로 연동되어 변경된 설정은, [보안 강화 설정]을 무효로 해도, 변경되지 않습니다.

- 암호 규약이 유효로 설정되면, 규약을 충족시키지 않은 암호가 설정된 항목은, 인증시에 인증 실패가 됩니다.