사용자 설명서

검색

홈인쇄초기설정 탭에서 할 수 있는 것

# [초기설정] 탭에서 할 수 있는 것

[초기설정] 탭에서는, 확인 메시지나 인증 정보의 입력 화면의 표시 방법 등의 초기 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[메타 파일(EMF) spool 실시] | 독자적인 시스템 환경에서, 메타 파일(EMF) 스풀이 필요한 경우는, 체크합니다.
[제한 메시지 표시] | 프린터 드라이버에서 동시에 사용할 수 없는 기능을 설정했을 때 메시지를 표시할 경우는, 체크합니다.
[프린터 서버 속성 유형 사용] | 프린터 화면의 [서버 속성]에서 추가한 용지를 사용할 경우는, 체크합니다.
[인쇄시[출력 방법]을 저장합니다] | [기본 설정] 탭의 [출력 방법]의 설정을 저장합니다.같은 출력 방법으로 반복하여 이용할 때 등에 편리합니다.
[오버레이 파일 공유] | 오버레이 파일을 공유하는 경우, 오버레이를 저장하는 네트워크 상의 공유 폴더를 설정합니다.
[인증 설정] | 사용자 인증/부문 관리에 관한 설정을 합니다. [인쇄전 인증 설정 검증]:[인증/부문 관리] 대화 상자의 [검증] 버튼을 유효로 하는 경우는, 체크를 합니다. [인쇄시 인증 설정의 입력 화면 표시]:인쇄할 때에 [인증/부문 관리] 대화 상자를 표시할 경우는, 체크합니다.사용자명이나 암호 분실을 방지할 수 있습니다. [[사용자 이름]변경 불가]:[기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리] 대화 상자에서 [등록된 사용자]의 [사용자 이름]의 변경을 금지합니다. [[암호]변경 불가]:[기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리] 대화 상자에서 [등록된 사용자]의 [암호]의 변경을 금지합니다.
[보안 인쇄 설정] | 보안 인쇄에 관한 설정을 합니다. [보안 인쇄만]:[기본 설정] 탭의 [출력 방법]을 [보안 인쇄]에 고정합니다. [보안 인쇄시에 설정의 입력 화면 표시]:체크를 해두면, 보안 인쇄를 실행할 때에 [보안 인쇄] 대화 상자를 표시합니다.ID나 암호의 미입력을 방지합니다. [암호 미입력 시의 인쇄]:암호가 입력되지 않은 상태에서 인쇄를 허가할지 설정합니다.
[My탭 설정...] | 프린터 드라이버의 [My탭]을 사용하는 경우에, [My탭]의 표시에 관한 설정을 합니다. [My탭 표시]:[My탭]을 사용하는 경우는, 체크를 합니다. [My탭 공유]:[My탭]의 설정 내용을 공유하는 경우는, 체크를 합니다.클라이언트 쪽에서 서버의 공유 프린터를 지정해서 프린터 드라이버를 설치할 때에, 서버 쪽에서 설정된 [My탭]의 설정 내용을, 클라이언트에 인계할 수 있습니다. [편집 금지]:클라이언트 쪽에서의 [My탭]의 편집을 금지하는 경우는, 체크를 합니다. [설명문 표시]:[My탭]을 열었을 때에 [My탭]의 설명문을 표시하는 경우는, 체크를 합니다.
[Wake-On-Lan 설정...] | Wake-On-Lan 기능에 관한 설정을 합니다. Wake-On-Lan 기능을 사용하려면, 미리 이 기기에서 [ErP에서 복귀]의 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. [절전 모드로부터 인쇄전에 복귀]:이 기기가 ErP 자동 전원 OFF 상태일 때에, 인쇄 작업을 전송하기 전에 일반 모드로 복귀하는 경우는, 체크를 합니다. [MAC 주소]:Web Connection의 관리자 모드의 [네트워크]-[고급네트워크 설정]-[장치 설정]에서 표시되는 MAC 주소를 입력합니다.
[사용자 지정 크기 등록...] | 특수한 크기의 용지에 인쇄할 경우는, 크기를 지정하여 용지를 등록합니다. 등록한 용지 크기는, [기본 설정] 탭의 [원고 크기]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- [메타 파일(EMF) spool 실시]는, PCL 드라이버의 기능입니다.

- [사용자 지정 크기 등록...]은, PCL 드라이버의 기능입니다.

- PS/XPS 드라이버에서 EMF 스풀 기능을 이용하는 경우는, [고급] 탭에 있는 [고급 인쇄 기능 사용]에 체크를 하고, EMF 스풀 기능을 유효로 하십시오.

- [서버 속성]을 여는 방법은, 아래와 같습니다.
  Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 프린터를 선택하고, 도구 바의 [인쇄 서버 속성]을 클릭합니다.
  Windows Vista/Server 2008의 경우는, [프린터] 윈도우의 아무것도 없는 부분을 오른쪽 클릭하고, [관리자 권한으로 실행]-[서버 속성]을 클릭합니다.
  Windows Server 2003의 경우는, [파일] 메뉴를 클릭하고, [서버 속성]을 클릭합니다.

- 프린터 드라이버에서 사용할 수 있는 서버 속성 용지는, 아래의 범위입니다.
  프린터 드라이버에서 설정할 수 있는 비정형 크기의 범위:
  폭:3-9/16~11-11/16인치(90.0~297.0mm), 길이:5-1/2~17인치(139.7~431.8mm)
  대판 용지 크기의 설정 범위1:
  폭:11-11/16~33-1/8인치(297.1~297.0mm), 길이:5-1/2~46-13/16인치(139.7~1189.0mm)
  대판 용지 크기의 설정 범위2:
  폭:3-9/16~11-11/16인치(90.0~297.0mm), 길이:17~46-13/16인치(431.9~1189.0mm)
  위의 비정형 크기의 범위에서 등록한 용지는, 프린터 드라이버의 [원고 크기], [용지 크기]의 양쪽에서 선택할 수 있지만, 대판 용지 크기의 범위에서 등록한 용지 크기는, 프린터 드라이버의 [원고 크기]에서만 선택할 수 있습니다.

- [보안 인쇄 설정]의 [보안 인쇄만], [보안 인쇄시에 설정의 입력 화면 표시]를 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- [My탭] 상의 기능의 배치는, Driver Packaging Utility에서 설정하는 것에 의해, 각 사용자가 같은 배치로 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
  Driver Packaging Utility에서 드라이버 패키지를 작성할 때에, 패키지의 기본이 되는 프린터 드라이버를 희망하는 My탭 배치로 변경하고, 더불어 [My탭 설정...]에서 [My탭 표시], [My탭 공유]에 체크하고 나서 Driver Packaging Utility의 설정으로 프린터의 설정을 복사하도록 설정하십시오. Driver Packaging Utility의 설정에 대해서는, Driver Packaging Utility를 도움말을 읽어주십시오.

#####

- [My탭]의 편집 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.