사용자 설명서

검색

홈문제 해결팩스 전송을 할 수 없다

# 팩스 전송을 할 수 없다

장애의 내용 | 체크 포인트 | 대처 방법
--- | --- | ---
전송이 안됨. | 전송의 순서가 올바릅니까? | 전송 순서를 확인하고, 한 번 더 전송하십시오.
입력한 상대의 팩스 번호가 잘못되어 있지 않습니까? 단축 수신처나 프로그램 수신처가, 올바르게 등록되어 있습니까? | 단축 수신처나 프로그램 수신처를 사용하고 있는 경우, 등록되어 있는 팩스 번호가 잘못되어 있을 수 있습니다. 단축 수신처 목록을 프린트 하는 등, 올바르게 등록되어 있는지 확인하십시오. 수신처 목록을 인쇄하는 방법에 대서는, 여기를 읽어주십시오.
전화 회선의 설정은 올바릅니까? | [다이얼링 방식]이 사용 전화 회선과 맞습니까? 설정을 확인하고, 잘못이 있는 경우는 수정하십시오. 다이얼 방식의 설정에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
모듈러 케이블은 올바르게 연결되어 있습니까? | 모듈러 케이블이 빠져 있지 않습니까? 모듈러 케이블의 연결을 확인하고, 빠져 있는 경우는 연결하십시오.
수신하는 쪽에 장애는 없습니까? | 상대 기기의 전원이 꺼져 있거나, 용지 부족 등의 장애는 없습니까? 수신하는 쪽에 전화를 걸어서 확인하십시오.
암호 전송하고 있는 경우, 암호가 잘못되어 있지 않습니까? | 상대의 암호를 확인하고, 올바른 암호로 다시 전송하십시오.
수신처 확인 전송으로, 상대에게 전송처의 팩스 번호가 올바르게 등록되어 있습니까? | 상대로 등록된 팩스 번호가 올바른지 확인하십시오. 또는, [수신지 확인]을 [아니오]로 설정해서 전송하십시오. [수신지 확인]의 설정에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.