사용자 설명서

검색

홈인쇄 LPR/Port 9100 연결로 설치하기

# LPR/Port 9100 연결로 설치하기

- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2를 사용할 경우
- Windows Server 2003을 사용할 경우

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

LPR/Port9100의 사용 환경을 설정합니다.

- Port 9100을 이용하는 경우:
  RAW 포트 번호가 지정되어 있는지 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다). 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- LPR을 이용하는 경우:
  LPD가 유효한 지 확인합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다). 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우

네트워크 상의 프린터를 자동 검출해서 설치하는 방법과, 새로 포트를 작성해서 설치하는 방법이 있습니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

- 설치 도중에 프린터를 검색하기 위해, 이 기기를 네트워크에 연결한 상태로 전원을 ON으로 하십시오.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 8.1의 경우에는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows Server 2012/Server 2012 R2의 경우에는, 시작 화면에서 [제어판]-[하드웨어]-[장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

   [프린터 추가] 마법사가 표시됩니다.

4. 일람에서 이 기기를 선택하여, [다음]을 클릭합니다.

   - 프린터가 검출되지 않는 경우는, 이 기기를 재기동하십시오.

   - 화면에 표시되어 있는 프린터 일람에서 목적의 프린터를 IP 주소로 확인해서 선택합니다.

   - 모든 프린터를 검색할 때까지 시간이 걸리는 경우가 있습니다.

5. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

6. [찾아보기...]를 클릭합니다.

7. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

8. [확인]을 클릭합니다.

   [프린터] 목록이 표시됩니다.

9. [다음]을 클릭합니다.

10. 화면의 표시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시되었을 경우는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

11. [마침]을 클릭합니다.

12. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되어 있는지 확인합니다.

13. CD-ROM을 CD-ROM 드라이버에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

새로 포트를 작성해서 설치하는 경우의 순서는 아래와 같습니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

- 설치 도중에 프린터를 검색하기 위해, 이 기기를 네트워크에 연결한 상태로 전원을 ON으로 하십시오.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 8.1의 경우에는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 시작 화면에서 [제어판]-[하드웨어]-[장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

4. 프린터가 검출된 화면에서, [원하는 프린터가 목록에 없습니다]를 클릭합니다.

5. [수동 설정으로 로칼 프린터 또는 네트워크 프린터 추가]를 클릭합니다.

6. [새 포트 만들기:]를 클릭하고, [Standard TCP/IP Port]를 선택합니다.

7. [다음]을 클릭합니다.

8. [TCP/IP 장치]를 선택하고, IP 주소를 입력합니다.

9. [다음]을 클릭합니다.

10. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

11. [찾아보기...]를 클릭합니다.

12. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

    - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
      선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

13. [확인]을 클릭합니다.

    [프린터] 목록이 표시됩니다.

14. [다음]을 클릭합니다.

15. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시되는 경우는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

16. [마침]을 클릭합니다.

17. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되어 있는지 확인합니다.

18. CD-ROM을 CD-ROM 드라이버에서 꺼냅 니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

## Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2를 사용할 경우

네트워크 상의 프린터를 자동 검출해서 설치하는 방법과, 새로 포트를 작성해서 설치하는 방법이 있습니다.

네트워크 상의 프린터를 자동 검출해서 설치하는 경우의 순서는 아래와 같습니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

- 설치 도중에 프린터를 검색하기 위해, 이 기기를 네트워크에 연결한 상태로 전원을 ON으로 하십시오.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.
     [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우는, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다. [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [프린터]를 클릭합니다. [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [프린터]를 더블클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   Windows Vista의 경우:

   Windows Server 2008의 경우:

   [프린터 추가] 마법사가 표시됩니다.

4. [네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가]를 클릭합니다.

   연결된 프린터가 표시됩니다.

5. 일람에서 이 기기를 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

   - 프린터가 검출되지 않는 경우는, 이 기기를 재기동하십시오.

   - 화면에 표시되어 있는 프린터 일람에서, 목적의 프린터를 IP 주소로 확인해서 선택합니다.

   - 모든 프린터를 검색할 때까지 시간이 걸리는 경우가 있습니다.

6. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

7. [찾아보기...]를 클릭합니다.

8. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

9. [확인]을 클릭합니다.

   [프린터] 목록이 표시됩니다.

10. [다음]을 클릭합니다.

11. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시된 경우에는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

12. [마침]을 클릭합니다.

13. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터] 윈도우 또는 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되어 있는지 확인합니다.

14. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

새로 포트를 작성해서 설치하는 경우의 순서는 아래와 같습니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

- 설치 도중에 프린터를 검색하기 위해, 이 기기를 네트워크에 연결한 상태로 전원을 ON으로 하십시오.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.
     [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우는, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다. [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [프린터]를 클릭합니다. [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [프린터]를 더블클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   Windows Vista의 경우:

   Windows Server 2008의 경우:

   [프린터 추가] 마법사가 표시됩니다.

4. [로컬 프린터 추가]를 클릭합니다.

   [프린터 포트 선택] 대화 상자가 표시됩니다.

5. [새 포트 만들기:]를 클릭하여, [Standard TCP/IP Port]를 선택합니다.

6. [다음]을 클릭합니다.

7. [TCP/IP 장치]를 선택하여, IP 주소를 입력합니다.

8. [다음]을 클릭합니다.

   - [포트 정보가 추가로 필요합니다] 화면이 표시되는 경우는, 순서 9로 넘어갑니다.

   - [프린터 드라이버 설치] 대화 상자가 표시되는 경우는, 순서 12로 넘어갑니다.

9. [사용자 지정]을 체크하고, [설정...]을 클릭합니다.

10. 포트에 맞춰 설정을 변경하고, [확인]을 클릭합니다.

    - LPR 연결의 경우는, [LPR]에 체크를 하고, [큐 이름:]에 "Print"라고 입력합니다. 대문자, 소문자도 정확하게 입력할 필요가 있습니다.

    - Port 9100 연결의 경우는, [Raw]에 체크를 하고, [포트 번호:]에 RAW 포트 번호(초기 설정은 [9100])를 입력합니다.

    - 이 기기에서 LPR과 Port 9100의 양쪽이 유효인 경우, 프린터 드라이버와 이 기기는 LPR로 연결됩니다.

11. [다음]을 클릭합니다.

    [프린터 드라이버 설치] 대화 상자가 표시됩니다.

12. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

13. [찾아보기...]를 클릭합니다.

14. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

    - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
      선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

15. [확인]을 클릭합니다.

    [프린터] 목록이 표시됩니다.

16. [다음]을 클릭합니다.

17. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시된 경우에는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

18. [마침]을 클릭합니다.

19. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터] 윈도우 또는 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되어 있는지 확인합니다.

20. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

## Windows Server 2003을 사용할 경우

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 시작 메뉴에서 [프린터 및 팩스]를 클릭합니다.

   - [프린터 및 팩스]가 표시되어 있지 않은 경우에는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[프린터 및 기타 하드웨어]-[프린터 및 팩스]를 클릭합니다.

3. [프린터 추가]를 더블클릭합니다.

   [프린터 추가 마법사]가 표시됩니다.

4. [다음 >]을 클릭합니다.

5. [이 컴퓨터에 연결된 로컬 프린터]를 선택하고, [다음 >]을 클릭합니다.

   - [플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및 설치]의 체크는 해제해둡니다.

   [프린터 포트를 선택하십시오.] 대화 상자가 표시됩니다.

6. [새 포트 만들기:]를 클릭하여, [포트 종류:]에서 [Standard TCP/IP Port]를 선택합니다.

7. [다음 >]을 클릭합니다.

   [표준 TCP/IP 프린터 포트 추가 마법사]가 기동됩니다.

8. [다음 >]을 클릭합니다.

9. [프린터 이름 또는 IP 주소:] 박스에 이 기기의 IP 주소를 입력하여, [다음 >]을 클릭합니다.

   - [포트 정보가 추가로 필요합니다.] 화면이 표시되는 경우는, 순서 10으로 넘어갑니다.

   - [마침] 화면이 표시되는 경우는, 순서 13으로 넘어갑니다.

10. [사용자 지정]을 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

11. 포트에 맞춰 설정을 변경하고, [확인]을 클릭합니다.

    - LPR 연결의 경우는, [LPR]에 체크를 하고, [큐 이름:]에 "Print"라고 입력합니다. 대문자, 소문자도 정확하게 입력할 필요가 있습니다.

    - Port 9100 연결의 경우는, [Raw]에 체크를 하고, [포트 번호:]에 RAW 포트 번호(초기 설정은 [9100])를 입력합니다.

12. [다음 >]을 클릭합니다.

13. [마침]을 클릭합니다.

    [프린터 추가 마법사]가 표시됩니다.

14. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

15. [찾아보기...]를 클릭합니다.

16. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

    - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
      선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버

17. [확인]을 클릭합니다.

    [프린터] 목록이 표시됩니다.

18. [다음 >]을 클릭합니다.

19. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - 네트워크 연결의 경우는, 네트워크 설정 완료 후에 테스트 인쇄로 확인하십시오.

20. [마침]을 클릭합니다.

21. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터 및 팩스] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

22. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.