사용자 설명서

검색

홈인쇄암호화 워드를 변경하기

# 암호화 워드를 변경하기

- 암호화 워드에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 프린터 드라이버의 설정
- 인쇄 방법

## 암호화 워드에 대해

암호화 워드는, 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에 이 기기로 보내는 암호를 암호화하기 위한 정보입니다.

인쇄할 때, 사용하는 기능에 따라서는, 사용자 암호나 부문 암호와 같은 인증 암호를 보낼 수 있습니다. 암호는, 이 기기에 미리 등록되어 있는 암호화 워드를 사용해서 암호화되지만, 필요에 따라서 암호화 워드를 변경할 수 있습니다.

암호화 워드를 변경하는 경우는, 이 기기와 프린터 드라이버에서 같은 암호화 워드를 설정할 필요가 있습니다.

#####

- 이 기기와 프린터 드라이버에서 등록되어 있는 암호화 워드가 다른 경우는, 암호화된 키를 이 기기에서 복호화할 수 없으므로, 인쇄할 수 없습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[보안 설정]-[드라이버 암호 암호화 설정]을 탭합니다.

2. [사용자 정의]를 선택하고, [암호화 키의 설정]을 탭합니다.

3. [암호화 키]를 탭하여, 변경하는 암호화 워드를 입력합니다(영숫자기호 20문자).

   - [암호화 키 확인 입력]을 탭하여, 확인을 위해 암호화 워드를 재입력합니다.

   - "1111..." 등, 동일 문자가 연속되는 암호화 워드는 무효합니다.

4. [확인]을 탭합니다.

   암호화 워드가 설정됩니다.

## 프린터 드라이버의 설정

- 이 기기에서 암호화 워드를 변경하지 않는 경우는, 이 조작은 수행하지 마십시오.

- OpenAPI를 통한 통신을 SSL에서 암호화하여, 프린터 드라이버에서의 장치 정보의 자동 취득을 할 수 있는 상태이면, 암호화 워드를 이 기기에서 취득할 수 있습니다. OpenAPI를 통한 통신을 SSL에서 암호화하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. 프린터 드라이버의 [속성] 화면을 표시합니다.

   - [속성] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. [장치 정보] 탭의 [암호화 키]에 체크를 하고, 이 기기에서 설정한 암호화 워드와 같은 암호화 워드를 입력합니다(영숫자기호 20문자).

   - 이 기기에서 암호화 워드를 변경하지 않는 경우는, [암호화 키]에 체크를 하지 마십시오.

3. [확인]을 클릭합니다.

## 인쇄 방법

1. [기본 설정] 탭에서 [보안 인쇄], [박스에 저장], [사용자 인증] 등의 암호를 이용하는 인쇄 기능을 설정합니다.

2. 인쇄를 실행합니다.

   프린터 드라이버에 설정되어 있는 암호화 워드에 따라서, 암호가 암호화되어 전송됩니다. 암호화된 암호는, 이 기기에 설정되어 있는 암호화 워드에 따라서 복호화되어, 인쇄 또는 박스에 저장됩니다.