사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타인증 장치의 동작을 설정하기

# 인증 장치의 동작을 설정하기

- 인증 장치(IC 카드 인증 타입)
- 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)

## 인증 장치(IC 카드 인증 타입)

옵션의 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 사용하면, IC 카드에 의한 인증으로 이 기기의 로그인이나 프린트 작업의 인쇄를 수행할 수 있습니다.

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인증 장치 설정]에서, 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다(초기값:[IC카드 인증]).

- [IC카드 인증]:IC 카드를 대는 것만으로 로그인 합니다.

- [IC카드 인증+암호 인증]：IC 카드를 대고, 암호를 입력하는 것으로 로그인합니다.

## 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)

옵션의 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)를 사용하면, 지정맥에 의한 인증으로 이 기기의 로그인이나 프린트 작업의 인쇄를 수행할 수 있습니다.

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인증 장치 설정]에서, 신체 인증 장치의 동작과 이 기기로의 로그인 방법을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[알림음] | 지정맥 패턴의 읽기에 성공했을 때에, "삣"하는 소리의 울림 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [１ 대 다 인증]:손가락을 대는 것만으로 로그인합니다. [１ 대 1 인증]:사용자명을 입력하고 손가락을 대는 것으로 로그인합니다.생체 정보를 암호를 대신해서 사용합니다. 초기값은 [１ 대 다 인증]입니다.