사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명송/수신 설정
검색

# 송/수신 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]

이 기기에서 수신한 팩스의 인쇄 방법이나, 폴링 송신 시의 파일 취급을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[양면 인쇄(수신)] | 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인치계 용지 우선 선택] | 팩스를 수신했을 때, 인치계 용지의 우선 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 용지 선택] | 팩스를 인쇄할 용지의 선택 기준을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 용지 크기] | 수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스 번호 오류 동작] | 이 기기의 박스를 사용해서 팩스를 수신하는 경우에, 이 기기에 등록되지 않은 박스가 지정됐을 때의 동작을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신 인쇄용 트레이] | 팩스를 인쇄할 때 사용하는 급지 트레이를 고정할 경우, 트레이를 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신인쇄 최소 축소] | 필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소 비율을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[팩스 페이지 분할] | 정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[폴링 전송 후 문서] | 폴링 송신 기능에서 폴링용 파일을 등록해서 사용할 경우, 폴링 지시에 따라 파일이 전송된 후, 파일 삭제 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 부수(수신)] | 필요에 따라서, 팩스를 인쇄하는 부수를 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.