사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스 수신처를 등록하기

# 팩스 수신처를 등록하기

Web Connection에서, 팩스 수신처를 등록/편집할 수 있습니다. 터치 패널에서는, 번거로운 문자 입력도, 컴퓨터에서 간단하게 수행할 수 있습니다.

관리자 모드의 [수신지 등록]-[주소록]-[새 등록]-[팩스 수신지]-[확인]을 클릭하고, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [빈 번호를 사용]은, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [직접 입력]을 선택하고, 번호를 입력합니다.
[이름] | 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록하는 수신처에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, 모아서 [상용]에 체크를 합니다. [상용]에 체크를 하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단하게 됩니다.
[목적지] | 수신처로 할 팩스 번호를 입력합니다(숫자 38자리 이내, 기호는 *, -, T, P, E를 사용 가능). 구내 회선(PBX) 환경으로 사용하시는 경우에는, 선두에 "E-"를 입력하면, 등록되어 있는 외선 번호가 자동적으로 삽입됩니다. 구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우에는, 외선 번호 뒤에 "P"를 입력하면, 보다 확실한 다이얼이 가능합니다. 다이얼 회선으로 푸시 신호를 발신하고 싶을 때는, "T"를 입력합니다. "-"는, 다이얼의 구분 기호로써 입력합니다. 다이얼에는 영향을 주지 않습니다.
[팩스 번호의 재입력] | 확인을 위한, 수신처로 할 팩스 번호를 다시 입력합니다. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[기능 ON/OFF 설정]-[주소 2 입력 기능(등록)]을 [ON]으로 설정한 경우에 표시됩니다.
[통신 설정] | 필요에 따라서, [표시]를 클릭하고, 등록할 수신처에 대한 팩스의 전송 방법을 지정합니다. 여기에서 지정한 내용은, 팩스의 전송 전에 변경할 수 있습니다. [V34 Off]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 V.34를 OFF로 설정하고 전송할 것을 권장합니다. [ECM Off]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM을 OFF로 설정하고 전송하는 것으로, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [해외통신]:통신 상태가 좋지 않은 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 체크를 합니다. 전송 속도를 낮춰서 전송합니다. [주소 확인]:수신처 확인 전송 기능을 사용할 때에 체크를 합니다. 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송합니다.
[참조 허가 설정] | 필요에 따라서, 이 수신처의 참조를 제한합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.