사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 전송 순서

# 전송 순서

1. 컴퓨터 응용 프로그램에서 원고 데이터를 열고, [파일] 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 이름](또는 [프린터 선택])에서, 이 기기의 팩스 드라이버가 선택되어 있는지 확인합니다.

   - [인쇄] 화면은, 컴퓨터 응용 프로그램에 따라 다릅니다.

3. 전송할 페이지 범위를 지정합니다.

4. 필요에 따라서, [속성](또는 [기본 설정])을 클릭하여, 팩스 드라이버의 인쇄 설정을 변경합니다.

   - 인쇄 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 여기에서 변경한 인쇄 설정은, 컴퓨터 응용 프로그램을 종료하면 변경 전의 상태(초기값)로 돌아갑니다. 인쇄 설정의 초기값을 변경하는 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - 팩스 드라이버에는, 자주 사용하는 인쇄 설정을 간단하게 사용하는 기능이 갖추어져 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

   [팩스 전송 팝업] 화면이 표시됩니다.

6. 전송처의 이름과 팩스 번호를 지정합니다.

   - 전송처를, 이 기기에 등록된 수신처에서 선택할 때는, [주소록 추가...]를 클릭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 전송처를, 컴퓨터 상의 전화번호부에서 선택할 때는, [전화 번호부로 추가]를 클릭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 필요에 따라서, 팩스 전송 기능의 설정이나, 전송장을 추가합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

7. [송부처 목록에 추가]를 클릭합니다.

   - 전송처가 복수의 경우는, 순서 6, 7을 반복합니다. 100건까지 등록할 수 있습니다.

   - 추가한 전송처를 취소하고 싶을 때는, 취소할 전송처를 선택하고 나서, [목록서삭제]를 클릭합니다.

8. [확인]을 클릭합니다.

   원고 데이터가 이 기기를 거쳐서 팩스 전송됩니다.