사용자 설명서

검색

홈인쇄장치 정보 탭에서 할 수 있는 것

# [장치 정보] 탭에서 할 수 있는 것

[장치 정보] 탭에서는, 이 기기의 옵션 장착 상태나, 급지 트레이에 대한 용지 종류의 할당 정보 등을 프린터 드라이버에서 설정합니다. 이 기기의 정보를 자동으로 설정하거나, 수동으로 등록할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[장치 옵션] | 이 기기의 기종명, 옵션의 장착 상태, 인증 설정을 표시합니다. 이 기기의 설정을 취득할 수 없는 경우는, 수동으로 설정 값을 변경해야 합니다. 변경할 항목을 일람에서 선택하고, [설정값 변경]에서 설정값을 선택합니다.
[급지 트레이 정보] | 이 기기의 급지 트레이에 대한 용지 종류를 할당해서 상태를 표시합니다. 이 기기의 설정을 취득할 수 없는 경우는, 수동으로 설정 값을 변경할 필요가 있습니다. [급지 트레이 설정...]에서 용지 종류의 할당을 변경합니다.
[사용자 용지명 설정...] | 프린터 드라이버에서 이용하는 사용자 용지명을 등록합니다. 용지명과 용지 종류를 사용자 지정 용지명으로 설정합니다.
[장치 정보 취득] | 이 기기와 통신하여 옵션의 장착 상태를 취득합니다. [취득 설정...]에서, 이 기기의 정보 취득 방법을 설정합니다.
[취득 설정...] | 이 기기의 정보를 취득하기 위해 설정을 합니다.
| [자동] | 이 기기의 정보를 항상 자동으로 취득할 경우에 체크합니다.
[취득처 설정] | 이 기기에서 정보를 취득할 때의 통신 설정을 합니다. [인쇄할 포트에 접속되는 장치]:프린터 드라이버의 [포트] 탭에서 설정하고 있는 인쇄 포트에서 정보를 취득합니다. [IP주소 또는 프린터명을 지정]:입력한 IP 주소 또는 프린터명의 장치에 연결하여 정보를 취득합니다.
[Read Community Name] | 이 기기 쪽에서 SNMP Read Community Name을 변경한 경우는, 이 기기에서 정보를 취득할 때에 사용하는 Read Community Name을 입력합니다.
[장치 정보 취득용 암호] | 이 기기 쪽에서 프린터 드라이버의 정보 취득을 암호로 제한할 경우는, 인증용 암호를 입력합니다.
[암호화 키] | 암호화 워드를 단독으로 설정할 경우에 체크합니다. 암호화 워드는, 인쇄할 때에 이 기기로 보내는 인증 암호를 암호화하기 위해 사용합니다. 보통은, 이 기기에 미리 등록되어 있는 암호화 워드를 사용해서 암호화하지만, 필요에 따라서, 암호화 워드를 변경할 수 있습니다. 암호화 워드를 변경할 경우는, 먼저 이 기기의 설정을 변경하고, 프린터 드라이버에는 이 기기에서 설정한 암호화 워드와 동일한 암호화 워드를 입력합니다. 암호화 워드의 변경 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[소프트웨어 툴] | Web Connection 등의 설정 도구를 기동합니다.

#####

- [취득 설정...]의 [자동]이 유효인 경우에, 이 기기와 통신할 수 없을 때는, [속성] 화면이나 [인쇄 기본 설정] 화면을 표시하는데 시간이 걸립니다.

- Windows Server 2003의 컴퓨터와 USB로 연결하여 사용할 경우는, [장치 정보 취득]을 이용할 수 없습니다.

#####

- 프린터 드라이버에서 장치 정보의 취득을 암호로 제한할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.