사용자 설명서

검색

홈박스전송하기(기본적인 조작 순서)

# 전송하기(기본적인 조작 순서)

- 강제 메모리 수신 박스에 저장되어 있는 팩스를 전송하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

1. [사용자 박스]를 탭합니다.

2. [시스템]-[강제 메모리 수신]을 탭합니다.

3. 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

4. 전송하고 싶은 팩스를 선택하고, [송신]을 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

5. 수신처를 지정합니다.

   - 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

6. 필요에 따라서, 전송 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

7. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.