사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 PCL 인쇄 설정의 초기값을 설정하기

# PCL 인쇄 설정의 초기값을 설정하기

PCL 인쇄에 관한 설정을 합니다. PCL의 기호 세트 등의 초기값을 설정합니다.

관리자 모드의 [프린터 설정]-[PCL 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기호 집합] | 사용할 폰트 기호 세트를 선택합니다. 초기값은 [PC-8, Code Page 437]입니다.
[서체] | 사용할 폰트를, 내장 폰트 또는 다운로드 폰트에서 선택합니다. [내장 폰트]:이 기기에 내장되어 있는 폰트에서 선택합니다. [다운로드 폰트]:이 기기에 다운로드한 폰트에서 선택합니다. 다운로드 폰트가 있는 경우에 표시됩니다. 초기값은 [Courier]입니다.
[폰트 크기] | 폰트 크기의 초기값을 설정합니다. [확장 가능 폰트]:확장 가능 폰트(문자별로 폭이 다른 폰트)의 폰트 크기를 입력합니다(단위:포인트). 초기값은 [12.00포인트]입니다. [비트맵 폰트]:비트맵 폰트(문자별로 폭이 동일한 폰트)의 폭을 입력합니다(단위:피치). 초기값은 [10.00피치]입니다.
[라인/페이지] | 문자 데이터를 인쇄할 때, 1페이지에 인쇄할 라인수를 입력합니다. 초기값은 [64]라인 입니다.
[CR/LF 매핑] | 문자 데이터를 인쇄할 때, 개행 코드를 바꿀지 선택합니다. 개행 코드를 바꾸는 경우는, 바꿀 방법을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[바코드 폰트 설정] | 바코드 폰트에 관한 설정을 합니다. [바코드 선 폭]:바코드 폰트의 선 폭을 설정합니다. 초기값은 [0]입니다. [바코드 스페이스 폭]:바코드 폰트의 스페이스 폭을 설정합니다. 초기값은 [0]입니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-106을 도입하고 있는 경우에 표시됩니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.
[얇은 라인] | 축소 인쇄할 때, 가는 선이 지워져 버리는 것을 방지합니다. Excel에서 작성한 표의 괘선과 같은 가는 선에 대해서는 효과가 있지만, 일러스트 등의 가는 선에는 효과가 없습니다. 초기값은 [ON]입니다.