사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 NDS over TCP/IP 인증을 도입하기

# NDS over TCP/IP 인증을 도입하기

- 개요
- NDS over TCP/IP 인증의 기본 설정을 하기

## 개요

사용자 관리에서 NetWare 5.1 이후의 NDS(Novell Directory Service)를 사용하시는 경우에는, 이 기기를 사용할 수 있는 사용자를, NDS에 의한 인증으로 제한할 수 있습니다.

사용자 인증을 도입하면, 이 기기를 사용할 수 있는 사용자를 제한할 수 있는 것 뿐만 아니라, 사용자별로 사용할 수 있는 기능을 제한하거나, 이 기기의 사용 상황을 관리하는 등, 보안이나 비용을 의식한, 높은 수준의 사용 방법이 가능합니다.

여기서는, NetWare 5.1 이후를 사용해서, TCP/IP 환경으로 NDS 인증을 수행하는(NDS over TCP/IP)의 경우에 대해서 설명합니다. NetWare의 각 버전에는, 최신의 서비스 팩을 적용하십시오.

NDS over TCP/IP 인증을 도입하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. NDS over TCP/IP 인증의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - NDS over TCP/IP로 인증하는 경우에는, DNS 서버를 등록할 필요가 있습니다. 인증을 수행할 때, NDS 서버의 IP 주소를 취득하기 위한, 트리명과 콘텍스트명을, DNS 서버로 문의합니다. DNS 서버의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를, 로그인 하고 있는 사용자 자신에게 간단하게 E-mail 전송하고 싶다(Scan to Me) | 여기
   SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축하고 싶다 | 여기
   사용자별로 사용할 수 있는 기능을 제한하고 싶다 | 여기
   사용자별로, 수신처를 참조할 수 있는 범위를 제한하고 싶다 | 여기
   사용자별로, 터치 패널에 표시하는 기능 키를 변경하고 싶다 | 여기
   인증&인쇄 기능의 동작을 설정하고 싶다 | 여기
   로그아웃할 때의 이 기기의 동작을 설정하고 싶다 | 여기
   인증 정보가 없는 인쇄를 제한하고 싶다 | 여기
   프린터 드라이버에서 암호 없이 인쇄하고 싶다 | 여기

## NDS over TCP/IP 인증의 기본 설정을 하기

사용하시는 인증 서버를 이 기기에 등록합니다. 아울러, 이 기기의 인증 방식을 변경하고, 등록한 인증 서버에서 인증하도록 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[외부 서버 설정]-[편집]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [외부 인증 서버 명칭] | 사용하시는 NDS 서버 이름을 입력합니다(32문자 이내). 등록하는 NDS 서버에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
   [외부 인증 서버 종류] | [NDS over TCP/IP]를 선택합니다.
   [기본 NDS 트리명] | 기본 NDS 트리 이름을 입력합니다(63문자 이내).
   [기본 NDS 콘텍스트 이름] | 기본 NDS 콘텍스트의 이름을 입력합니다(191문자 이내).

2. 관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [인증 방식] | 외부 인증 서버로 인증할 때는, [외부 서버 인증] 또는 [본체+외부 서버]를 선택합니다. 외부의 인증 서버에 문제가 발생한 경우를 고려해서, 본체 장치의 인증 기능을 이용한 로그인 할 수 있도록 하고 싶은 경우에는, [본체+외부 서버]를 선택합니다.
   [사용자 정보 갱신] | 외부 서버 인증 시에는, 인증한 사용자의 정보를 이 기기에서도 관리합니다. 외부 서버 인증을 실시한 사용자 수가, 이 기기에서 관리할 수 있는 사용자 수의 상한에 도달한 경우에는, 새로운 사용자의 인증이 허가되지 않습니다. 그런 경우에, 사용자 정보를 덮어쓰기 등록 허가 여부를 선택합니다. [허가]를 선택하면, 가장 과거에 인증한 사용자 정보부터 삭제해서 신규 사용자를 등록합니다. 초기값은 [금지]입니다.
   [기본 인증 방법] | [인증 방식]에서 [본체+외부 서버]를 선택한 경우에는, 보통 사용하는 인증 방식을 선택합니다. 초기값은 [외부 서버 인증]입니다.
   [상한치 도달시의 동작] | 각각의 사용자에게는, 인쇄할 수 있는 매수의 상한을 설정할 수 있습니다. 여기서는, 상한을 넘은 경우의 동작을 선택합니다. [작업 스킵]:실행 중인 작업을 정지하고, 다음 작업의 인쇄를 시작합니다. [작업 정지]:모든 작업을 정지합니다. 초기값은 [작업 스킵]입니다.
   [외부 인증 정보 일시 저장] | 외부의 인증 서버가 다운된 경우에 대비해서, 인증 정보를 본체에 일시 저장하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다.
   [재접속 설정] | 필요에 따라서, 인증 서버로의 재연결을 수행할 시간을 변경합니다. [로그인마다 접속]:이 기기에서의 인증 시에 인증 서버에 연결합니다. 이 기기에서의 인증 서버가 다운되어 있는 경우에는, 인증 서버가 다운되어 있는 것을 확인하고 나서, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. [재접속 간격 설정]:[재접속 시간]에서 설정한 시간에 따라서, 인증 서버로 연결하고, 인증 서버의 상황을 확인합니다. 인증 서버가 다운되어 있는 경우에는, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. 초기값은 [재접속 간격 설정]입니다.
   [유효 기한 설정] | 일시 저장한 인증 정보에 유효기한을 설정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. [유효]를 선택한 경우에는, 유효 기한을 입력합니다. 초기값은 [무효]입니다.