사용자 설명서

검색

홈팩스사용하기 위해서 필요한 작업

# 사용하기 위해서 필요한 작업

- 모듈러 케이블의 연결을 확인하기
- 사용 전화 회선의 종류를 지정하기
- 구내 회선(PBX) 환경으로 사용하기 위해 준비하기
- 팩스의 수신 방법을 선택하기
- 발신자 정보를 등록하기
- 이 기기의 일시를 설정하기

## 모듈러 케이블의 연결을 확인하기

이 기기의 LINE 포트에, 전화 회선으로 연결된 모듈러 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

#####

- TEL 포트는, 바깥에 붙어 있는 전화기의 코드를 연결할 때 사용합니다.

## 사용 전화 회선의 종류를 지정하기

이 기기를 연결하는 전화 회선의 종류(다이얼링 방식)를 지정합니다. 다이얼링 방식이 잘못되어 있으면 통신할 수 없으므로, 올바르게 설정할 필요가 있습니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 구내 회선(PBX) 환경으로 사용하기 위해 준비하기

구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, 외선 번호를 등록합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 팩스의 수신 방법을 선택하기

팩스의 수신 방법에는, 이 기기가 자동으로 수신하는 방법이나, 사용자가 수동으로 수신하는 방법 등이 있습니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 수신 방법을 설정합니다.

- 회선을 팩스 전용으로 사용할 경우는, 자동으로 수신하도록 설정해 두면 편리합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기기에 전화기를 연결해서, 회선을 팩스와 전화 둘 다로 사용하는 경우, 전화의 사용 방법에 따라서, 아래 기능의 사용을 권장합니다.

- 전화 응대에 사용할 일이 많고, 또한 팩스도 항상 수동으로 수신하고 싶은 경우는, 수동 수신의 설정을 해 두면 편리합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 발신자 정보를 등록하기

이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과, 이 기기의 팩스 번호를 등록합니다.

등록한 정보는, 전송하는 팩스에 추가되어, 전송처에서 인쇄된 팩스에 발신자의 기록으로써 인자됩니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기의 일시를 설정하기

송수신할 팩스에 일시를 추가하기 위해, 이 기기의 일시를 설정합니다. 설정한 일시는, 시각을 지정해서 통신하는 타이머 통신의 기본 시각이 됩니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 시각의 설정에 NTP(Network Time Protocol) 서버를 사용할 경우는, 이 기기의 일시를 자동으로 조정할 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.