사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 로그인 중인 사용자의 암호를 변경하려면([암호 변경])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [암호 변경]

사용자 인증으로 로그인한 사용자의 암호를 변경합니다.

#### 로그인 중인 사용자의 메일 주소로 변경하려면([E-mail 주소 변경])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [E-Mail 주소 변경]

사용자 인증으로 로그인한 사용자의 메일 주소를 변경합니다.

#####

- 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 사용자에 대해서, 이 설정의 변경을 허가할 경우는, [사용 개방 레벨]의 설정값을 변경합니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 로그인 중인 사용자의 지정맥 또는 IC 카드의 정보를 등록하려면([인증 정보 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [인증 정보 등록]

사용자 인증으로 로그인한 사용자의 신체 인증 정보 또는 IC 카드 인증 정보를 등록, 삭제합니다.

[편집]을 탭하고, 인증 정보를 등록합니다. [삭제]를 탭하면, 인증 정보를 삭제합니다.

#####

- 인증 유닛을 장착하여, 관리자에 의해서, 사용자에 의한 등록이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 로그인 중인 사용자가, 사용자 인증과 부문 인증의 연동 여부를 변경하려면([부문 인증/사용자 인증 연동])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [부문 인증/사용자 인증 연동]

사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 로그인한 사용자가, 사용자 인증과 부문 인증의 연동 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[동기]/[비-동기] | 사용자 인증과 부문 인증의 동기 여부를 선택합니다. [동기]를 선택하면, 사용자 인증의 사용자명과 암호로 로그인하면 사용자가 소속된 부문에도 동기하여 로그인됩니다.
[소속 부문] | [동기]를 선택한 경우, 사용자가 소속된 부문을 선택합니다.

#####

- 관리자에 의해, 사용자 인증과 부문 인증의 동기 여부를, 사용자가 선택할 수 있도록 설정되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 로그인 중인 사용자의 수신처의 참조 권한을 변경하려면([참조 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [참조 허가 설정]

사용자별로 참조할 수 있는 수신처를 제한합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소 레벨 설정] | 사용자가 참조할 수 있는 수신처를 제한하기 위해, 수신처에 대해 참조 허가 레벨 또는 참조 허가 그룹을 할당합니다. [단축 수신지], [그룹 수신지], [프로그램 주소]에서 수신처를 선택하고 나서 [참조 허가 레벨 설정] 또는 [참조 허가 그룹 설정]을 탭하여, 수신처에 대해서 참조 허가 레벨 또는 참조 허가 그룹을 할당합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- [주소 레벨 설정]은, 사용자에게 인정받은 권한의 범위 내에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 관리자에게 문의하십시오.

- 참조 허가 그룹을 설정하려면, 미리 관리자에 의해 그룹이 등록되어 있을 필요가 있습니다. 자세한 내용은, 관리자에게 문의하십시오.

#####

- 사용자별로 참조할 수 있는 수신처를 제한하기 위한 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 사용자 인증의 인증 방식을 설정하려면([사용자 인증])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [사용자 인증]

사용자 인증의 인증 방식을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증하기]/[인증 OFF] | 사용자 인증의 도입 여부를 선택합니다. 초기값은 [인증 OFF]입니다.
[인증 방식] | 사용자 인증의 인증 방식을 선택합니다.
| [본체 장치 인증] | 이 기기의 인증 기능을 이용해서, 사용자 인증을 수행합니다. 이 기기에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다. 초기값은 [본체 장치 인증]입니다.
[외부 서버 인증] | 사용 환경에서, 사용자 관리에 이용하고 있는 인증 서버와 연계합니다. 인증 서버에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다. 미리 [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[외부 서버 설정]에서 인증 서버를 등록하십시오.
[본체 + 외부 서버] | 외부의 인증 서버에 문제가 발생한 경우를 고려해서, 본체 장치의 인증 기능을 이용한 로그인을 할 수 있도록 하고 싶은 경우에 선택합니다.
[확장 서버 인증] | Authentication Manager 등의 확장 서버와 연계합니다. 확장 서버에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다.
[본체 + 확장 서버] | Authentication Manager 등의 확장 서버에 문제가 발생한 경우를 고려해서, 본체 장치의 인증 기능을 이용한 로그인을 할 수 있도록 하고 싶은 경우에 선택합니다.
[기본 인증 방법] | [인증 방식]에서 [본체 + 외부 서버] 또는 [본체 + 확장 서버]를 선택했을 때에, 우선하는 인증 방식을 선택합니다. [인증 방식]이 [본체 + 외부 서버]인 경우, 초기값은 [외부 서버 인증]입니다. [인증 방식]이 [본체 + 확장 서버]인 경우, 초기값은 [확장 서버 인증]입니다.
[사용자 정보 갱신] | [인증 방식]에서 [외부 서버 인증] 또는 [본체 + 외부 서버]를 선택했을 때에 설정합니다. 외부 서버 인증 시는, 인증한 사용자의 정보를 이 기기에서도 관리합니다. 외부 서버 인증을 실시한 사용자 수가, 이 기기에서 관리할 수 있는 사용자 수의 상한에 이르렀을 경우는, 새로운 사용자의 인증이 허가되지 않습니다. 그 경우에, 사용자 정보의 덮어쓰기 등록을 허가할지 선택합니다. [허가]를 선택하면, 가장 과거에 인증한 사용자 정보부터 제거해서 신규 사용자를 등록합니다. [인증 방식]에서 [확장 서버 인증] 또는 [본체 + 확장 서버]를 선택한 경우, 설정값은 강제로 [허가]가 됩니다. 초기값은 [금지]입니다.
[인증 정보 임시 저장] | 외부의 인증 서버가 다운된 경우에 대비해서, 인증 정보를 본체에 일시 저장할지 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다. 일시 저장하는 경우는, 인증 서버에 재연결하는 타이밍과, 일시 저장하는 데이터의 유효 기한을 설정합니다. [재접속 설정]:인증 서버에 재연결하는 타이밍을 설정합니다. [로그인마다 접속]을 선택하면, 이 기기에서 인증 시에 인증 서버에 연결합니다. 이 기기에서의 인증 시에 인증 서버가 다운되었을 경우는, 인증 서버가 다운된 것을 확인하고 나서, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. [재접속 간격 설정]을 선택하면, [재접속 시간]에서 설정한 시간에 따라서, 인증 서버에 연결하여, 인증 서버의 상황을 확인합니다. 인증 서버가 다운되었을 경우는, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. 초기값은 [재접속 간격 설정]입니다. [유효 기한 설정]:일시 저장한 인증 정보에 유효 기한을 설정할지 선택합니다. 유효 기한을 설정하는 경우는, 유효 기한을 입력합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.

#### 사용자 인증을 도입하는 경우에, 등록되지 않은 사용자의 사용을 허가하려면([공유 사용자])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [공유 사용자]

사용자 인증을 도입하고 있는 경우에, 등록되지 않은 사용자의 사용을 허가할지 선택합니다. 인증 조작을 하지 않고 이 기기를 사용하는 사용자를 "공유 사용자"라고 합니다.

공유 사용자의 사용을 허가하는 경우는, 로그인 방법을 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[금지] | 공유 사용자의 사용을 허가하지 않습니다.
[허가(로그 인으로)] | 공유 사용자의 사용을 허가합니다. 공유 사용자가 이 기기를 사용하려면, 로그인 화면에서 [공유 사용자]를 탭해서, 이 기기에 로그인합니다.
[허가(로그인 없이)] | 공유 사용자의 사용을 허가합니다. 공유 사용자는, 이 기기에 로그인하지 않고, 이 기기를 사용할 수 있습니다. 공유 사용자가 다수 존재하는 환경에서 사용하는 경우는, 로그인 조작이 불필요하므로 편리합니다.

#### 공유 사용자가 제한된 기능을 사용하려고 할 때에, 로그인 화면을 표시하려면([제한 기능 사용시 로그인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [제한 기능 사용시 로그인]

공유 사용자가 제한된 기능을 사용하려고 할 때에, 로그인 화면을 표시해서 사용자의 전환을 요구할지 선택합니다.

예를 들면, 공유 사용자의 컬러 스캔이 제한되어 있는 경우, 공유 사용자가 컬러 스캔의 조작을 수행하면 로그인 화면을 표시합니다. 컬러 스캔이 허가되어 있는 다른 사용자로 다시 로그인해서, 컬러 스캔을 수행할 수 있습니다.

초기값은 [요청 안 함]입니다.

#### 부문 관리의 도입 여부를 설정하려면([부문 관리])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [부문 관리]

부문 관리를 도입해서, 사용자를 부문 단위로 관리할지 선택합니다.

초기값은 [관리 OFF]입니다.

#### 부문 관리의 인증 방식을 설정하려면([부문 관리 인증 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [부문 관리 인증 방식]

[부문 관리]에서 [관리 ON]을 선택한 경우는, 부문 인증의 방법을 선택합니다. 초기값은 [부문 이름+암호]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[부문 이름+암호] | 부문명과 암호를 입력해서 로그인합니다. 사용자 인증과 부문 관리를 조합해서 이용하는 경우는, [부문 이름+암호]에서 변경할 수 없습니다.
[암호만] | 암호만 입력해서 로그인합니다.

#### 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자 인증과 부문 관리를 연동하려면([사용자 인증/부문 인증의 연동])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [사용자 인증/부문 인증의 연동]

사용자 인증과 부문 관리를 조합해서 이용하는 경우는, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 여부를 선택합니다. 초기값은 [동기]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[동기] | 사용자와 부문이 1대1인 경우에 선택합니다. 사용자를 등록할 때에, 사용자의 소속 부문을 지정함으로써, 사용자로 로그인하는 것만으로, 부문으로도 로그인됩니다.
[연동 OFF] | 사용자가 복수의 부문으로 연결하는 경우에 선택합니다. 이 기기에 로그인할 때에는, 사용자명을 입력한 후, 부문을 지정해서 로그인합니다.
[사용자 설정] | 사용자 인증과 부문 인증을 연동할지, 사용자에게 선택하게 합니다.

#### 사용자에 설정된 인쇄 가능한 상한 매수를 넘어서 인쇄가 정지된 경우에, 다른 사용자의 인쇄 가능 여부를 설정하려면([상한값 도달시의 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [상한값 도달시의 동작]

각각의 사용자에는, 인쇄할 수 있는 매수에 상한을 설정할 수 있습니다. 여기에서는, 상한을 넘는 경우의 동작을 선택합니다. 초기값은 [작업 스킵]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 스킵] | 실행 중인 작업을 정지해서, 다음 작업의 인쇄를 시작합니다.
[작업 정지] | 모든 작업을 정지합니다.

#####

- 정지한 작업을 재시작하고 싶은 경우는, 카운터를 지우십시오.

#### 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우, 사용자수에 상한을 설정하려면([카운터 할당 수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [카운터 할당 수]

사용자 인증과 부문 관리를 도입하는 경우, 사용자, 부문별로 카운트 관리를 수행합니다. 이 기기에서는, 카운트 관리를 수행하기 위해, 1000건의 카운터 영역이 준비되어 있습니다. 여기에서는, 사용자에 할당하는 카운터 영역의 수를 지정합니다.

초기값은 [500]입니다.

#####

- [인증 방식]이 [본체 + 확장 서버]인 경우, 확장 서버 다운 시 등의 일시 저장용으로 카운터 영역을 할당할 수 있습니다. 할당할 수 있는 카운터 영역의 수는, 사용자용, 부문용, 확장 서버용을 합해서 1000건까지입니다.

- 하드디스크를 장착하고 있지 않은 경우, 사용할 수 있는 카운터 영역은 100건까지입니다.

#### Active Directory 인증 시에 Kerberos 인증 티켓을 유지하는 시간을 변경하려면([티켓 보류 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [티켓 보류 시간 설정]

인증 서버로 Active Directory를 사용할 경우에, Kerberos 인증 티켓을 유지하는 시간을 변경합니다.

초기값은 [600]분입니다.

#### IC 카드 인증을 LDAP 서버에서 수행하려면([LDAP-IC 카드 인증 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [LDAP-IC 카드 인증 설정]

인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 연결해서 IC 카드에 의한 사용자 인증을 도입한 경우에, 인증 카드에 등록되어 있는 카드 ID를 사용해서, LDAP 서버에서 인증하기 위한 설정을 합니다.

[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]-[인증 방식]에서 [외부 서버 인증] 또는 [본체 + 외부 서버]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 인증 카드에 등록되어 있는 카드 ID를 사용해서, LDAP 서버에서 인증할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[LDAP 서버 등록] | IC 카드의 사용자 ID를 인증하는 LDAP 서버를 등록합니다. [접속 확인]을 탭하면, 입력한 내용으로 LDAP 서버에 연결을 시행해서, 등록 내용이 올바른지 확인합니다. [전체 설정 초기화]를 탭하면, 입력한 내용이 모두 초기화됩니다.
| [사용자명 취득] | 이 기기에 로그인할 때의 사용자명의 취득 방법을 선택합니다. [사용자 카드 ID]:서버에, IC 카드 정보만 등록한 경우에 선택합니다. IC 카드에 있는 카드 ID를 사용자명으로 사용합니다. [서버로부터 취득]:서버에, IC 카드 정보 이외의 사용자 정보를 등록한 경우에 선택합니다. 서버에서 취득한 사용자명을 사용합니다. 사용자명으로 검색하는 속성("uid" 등)을 [사용자명 속성]에 입력합니다. 초기값은 [사용자 카드 ID]입니다.
[시간 초과] | 필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[검색 속성] | IC 카드 정보를 입력한 장소에 대응하는 속성을 입력합니다(64문자 이내). 속성값은, 영문자로 시작할 필요가 있습니다. 초기값은 [uid]입니다.
[서버 주소] | LDAP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[검색 베이스] | 인증하는 사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). 입력한 기점에서 아래의 트리 구조도 포함해서 검색합니다. 입력 예:"cn=users,dc=example,dc=com"
[SSL 사용 설정] | LDAP 서버와의 통신에 SSL을 사용할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, LDAP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [389]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [636]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[인증 형식] | LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 초기값은 [Simple]입니다.
[referral 설정] | 필요에 따라서, referral 기능의 사용 여부를 선택합니다. LDAP 서버의 환경에 따라서 설정하십시오. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[로그인 이름] | LDAP 서버에 로그인해서, 사용자의 검색을 수행할 수 있는 로그인명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[도메인 이름] | LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [인증 형식]에서 [GSS-SPNEGO]를 선택한 경우는, Active Directory의 도메인명을 입력합니다.
[LDAP 서버 접속 설정] | 이 기기에 저장하는 인증 정보에 사용하는, 외부 서버의 이름을 선택합니다. LDAP-IC 카드 인증이 성공했을 때는, 인증 정보를 이 기기에 저장합니다. 이 인증 정보에는, 사용자명과 외부 서버의 이름이 포함됩니다. 이 기기에 저장하는 인증 정보 중, 외부 서버명은, 이 기기에 등록되어 있는 외부 서버의 이름을 등록할 수 있습니다.

#### 등록 사용자의 일람을 로그인 화면에 표시하여, 선택할 수 있도록 할지 설정하려면([사용자 이름 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [관리 설정]
          - [사용자 이름 목록]

로그인 화면에, [사용자 이름 목록]의 목록 아이콘의 표시 여부를 선택합니다.

[표시 ON]을 선택하면, 로그인할 사용자를, 이 기기에 등록되어 있는 사용자명의 일람에서 선택할 수 있게 됩니다.

초기값은 [표시 OFF]입니다.

#### 외부 서버 인증 시의, 사용자의 기능 제한의 초기값을 설정하려면([초기 기능 제한])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [관리 설정]
          - [초기 기능 제한]

외부의 인증 서버를 이용할 때의, 사용자의 기능 제한 초기값을 설정합니다.

처음 이 기기에 로그인한 사용자는, 여기에서 설정한 내용에 따라서, 사용할 수 있는 기능이 제한됩니다.

#####

- 기능 제한의 초기값은 Web Connection에서도 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 인증&인쇄 기능의 동작을 설정하려면([인증&인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [관리 설정]
          - [인증&인쇄 설정]

인증&인쇄 기능의 동작을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증&인쇄] | 프린터 드라이버에서 보통 인쇄한 작업을, 인증&인쇄 작업으로써의 취급 여부를 선택합니다. [사용 ON]:보통 인쇄한 작업을, 인증&인쇄 작업으로 취급합니다. [사용 OFF]:인증&인쇄가 설정된 작업만 인증&인쇄 작업으로 취급합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[인증 없음/공유 사용자 작업] | 공유 사용자 또는 사용자 인증 정보가 없는 작업을 수신했을 때의 처리 방법을 선택합니다. [즉시 인쇄]:인증&인쇄 박스에 저장하지 않고, 그대로 인쇄합니다. [저장]:인증&인쇄 박스에 저장합니다. 초기값은 [즉시 인쇄]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증 장치에서 인증&인쇄 기능을 이용할 때의 인쇄 방법을 설정하려면([인증&인쇄 동작 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [관리 설정]
          - [인증&인쇄 동작 설정]

인증 유닛에서 인증&인쇄 기능을 이용하는 경우에, 한 번의 인증으로 모든 작업을 인쇄할지, 하나의 작업만 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [모든 작업 인쇄]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모든 작업 인쇄] | 한 번의 인증으로, 인증한 사용자의 모든 작업을 인쇄합니다.
[1 작업 인쇄] | 한 번의 인증으로, 인증한 사용자의 한 개의 작업을 인쇄합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증&인쇄 기능을 이용할 경우에, 로그인 화면에서 인증한 후의 동작의 초기값을 설정하려면([인증 후의 기본 동작 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [관리 설정]
          - [인증 후의 기본 동작 설정]

로그인 화면에서 인증한 후의 동작의 초기값을 선택합니다. 초기값은 [인쇄&기본화면]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄&기본화면] | 인증&인쇄 작업을 인쇄하여, 이 기기에 로그인합니다.
[기본 화면] | 이 기기에 로그인합니다. 인증&인쇄 작업은 인쇄하지 않습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 사용자 정보를 등록하려면([사용자 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [사용자 등록]
          - [편집]

사용자 정보를 등록합니다. 또한, 사용자별로 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한을 설정합니다.

등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭하면 사용자를 등록/편집하는 화면이 표시됩니다.

공유 사용자의 기능 제한을 변경할 때는, 등록 번호를 선택하는 화면에서 []를 탭하고, [Public]을 선택하고 나서 [편집]을 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 이름] | 이 기기에 로그인할 때의 사용자의 이름을 입력합니다(64문자 이내). 등록 완료된 사용자와 중복되는 사용자명은 설정할 수 없습니다. 또한, 사용자명은 한번 등록하면 변경할 수 없습니다.
[사용자 암호] | 이 기기에 로그인할 때의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[E-Mail 주소] | 필요에 따라서, 사용자의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). 메일 주소를 등록하면, Scan to Me 기능을 이용할 수 있습니다.
[상한 설정] | 사용자가 인쇄할 수 있는 매수의 상한을 설정합니다. [전체 관리]:인쇄할 수 있는 합계의 매수를 설정합니다. 상한을 설정하지 않는 경우에는, [무효]를 선택합니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 상한 설정을 적용합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[인증 정보 등록] | 인증 유닛을 사용해서 사용자 인증을 도입하고 있는 경우, [편집]을 탭해서, 인증 정보를 등록합니다. [삭제]를 탭하면 인증 정보를 삭제합니다.
[기능 제한] | 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한합니다. 다음 기능별로의 허가 여부를 설정합니다. [복사 조작]:초기값은 [허가]입니다. [스캐너 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [팩스 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [인쇄]:초기값은 [허가]입니다. [저장 문서 조작]:초기값은 [허가]입니다. [전송 문서 인자]:초기값은 [허가]입니다. [외부 메모리 저장]:초기값은 [금지]입니다. [외부 메모리 문서스캔]:초기값은 [금지]입니다. [수신지 수동 입력]:초기값은 [허가]입니다. [생체/IC카드정보등록]:초기값은 [금지]입니다. [Web 브라우저]:초기값은 [허가]입니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 기능 제한을 설정합니다.
[일시 정지] | 필요에 따라서, 등록 사용자를 일시적으로 무효로 합니다. [작업 정지]를 선택하면, 이 기기에 로그인할 수 없게 됩니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 이 기기의 이용을 일시적으로 정지합니다. 초기값은 [작업 계속]입니다.
[사용자 지정 패턴 기능] | 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을, 사용자별로 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [설정 안 함]:사용자가 독자적으로 설정하지 않습니다. 이 기기의 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[사용자/관리자 기능 허자]에서 [허가]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [설정 안 함]입니다.
[부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입하고 있는 경우에, 사용자 인증과 부문 인증의 연동 여부를 선택합니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 사용자 인증과 부문 관리를 연동하는 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증/부문 인증의 연동]에서 [사용자 설정]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.
[소속 부문] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입하여, 사용자 인증과 부문 인증을 연동하고 있는 경우에, 사용자가 소속되는 부문을 선택합니다. 미리 부문의 등록이 필요합니다.

#####

- 등록한 사용자의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 사용자를 삭제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

- 사용자 인증과 부문 관리를 조합해서 이용하는 경우에는, 미리 [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[부문 관리 설정]-[부문 등록]에서, 부문 정보를 등록하십시오.

- 외부의 인증 서버로 인증한 사용자의 정보도 등록됩니다.필요에 따라서, 외부의 인증 서버로 인증한 사용자의 [상한 설정]、[기능 제한], [사용자 지정 패턴 기능], [부문 인증 연동], [소속 부문]의 설정을 변경할 수 있습니다.

#### 사용자별로 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한 등을 설정하려면([사용자 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [사용자 등록]
          - [편집]

사용자 정보를 등록합니다. 또한, 사용자별로 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한을 설정합니다.

등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭하면 사용자를 등록/편집하는 화면이 표시됩니다.

공유 사용자의 기능 제한을 변경할 때는, 등록 번호를 선택하는 화면에서 []를 탭하고, [Public]을 선택하고 나서 [편집]을 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 이름] | 이 기기에 로그인할 때의 사용자의 이름을 입력합니다(64문자 이내). 등록 완료된 사용자와 중복되는 사용자명은 설정할 수 없습니다. 또한, 사용자명은 한번 등록하면 변경할 수 없습니다.
[사용자 암호] | 이 기기에 로그인할 때의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[E-Mail 주소] | 필요에 따라서, 사용자의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). 메일 주소를 등록하면, Scan to Me 기능을 이용할 수 있습니다.
[상한 설정] | 사용자가 인쇄할 수 있는 매수의 상한을 설정합니다. [전체 관리]:인쇄할 수 있는 합계의 매수를 설정합니다. 상한을 설정하지 않는 경우에는, [무효]를 선택합니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 상한 설정을 적용합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[인증 정보 등록] | 인증 유닛을 사용해서 사용자 인증을 도입하고 있는 경우, [편집]을 탭해서, 인증 정보를 등록합니다. [삭제]를 탭하면 인증 정보를 삭제합니다.
[기능 제한] | 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한합니다. 다음 기능별로의 허가 여부를 설정합니다. [복사 조작]:초기값은 [허가]입니다. [스캐너 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [팩스 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [인쇄]:초기값은 [허가]입니다. [저장 문서 조작]:초기값은 [허가]입니다. [전송 문서 인자]:초기값은 [허가]입니다. [외부 메모리 저장]:초기값은 [금지]입니다. [외부 메모리 문서스캔]:초기값은 [금지]입니다. [수신지 수동 입력]:초기값은 [허가]입니다. [생체/IC카드정보등록]:초기값은 [금지]입니다. [Web 브라우저]:초기값은 [허가]입니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 기능 제한을 설정합니다.
[일시 정지] | 필요에 따라서, 등록 사용자를 일시적으로 무효로 합니다. [작업 정지]를 선택하면, 이 기기에 로그인할 수 없게 됩니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 이 기기의 이용을 일시적으로 정지합니다. 초기값은 [작업 계속]입니다.
[사용자 지정 패턴 기능] | 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을, 사용자별로 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [설정 안 함]:사용자가 독자적으로 설정하지 않습니다. 이 기기의 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[사용자/관리자 기능 허자]에서 [허가]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [설정 안 함]입니다.
[부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입하고 있는 경우에, 사용자 인증과 부문 인증의 연동 여부를 선택합니다. [전체사용자일괄]을 탭하면, 모든 사용자에 대해서, 사용자 인증과 부문 관리를 연동하는 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증/부문 인증의 연동]에서 [사용자 설정]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.
[소속 부문] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입하여, 사용자 인증과 부문 인증을 연동하고 있는 경우에, 사용자가 소속되는 부문을 선택합니다. 미리 부문의 등록이 필요합니다.

#####

- 등록한 사용자의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 사용자를 삭제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

- 사용자 인증과 부문 관리를 조합해서 이용하는 경우에는, 미리 [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[부문 관리 설정]-[부문 등록]에서, 부문 정보를 등록하십시오.

- 외부의 인증 서버로 인증한 사용자의 정보도 등록됩니다.필요에 따라서, 외부의 인증 서버로 인증한 사용자의 [상한 설정]、[기능 제한], [사용자 지정 패턴 기능], [부문 인증 연동], [소속 부문]의 설정을 변경할 수 있습니다.

#### 사용자별 이 기기의 사용 상황이나, Eco 지표(절약 정도)를 확인하려면([사용자 카운터])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자 인증 설정]
        - [사용자 카운터]

사용자별 사용 매수를 확인하거나, 카운터를 지웁니다.

카운터를 확인하고 싶은 사용자의 등록 번호를 선택하고, [카운터 상세]를 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[카운터 상세] | 선택한 사용자의 카운터를 표시합니다. 기능별로, 사용 매수를 확인할 수 있습니다. [Eco 지표]를 탭하면, 사용자의 양면 인쇄, 페이지 조합의 비율을 표시하여, 토너나 용지 절약의 정도를 확인할 수 있습니다. [카운터 지우기]를 탭하면, 사용자의 카운터를 지웁니다.
[일괄 카운터 지우기] | 모든 사용자의 카운터를 지웁니다.

#### 부문 정보를 등록하려면([부문 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [부문 관리 설정]
        - [부문 등록]
          - [편집]

부문 정보를 등록합니다. 또한, 부문별의 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[부문 이름] | 이 기기에 로그인할 때의 부문명을 입력합니다(8문자 이내).
[암호] | 이 기기에 로그인할 때의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[상한 설정] | 부문이 인쇄할 수 있는 매수를 제한합니다. [전체 관리]:인쇄할 수 있는 합계의 매수를 설정합니다. 상한을 설정하지 않는 경우에는, [무효]를 선택합니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 상한 설정을 적용합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[기능 제한] | 등록하는 부문이 사용할 수 있는 기능을 제한합니다. 다음 기능별로의 허가 여부를 설정합니다. [복사 조작]:초기값은 [허가]입니다. [스캐너 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [팩스 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [인쇄]:초기값은 [허가]입니다. [전송 문서 인자]:초기값은 [허가]입니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 기능 제한을 적용합니다.
[일시 정지] | 필요에 따라서, 등록 부문을 일시적으로 무효로 합니다. [작업 정지]를 선택하면, 이 기기에 로그인할 수 없게 됩니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 이 기기의 이용이 일시적으로 정지됩니다. 초기값은 [작업 계속]입니다.
[사용자 지정 패턴 기능] | 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을, 부문별로 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [설정 안 함]:부문의 독자적인 설정은 하지 않습니다. 이 기기의 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[사용자/관리자 기능 허자]에서 [허가]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [설정 안 함]입니다.

#####

- 등록한 부문의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 부문을 살제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 부문별로 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한 등을 설정하려면([부문 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [부문 관리 설정]
        - [부문 등록]
          - [편집]

부문 정보를 등록합니다. 또한, 부문별의 기능 제한이나 인쇄 매수의 상한을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[부문 이름] | 이 기기에 로그인할 때의 부문명을 입력합니다(8문자 이내).
[암호] | 이 기기에 로그인할 때의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[상한 설정] | 부문이 인쇄할 수 있는 매수를 제한합니다. [전체 관리]:인쇄할 수 있는 합계의 매수를 설정합니다. 상한을 설정하지 않는 경우에는, [무효]를 선택합니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 상한 설정을 적용합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[기능 제한] | 등록하는 부문이 사용할 수 있는 기능을 제한합니다. 다음 기능별로의 허가 여부를 설정합니다. [복사 조작]:초기값은 [허가]입니다. [스캐너 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [팩스 조작]:초기값은 [컬러블랙 허가]입니다. [인쇄]:초기값은 [허가]입니다. [전송 문서 인자]:초기값은 [허가]입니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 기능 제한을 적용합니다.
[일시 정지] | 필요에 따라서, 등록 부문을 일시적으로 무효로 합니다. [작업 정지]를 선택하면, 이 기기에 로그인할 수 없게 됩니다. [전체 부문 일괄]을 탭하면, 모든 부문에 대해서, 이 기기의 이용이 일시적으로 정지됩니다. 초기값은 [작업 계속]입니다.
[사용자 지정 패턴 기능] | 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을, 부문별로 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [설정 안 함]:부문의 독자적인 설정은 하지 않습니다. 이 기기의 설정을 적용합니다. [관리자 설정]-[시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[사용자/관리자 기능 허자]에서 [허가]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [설정 안 함]입니다.

#####

- 등록한 부문의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 부문을 살제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 부문별 이 기기의 사용 상황이나, Eco 지표(절약 정도)를 확인하려면([부문 카운터])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [부문 관리 설정]
        - [부문 카운터]

부문별 사용 매수를 확인하거나, 카운터를 지울 수 있습니다.

카운터를 확인하고 싶은 부문의 등록 번호를 선택하여, [카운터 상세]를 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[카운터 상세] | 선택한 부문의 카운터를 표시합니다. 기능별로, 사용 매수를 확인할 수 있습니다. [Eco 지표]를 탭하면, 부문의 양면 인쇄, 페이지 조합의 비율을 표시하여, 토너나 용지의 절약의 정도를 확인할 수 있습니다. [카운터 지우기]를 탭하면, 부문의 카운터를 지웁니다.
[일괄 카운터 지우기] | 모든 부문의 카운터를 지웁니다.

#### 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 수신했을 때의 동작을 설정하려면([인증 지정 없이 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 지정 없이 인쇄]

인증 정보가 없는 인쇄 작업(프린터 드라이버에서, 사용자 인증이나 부문 관리를 올바르게 설정하지 않은 채 인쇄 지시한 작업)을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가 설정] | [허가]: 흑백 인쇄만 허가합니다. 컬러 인쇄 작업도 흑백으로 인쇄합니다. 인쇄 작업은, 공유 사용자의 작업으로 카운트합니다. [금지]: 인쇄를 금지합니다. [금지]를 해제하면, 누구나 인쇄할 수 있게 됩니다. 사용자 관리 상 또는 보안 상의 불편한 점이 있을 경우는, [금지]를 선택하십시오. 초기값은 [금지]입니다.
[IP 허가 설정] | [허가 설정]에서 [허가]를 선택한 경우, 이 기기에 액세스를 허가하는 컴퓨터를, IP 주소로 지정합니다.
| [유효]/[사용안함] | 이 기기에 액세스를 허가하는 IP 주소를 지정할지 선택합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[범위 1]～[범위 5] | 액세스를 허가하는 IP 주소의 범위를, 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1-192.168.1.10" 한 개의 IP 주소에서 액세스를 허가하는 경우는, 한 쪽만 입력해도 설정할 수 있습니다.

#### 사용자나 부문별로 이 기기의 사용 상황을 집계한 목록을 인쇄하려면([사용 관리 카운터 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용 관리 카운터 목록]

사용 관리 카운터 목록을 인쇄합니다. 사용자 인증 또는 부문 관리를 도입한 경우에 인쇄할 수 있습니다.

[인쇄 항목]에서, 모든 정보를 인쇄할지, 인자된 정보만 인쇄할지 선택합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 사용자 인증에 이용하는 외부 서버를 등록하려면([외부 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [외부 서버 설정]
        - [신규 등록]

외부 서버 인증을 도입한 경우에, 인증 서버를 등록합니다. 복수의 인증 서버를 등록하는 경우는, 보통 사용하는 인증 서버를 초기값으로 등록합니다.

서버를 등록하고 싶은 번호를 선택하고, [신규 등록]을 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서버 명칭] | 사용하시는 인증 서버의 이름을 입력합니다(32문자 이내). 등록하는 인증 서버에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[서버 종류] | 인증 서버의 종류를 선택하여, 필요한 정보를 설정합니다. 설정하는 항목은 선택한 서버 타입에 따라 다릅니다.
| [액티브 디렉터리] | 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우에 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 Active Directory의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [타임 아웃 시간]:필요에 따라서, Active Directory와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[NTLM v1] | 인증 서버로 NTLM v1을 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 인증 서버의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). 기본 도메인명은 대문자로 입력하십시오.
[NTLM v2] | 인증 서버로 NTLM v2를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 인증 서버의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). 기본 도메인명은 대문자로 입력하십시오.
[NDS over IPX] | 인증 서버로 NDS over IPX를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [가본 NDS 트리 이름]:기본 NDS 트리의 이름을 입력합니다(63문자 이내). [가본 NDS 콘텍스트 이름]:기본 NDS 콘텍스트의 이름을 입력합니다(191문자 이내). [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[NetWare 설정]-[IPX 설정]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.
[NDS over TCP/IP] | 인증 서버로 NDS over TCP/IP를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [가본 NDS 트리 이름]:기본 NDS 트리의 이름을 입력합니다(63문자 이내). [가본 NDS 콘텍스트 이름]:기본 NDS 콘텍스트의 이름을 입력합니다(191문자 이내).
[LDAP] | 인증 서버로 LDAP를 사용하는 경우에 서버의 정보를 등록합니다. [서버 주소]:사용하는 LDAP 서버의 주소를 입력합니다. [검색 베이스]:사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). [SSL 사용 설정]:SSL로 통신할지 선택합니다. 초기값은 [끄기]입니다. [포트 번호]:필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [389]입니다. [타임 아웃 시간]:필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다. [인증 형식]:LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. 초기값은 [Simple]입니다. [검색 속성]:사용자 계정의 검색에서 사용하는, 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내). 초기값은 [uid]입니다. [검색 속성을 통한 인증]:[인증 형식]에서 [Simple]을 선택한 경우에, LDAP 서버에서 인증에 필요한 DN(Distinguished Name)을, 이 기기가 자동으로 생성할지 선택합니다. 또, 사용자의 ID를 검색하기 위해 LDAP 서버에 로그인할 때에 사용하는 인증 정보를 입력합니다. 초기값은 [무효]입니다.

#####

- 등록한 인증 서버의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 인증 서버를 삭제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

- 복수의 인증 서버를 등록하는 경우는, 보통 사용하는 인증 서버를 선택하고 나서 [초기치 설정]을 탭해서, 초기값으로 등록합니다.

#### 사용자가 참조할 수 있는 등록 수신처를 제한하려면([참조 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [참조 허가 설정]

사용자별로 참조할 수 있는 수신처를 제한합니다.

[주소 레벨 설정]과 [사용자 레벨 설정]을 조합함으로써, 사용자가 참조할 수 있는 수신처를 제한합니다.

#####

- 수신처의 참조 제한에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[그룹 등록] | 참조 허가 그룹을 등록합니다. 참조 허가 그룹에는, 수신처와 사용자를 등록할 수 있어, 사용자는 동일 그룹에 등록되어 있는 수신처를 참조할 수 있습니다. 그룹을 등록할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다. 그룹에 등록된 수신처나 사용자를 확인할 때는, [상세]를 탭합니다.
| [그룹명] | 그룹의 이름을 입력합니다(24문자 이내).
[참조 가능 레벨] | 참조 가능 레벨과 참조 허가 그룹을 조합해서 등록 수신처를 관리할 때는, 참조 허가 그룹의 참조 가능 레벨을 선택합니다. 초기값은 [레벨０]입니다.
[주소 레벨 설정] | 등록 수신처를 [단축 수신지], [그룹 수신지], [프로그램 주소]에서 선택하여, 참조 허가 그룹 또는 참조 허가 레벨 중 하나를 설정합니다.
| [참조 허가 그룹 설정] | 선택한 등록 수신처에 대해, 참조 허가 그룹을 할당합니다. 참조 허가 그룹을 할당하려면, 미리 [그룹 등록]에서, 참조 허가 그룹의 등록이 필요합니다.
[참조 허가 레벨 설정] | 선택한 등록 수신처에 대해, 참조 허가 레벨을 설정합니다. 초기값은 [레벨０]입니다.
[사용자 레벨 설정] | 등록 사용자 또는 공유 사용자를 선택하여, 참조 허가 그룹 또는 참조 허가 레벨을 설정합니다. 참조 허가 그룹과 참조 허가 레벨을 조합할 수 있습니다.
| [참조 허가 그룹 설정] | 선택한 사용자에 대해, 참조 허가 그룹을 할당합니다. 참조 허가 그룹을 할당하려면, 미리 [그룹 등록]에서, 참조 허가 그룹의 등록이 필요합니다.
[참조 허가 레벨 설정] | 선택한 사용자에 대해, 참조 허가 레벨을 설정합니다. 초기값은 [레벨０]입니다.

#### IC 카드 인증의 로그인 방법이나, 인증 시의 동작을 설정하려면([인증 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 장치 설정]
        - [인증 방식]

IC 카드 인증 또는 신체 인증의 로그인 방법이나, 인증 시의 동작을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IC카드 인증] | 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [IC카드 유형 설정] | 사용하는 IC 카드의 종류를 선택합니다. Felica 카드를 사용하는 경우에는, [Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(캠퍼스)]중 하나를 선택합니다. [SSFC]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다. Type A 카드를 사용하는 경우에는, [Type A]를 선택합니다. Felica 카드와 Type A 카드를 병용하는 경우에는, [Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(Campus)+TypeA]중 하나를 선택합니다. [SSFC+TypeA]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다.
[IC카드 종류] | 사용하시는 적재 드라이버의 종류에 따라서, 설정되어 있는 IC 카드의 종류가 표시됩니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [IC카드 인증]:IC 카드를 대는 것만으로 로그인합니다. [IC카드 인증+암호 인증]:IC 카드를 대고, 암호를 입력하는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [IC카드 인증]입니다.
[인증 카드 ID 알림] | 이 기기의 사용 환경을 수집하는 카운터 정보에, 인증 카드 ID의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지 안 함]입니다.
[신체 인증] | 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [알림음] | 지정맥 패턴의 읽기에 성공했을 때에, "삣" 하는 소리의 울림 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [1 대 다 인증]:손가락을 대는 것만으로 로그인합니다. [1 대 1 인증]:사용자명을 입력해서 손가락을 대는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [1 대 다 인증]입니다.

#### 신체 인증 로그인 방법이나, 인증 시의 동작을 설정하려면([인증 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 장치 설정]
        - [인증 방식]

IC 카드 인증 또는 신체 인증의 로그인 방법이나, 인증 시의 동작을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IC카드 인증] | 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [IC카드 유형 설정] | 사용하는 IC 카드의 종류를 선택합니다. Felica 카드를 사용하는 경우에는, [Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(캠퍼스)]중 하나를 선택합니다. [SSFC]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다. Type A 카드를 사용하는 경우에는, [Type A]를 선택합니다. Felica 카드와 Type A 카드를 병용하는 경우에는, [Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(Campus)+TypeA]중 하나를 선택합니다. [SSFC+TypeA]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다.
[IC카드 종류] | 사용하시는 적재 드라이버의 종류에 따라서, 설정되어 있는 IC 카드의 종류가 표시됩니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [IC카드 인증]:IC 카드를 대는 것만으로 로그인합니다. [IC카드 인증+암호 인증]:IC 카드를 대고, 암호를 입력하는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [IC카드 인증]입니다.
[인증 카드 ID 알림] | 이 기기의 사용 환경을 수집하는 카운터 정보에, 인증 카드 ID의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지 안 함]입니다.
[신체 인증] | 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [알림음] | 지정맥 패턴의 읽기에 성공했을 때에, "삣" 하는 소리의 울림 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [1 대 다 인증]:손가락을 대는 것만으로 로그인합니다. [1 대 1 인증]:사용자명을 입력해서 손가락을 대는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [1 대 다 인증]입니다.

#### 인증 장치에 의한 사용자 인증 시의, 원고 읽어 들이기 종료 후의 동작을 설정하려면([로그아웃 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 장치 설정]
        - [로그아웃 설정]

원고 읽어 들이기 종료 후, 자동 로그 아웃의 여부를 선택합니다.

초기값은 [로그아웃 OFF]입니다.

#### 로그아웃 시에 로그아웃의 확인 화면의 표시 여부를 설정하려면([로그아웃 확인 화면 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자/부문 공통 설정]
        - [로그아웃 확인 화면 표시 설정]

Access를 눌러서 로그인 중인 모드(등록 사용자 또는 공유 사용자)에서 로그 아웃할 때, 터치 패널에 로그 아웃 확인 화면의 표시 여부를 선택합니다.

초기값은 [표시 ON]입니다.

#### 원격 진단 시스템에서의, 이 기기의 카운터 정보의 취득을 허가할지 설정하려면([원격 카운터 관리])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [사용자/부문 공통 설정]
        - [원격 카운터 관리]

원격 진단 시스템을 이용하는 경우, 이 기기에서 관리하는 카운터 정보의 취득을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### Scan to Home 기능의 유효 여부를 설정하려면([Home 수신지 유효 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [Home 수신지 유효 설정]

Scan to Home 기능의 유효 여부를 선택합니다.

인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우에 설정할 수 있습니다.

초기값은 [무효]입니다.

#### 공유 폴더에 액세스할 때, 사용자의 인증 정보를 인용하려면([전송 수신지 제한])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [전송 수신지 제한]

전송할 수 있는 수신처를 제한할지 설정합니다. 네트워크 상의 공유 폴더의 액세스에, 이 기기에 로그인한 사용자의 인증 정보를 사용합니다.

[전송 수신지 제한]을 [제한]으로 설정하면, 다음 제한이 걸립니다.

- 스캔 전송을 할 때에, 직접 입력에서 수신처를 지정할 수 없다

- 박스로의 파일 저장을 할 수 없다

- 박스에서의 파일 전송을 할 수 없다

- 파일링 번호 박스를 이용할 수 없다

- 전송 내역에서 수신처를 선택할 수 없다

- URL 통지 기능을 이용할 수 없다

초기값은 [제한 안 함]입니다.

#### 사용자 인증을 도입한 경우에, 프린터 드라이버에서 암호 없이 인쇄하려면([인쇄 단순 인증])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인쇄 단순 인증]

사용자 인증을 도입한 경우에, 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때, 사용자명만 인증(인쇄 단순 인증)을 허가할지 선택합니다. 외부 서버 인증을 도입한 경우는, 인쇄 단순 인증에 이용하는 인증 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증 설정] | 사용자 인증을 도입한 경우에, 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때, 사용자명만 인증(인쇄 단순 인증)을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[인증 서버 등록] | 외부 서버 인증을 도입한 경우는, 사용자명을 확인하기 위한 LDAP 서버를 등록합니다. [접속 확인]을 탭하면, 입력한 내용으로 LDAP 서버에 연결을 시행해서, 등록 내용이 올바른지 확인합니다. [전체 설정 초기화]를 탭하면, 입력한 내용이 모두 초기화됩니다.
| [외부 서버 인증] | LDAP 서버에서 인증이 성공했을 때에, 사용자 정보의 일부로 사용하는 외부 서버의 이름을, 이 기기에 등록되어 있는 외부 서버에서 선택합니다. 여기에서 선택한 외부 서버는, 다음의 목적으로 사용합니다. 이 기기에 저장하는 인증 정보의 일부로 사용 이 기기의 기능 제한이나, 상한 관리에 사용
[시간 초과] | 필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[검색 속성] | LDAP 서버에서 사용자의 검색을 할 때에 사용하는, 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내). 속성값은, 영문자로 시작할 필요가 있습니다. 초기값은 [uid]입니다.
[서버 주소] | LDAP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[검색 베이스] | 인증하는 사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). 입력한 기점에서 아래의 트리 구조도 포함해서 검색합니다. 입력 예:"cn=users,dc=example,dc=com"
[SSL 사용 설정] | LDAP 서버와의 통신에 SSL을 사용할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, LDAP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [389]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [636]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[인증 형식] | LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 초기값은 [Simple]입니다.
[referral 설정] | 필요에 따라서, referral 기능의 사용 여부를 선택합니다. LDAP 서버의 환경에 따라서 설정하십시오. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[로그인 이름] | LDAP 서버에 로그인해서, 사용자의 검색을 수행할 수 있는 로그인명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[도메인 이름] | LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [인증 형식]에서 [GSS-SPNEGO]를 선택한 경우는, Active Directory의 도메인명을 입력합니다.

#### 이 기기를 Active Directory의 단일 로그온 환경에서 이용하려면([단일 로그온 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [단일 로그온 설정]

이 기기를 Active Directory의 도메인에 연결시켜, 단일 로그온 환경을 구축하기 위한 설정을 합니다.

[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]-[인증 방식]에서 [외부 서버 인증] 또는 [본체 + 외부 서버]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[도메인 연결 설정] | 이 기기의 서비스를 도메인에 연결시키기 위한 설정을 합니다. 이 기기의 서비스를 도메인에 연결시켜서, 사용자는 Active Directory에 의한 한 번의 인증으로 이 기기의 서비스를 이용할 수 있습니다.
| [사용 ON]/[사용 OFF] | 단일 로그온의 사용 여부를 선택합니다. 호스트명, 도메인명, 부문명, 암호를 입력해서 [확인]을 누르면, 도메인 연결 처리를 실행합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[호스트 명] | 이 기기의 호스트명을 입력합니다(253문자 이내). [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP/IP설정]-[DNS 호스트]에서 설정한 호스트 명을 입력합니다.
[도메인 이름] | Active Directory의 도메인명을 입력합니다(64문자 이내).
[부문 명] | Active Directory 도메인의 관리자 부문명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | Active Directory 도메인의 관리자 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[송신 타임 아웃] | 필요에 따라서, 도메인 연결 처리의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [30초]입니다.
[서비스 목록] | Active Directory 도메인에 연결한 이 기기의 서비스의 일람을 표시합니다. 이 기기가 Active Directory 도메인에 연결되면, [PRINTER]가 표시됩니다.
[인증정보 보관 유지시간 설정] | 사용자가 Active Directory 도메인에 연결한 이 기기의 서비스를 이용하는 경우에, 사용자의 인증 정보를 이 기기에 유지하는 시간을 변경합니다. 이 기기에 인증 정보가 유지되는 사이에는, 사용자는 인증 정보를 재이용할 수 있으므로, 다시 인증하지 않고 이 기기의 서비스를 이용할 수 있습니다. 초기값은 [1시간]입니다.