사용자 설명서

검색

홈팩스폴링용의 파일을 등록하기(폴링 송신)

# 폴링용의 파일을 등록하기([폴링 송신])

- 폴링 송신에 대해
- 조작 순서

## 폴링 송신에 대해

폴링 송신은, 수신쪽에서의 수신 지시(폴링 지시)로 전송하는 파일을, 미리 내장 하드 디스크에 축적(등록)해 두는 기능입니다.

폴링용의 파일은, 시스템 박스의 폴링 송신 박스에 등록되어, 폴링 지시를 받으면 전송됩니다.

폴링 송신 박스에는, 파일 하나만 등록할 수 있습니다.

#####

- 폴링 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  타이머 통신, 중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- 수신 쪽에서의 폴링 지시로 파일이 전송된 후에도, 박스에 파일을 남길지 선택할 수 있습니다(초기값:[삭제]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 폴링 수신 기능을 사용해서, 상대 기기에서 폴링용으로 등록된 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신할 수도 있습니다. 폴링 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [보통]이 선택되어 있는 것을 확인하고, []를 탭합니다.

5. Start를 누릅니다.

   폴링 송신 박스에 파일이 등록됩니다.