사용자 설명서

검색

홈팩스수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하기(PC-FAX 수신)

# 수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하기(PC-FAX 수신)

- PC-FAX 수신에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 수신한 팩스를 인쇄하기

## PC-FAX 수신에 대해

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F 코드(SUB 주소)로 지정된 박스에 자동으로 저장하는 기능입니다.

저장된 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 가져올 수 있습니다.

#####

- PC-FAX 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, 전송 팩스, TSI 수신 분배

- 친전 팩스 및 중계 의뢰 팩스는, 친전 박스 또는 중계 박스에 저장됩니다.

- 수신 출력처를 지정 박스에 설정한 경우, F 코드로 박스가 지정되지 않은 팩스는 강제 메모리 수신 박스에 저장됩니다.

- 수신 출력처를 강제 메모리 수신 박스에 설정한 경우, F 코드로 박스가 지정된 팩스는 통신 오류가 됩니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

PC-FAX 수신 기능을 유효로 합니다. 아울러, 수신한 팩스를 저장하는 박스를 지정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 수신 출력처를 지정 박스에 설정해서 암호 체크를 수행할 경우, 박스의 암호가 아닌 통신 암호를 설정합니다. PC-FAX 수신에서 사용할 박스가 여러 개 있을 경우라도, 통신 암호는 공통으로 사용됩니다.

## 수신한 팩스를 인쇄하기

PC-FAX 수신에서 박스에 저장된 팩스를 인쇄하고 싶을 때는, 저장처의 박스를 참조합니다.

- 공유/개인/그룹 박스에 저장된 팩스의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 강제 메모리 수신 박스에 저장된 팩스의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.