사용자 설명서

검색

홈스캔스캔 전송 방법

# 스캔 전송 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   컬러나 원고 크기 등의 기본적인 옵션을 설정하고 싶다 | 여기
   크기가 다른 원고나 책 등, 여러 가지 원고에 맞춘 옵션 설정을 하고 싶다 | 여기
   신문지 등, 배경에 색이 있는 원고나 색이 희미한 원고 등의 화질을 조정하고 싶다 | 여기
   일시나 페이지 번호를 매기고 싶다 | 여기
   기타 옵션 설정 | 여기

4. [직접 입력]-[파일송신 (DPWS)]을 선택합니다.

   이 기기를 Web 서비스를 사용한 스캐너로 등록하고 있는, 네트워크 상의 컴퓨터가, 수신처로 표시됩니다.

5. 전송처의 컴퓨터를 선택합니다.

   - [검색]을 탭하면, 수신처의 이름에 포함되는 키워드를 입력해서, 수신처를 검색할 수 있습니다.

   - [상세]를 탭하면, 수신처의 이름과 URL을 표시합니다.

   - [설정 변경]을 탭하면, [컬러]나 [스캔 크기] 등의 옵션 설정을 변경할 수 있습니다.

6. [실행]을 탭합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

7. 전송처로 선택한 컴퓨터를 조작해서, 원고를 읽어 들이려고 기동되는 컴퓨터 응용 프로그램을 조작하거나, 스캔 전송으로 저장한 파일을 확인합니다.

   - 이 기기에서 스캔 전송한 경우는, 전송처의 컴퓨터 응용 프로그램을 기동해서 원고 데이터를 가져오거나, 특정의 폴더에 저장하는, 2종류의 저장 방법이 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.