사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### [용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 지정하려면([급지 트레이 자동 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [급지 트레이 자동 선택]

[용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 선택합니다. 또, 사용하는 급지 트레이의 우선 순위를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택 트레이] | [용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 선택합니다. 대상의 트레이 중에서, 최적의 용지가 놓여있는 트레이를 자동으로 사용합니다. 보통지와 단면 전용 용지가 놓여있는 트레이가 선택의 대상이 됩니다. 초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.
[트레이의 우선순서] | [자동 선택 트레이]에서 선택한 트레이 중에서, 급지하는 우선 순위를 설정합니다. 같은 크기의 용지를 복수의 트레이에 놓은 경우는, 우선 순위가 높은 트레이에서 급지합니다. 초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.
[자동 용지 선택 설정] | [용지]에서 [자동]을 선택한 경우에, [사용자 용지 1], [사용자 용지 2]가 놓여 있는 트레이도 선택 대상으로 할 수 있습니다. 자동 선택 대상이 되는 용지를 선택하여, 우선 순위를 설정합니다. 사용자 용지에 대한 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 지정한 급지 트레이의 용지가 없을 때에, 다른 트레이에서의 급지를 허가하려면([ATS 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [ATS 허가]

인쇄중에 급지 트레이의 용지가 없을 때, 같은 크기, 같은 방향, 같은 종류의 용지가 놓여 있는 급지 트레이로 자동 전환(ATS:오토 트레이 스위치)의 허가 여부를 선택합니다.

단, ATS의 대상이 되는 급지 트레이는, [급지 트레이 자동 선택]으로 선택된 급지 트레이가 됩니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 지정한 용지가 급지 트레이에 없을 경우의 동작을 설정하려면([지정급지 트레이 불일치 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [지정급지 트레이 불일치 동작]

지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없는 경우의 동작을 선택합니다. 초기값은 [지정급지 트레이 고정]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[지정급지 트레이 고정] | 지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없을 경우, 인쇄를 정지합니다. 지정한 급지 트레이에 용지를 놓거나, 다른 급지 트레이로 수동으로 전환해서 인쇄합니다.
[지정급지 트레이 우선] | 지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없을 경우, 같은 크기의 용지가 놓인 급지 트레이로 전환해서 인쇄합니다.

#### 보고서나 목록을 인쇄할 때의 급지 트레이나 인쇄 방법의 초기값을 변경하려면([목록 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [목록 인쇄 출력 설정]

보고서나 미터 카운터 등을 인쇄할 때에 사용하는 급지 트레이와, 인쇄 방법(단면/양면)의 초기값을 설정합니다.

실제로 인쇄할 때에, 설정을 일시적으로 변경할 수 있습니다.

초기값은 아래와 같습니다.

- [급지 트레이]:[트레이 1]

- [단면/양면]:[단면]

#### [자동 컬러]의 컬러와 흑백의 판정 레벨을 조정하려면([자동 컬러 레벨 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [자동 컬러 레벨 설정]

컬러 모드를 [자동 컬러]로 설정하여 원고를 읽어 들일 때, 컬러 원고와 흑백 원고를 판별하는 기준을 조정합니다.

[흑백] 또는 [풀 컬러]를 탭해서, 5단계로 조정합니다.

초기값은 [3]입니다.

#### 원고 크기를 검지할 수 없는 작은 크기의 원고의 복사를 허가하려면([소-크기 원고])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [소-크기 원고]

원고 크기를 자동으로 검지할 수 없는, 작은 원고를 원고면 유리에 놓을 경우에, 복사의 여부를 설정합니다.복사하는 경우는, 용지 크기를 선택합니다. 초기값은 [복사 불가]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[소-크기로 복사가능] | 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지에 인쇄합니다. 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지가 놓여있지 않을 경우는, 수동 트레이에 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지를 놓으십시오.
[Letter로 복사 가능] ([A4로 복사가능]) | 8-1/2 11(A4) 크기의 용지에 인쇄합니다.
[복사 불가] | 원고 크기를 검출할 수 없음을 메시지로 표시합니다. 용지 크기를 정하지 못한 채, 임의의 용지에 인쇄하고 싶은 경우에 선택합니다.

#### 백지의 원고를 제거해서 읽어 들일 때의, 백지 검출의 정도를 조정하려면([백지 검출 레벨 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [백지 검출 레벨 조정]

[원고 설정]에서 [빈 페이지 제거]를 설정했을 때에, 빈 페이지를 검출하는 정도를 조정합니다.

[검출 안 함] 또는 [검출]을 탭해서, 5단계로 조정합니다.

초기값은 [0]입니다.

#### 원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때에, 항상 [분할 스캔]을 유효로 하려면([원고대 분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [원고대 분할 스캔]

원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때, [분할 스캔]을 설정하지 않아도 항상 분할 스캔을 할지 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 프린트/팩스의 데이터를 수신했을 때에, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 인쇄한 용지를 배지할 때에, 우선해서 배지할 트레이를 지정하려면([배지 트레이 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [배지 트레이 설정]

복사, 프린트, 팩스, 보고서 인쇄에서 용지를 배지할 때에, 우선해서 배지하는 트레이를 선택합니다.

초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.

#####

- 피니셔 FS-534, 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 인쇄한 용지를 작업별로 분류해서 배지할지 설정하려면([작업 마다 구분 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [작업 마다 구분 설정]

용지를 작업별로 구분(이동)해서 배지할지 선택합니다.

초기값은 [예]입니다.

#####

- 피니셔, 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 원고 크기의 검지나 Foolscap의 용지 크기를 조정하려면([크기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [크기 설정]

원고면 유리에서의 원고 크기의 검지 능력이나, Foolscap의 용지 크기에 관한 설정을 합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 표지, 삽입지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에, 스탬프의 인자 여부를 설정하려면([백지 페이지 인자 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [백지 페이지 인자 설정]

표지나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에, 일시나 스탬프 등의 인자 여부를 선택합니다.

초기값은 [인자 안 함]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- [인자]로 설정해도, 장 분할 기능으로 설정 페이지가 앞면이 되도록 삽입되는 백지 페이지에는 인자할 수 없습니다.

#### 인쇄의 우선 순위나, 바로 인쇄할 수 없을 때의 작업 건너뛰기 동작을 설정하려면([작업 우선순위 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [작업 우선순위 설정]

인쇄의 우선 순위의 지정이나, 바로 인쇄할 수 없을 때에 작업 스킵 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[팩스 수신 작업 우선] | 복사나 인쇄 중에 팩스를 수신한 경우, 팩스를 우선해서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[작업 스킵 (팩스)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지된 경우, 다음의 작업이 수신된 팩스의 인쇄인 경우에 한하여, 먼저 처리할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[작업 스킵 (팩스 수신 제외)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지된 경우, 다음의 작업이 수신된 팩스의 인쇄 이외인 경우에 한하여, 먼저 처리할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.

#### 수동 트레이에 놓을 용지 종류의 초기값을 설정하려면([수동트레이 용지종류초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [수동트레이 용지종류초기설정]

수동 트레이에서 사용할 용지 종류의 초기값을 설정합니다. 수동 트레이에 용지를 놓으면, 초기값으로 선택한 용지 종류를 자동으로 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 수동 트레이에서 사용할 용지 종류의 초기값을 설정할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[용지 종류] | 초기값으로 할 용지 종류를 선택합니다. [양면 2 면]은, 단면으로 인쇄된 용지를 놓을 때에 선택합니다. 초기값은 [보통 용지]입니다.

#### 페이지 번호를 인자해서 양면 인쇄할 경우에, 앞면과 뒷면의 페이지 번호의 인자 위치를 설정하려면([페이지 인자 위치 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [페이지 인자 위치 설정]

양면 인쇄나 소책자와, 페이지 번호를 동시에 설정해서 인쇄할 때, 앞면의 페이지 번호의 인자 위치에 대해서, 뒷면의 어느 위치에 인자할지 선택합니다. 초기값은 [좌/우 제본:동일 위치 상/하 제본:동일 위치 ]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[좌/우 제본:동일 위치 상/하 제본:동일 위치 ] | 제본 위치에 관계없이, 모든 페이지에서 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 모든 페이지에서 오른쪽 아래에 인자됩니다.
[좌/우 제본:좌우 대칭 상/하 제본:동일 위치] | 좌우 제본의 경우와, 상하 제본의 경우로 인자 위치를 변경합니다. 좌우 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 좌우 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 왼쪽 아래로 인자됩니다. 상하 제본:모든 페이지에서 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 모든 페이지에서 오른쪽 아래에 인자됩니다.
[좌/우 제본:좌우 대칭 상/하 제본:상하 대상] | 좌우 제본의 경우와, 상하 제본의 경우로 인자 위치를 변경합니다. 좌우 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 좌우 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 왼쪽 아래로 인자됩니다. 상하 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 상하 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 오른쪽 위로 인자됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용하려면([사용자 용지명 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 용지명 설정]

임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용할지 선택합니다. 사용자 지정 용지를 사용할 경우는, 사용자 지정 용지에 할당하는 용지명과 용지 종류를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용할지 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 용지 종류의 선택지에 사용자 지정 용지가 추가됩니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서용가 기겅 1]～[서용가 기겅 19] | 사용자 지정 용지에 할당하는 용지명과 용지 종류를 등록합니다. [용지명]:용지의 이름을 입력합니다(12문자 이내). 초기값은 [CUSTOM]입니다. [용지 종류]:용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [보통 용지]입니다.