사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기팩스를 전송하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 팩스를 전송하고 싶다

### 팩스의 전송 방법을 확인하고 싶다

#### 팩스를 전송하려면(기본적인 조작 순서)

# 전송하기(기본적인 조작 순서)

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 팩스 번호를 지정합니다.

   - 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 복수의 수신처를 지정함으로써, 컴퓨터로 전송, 팩스 전송 등을 동시에 실행할 수 있습니다.

   - 필요에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 표시를 변경할 수 있습니다(초기값:[등록된 전송지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. 필요에 따라서, 팩스 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   원고 크기나 해상도 등의 기본적인 옵션을 설정하고 싶다 | 여기
   크기가 다른 원고나 책 등, 여러 가지 원고에 맞춘 옵션 설정을 하고 싶다 | 여기
   신문지 등, 배경에 색이 있는 원고나 색이 희미한 원고 등의 화질을 조정하고 싶다 | 여기
   일시나 페이지 번호를 매기고 싶다 | 여기
   기타 옵션 설정 | 여기

5. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   - 지정한 수신처나 설정 내용을 확인하는 화면이 표시된 경우는, 내용을 확인하고 [송신]을 탭하십시오.

   - 키보드 화면이 표시된 경우는, 설정되어 있는 암호를 입력하고, [송신]을 탭하십시오. 암호에 대해서는, 이 기기의 관리자에게 문의하십시오.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기가 정지되고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 다시 하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#####

- 전송할 팩스에는, 발신자의 정보가 자동으로 부가됩니다.

#####

- 사용하시는 환경에 맞춰서, 팩스 전송의 옵션 설정 초기값을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- Start를 눌러서 팩스 전송을 시작하기 전에, 지정한 수신처나 설정 내용을 터치 패널에 표시해서, 전송자가 재확인을 할 수 있습니다. 또, 확인한 내용을 승인하기 위한 암호를 설정할 수도 있습니다. 암호가 올바르지 않을 경우, 팩스를 전송할 수 없습니다. (초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 발신자명을 복수 등록하여, 전송처에 따라서 나누어 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 전송처별로 발신자명을 나눠서 사용하려면([팩스 발신지 설정])

# 발신자명을 변경해서 전송하기([팩스 발신지 설정])

- 발신자 정보에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 발신자 정보에 대해

발신자 정보라는 것은, 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과 팩스 번호 등의 것으로, 전송하는 팩스에 자동으로 부가됩니다.

발신자명은, 초기값으로 설정되어 있는 발신자명이 자동으로 부가됩니다. 발신자명을 복수 등록한 경우는, 초기값을 변경할 수 있습니다.

#####

- 발신자 정보를 인자할 위치를 지정할 수 있습니다(초기값:[외부]). 발신자 정보를 인자하지 않는 설정도 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 발신자 정보에 전송처의 팩스 번호 인자 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 발신자 정보를 원고 내에 인자할 경우, 발신자 정보가 팩스 화상의 일부에 걸쳐서, 화상이 잘릴 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

발신자명을 복수 등록해두면, 전송처에 따라서 발신자명을 나눠 사용할 수 있습니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[응용]-[팩스 발신지 설정]을 탭합니다.

5. 발신자명의 일람에서, 변경하고 싶은 발신자명을 선택하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다. 팩스에는 변경한 발신자명이 부가됩니다.

#####

- [팩스 발신지 설정]의 변경은 일시적인 것입니다. 자주 사용하는 발신자명은, 발신자명을 등록할 때에 초기값으로 설정해두면 편리합니다.

### 보내지 못한 팩스를 재전송하고 싶다

#### 자동으로 재다이얼하려면

# 팩스를 재전송하기

- 자동으로 재전송하기(자동 재다이얼)
- 수동으로 재전송하기

## 자동으로 재전송하기(자동 재다이얼)

회선이나 전송처의 장치 문제로 정상적으로 전송할 수 없을 때는, 일정 시간 경과 후에 자동으로 재전송(재다이얼) 합니다. 초기 설정에서는, 3분 마다 재전송합니다.

#####

- 자동 재다이얼의 횟수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 자동 재다이얼의 간격을 변경할 수 있습니다(초기값:[3 분]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 설정한 횟수까지 자동 재다이얼을 해도 팩스의 전송이 되지 않은 경우, 팩스를 이 기기의 박스에 일시적으로 보관하여, 나중에 재전송 할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수동으로 재전송하기

전송이 되지 않은 팩스는, 재전송(재다이얼) 대기 예약 작업이 됩니다.

재전송 대기 작업은, 자동 재다이얼 기능에 의해 일정 시간 경과 후에 자동으로 재전송되지만, 수동으로 재전송을 실행할 수도 있습니다.

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. 재전송 대기 작업을 선택하고, [재다이얼]을 탭합니다.

3. [실행]을 탭합니다.

   전송이 시작됩니다.

#### 자동으로 재다이얼이 되지 않은 팩스를 재전송하려면

# 재다이얼이 되지 않은 팩스를 재전송하기

- 재전송 기능에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 재전송 기능에 대해

재전송 기능은 자동 재다이얼 기능으로도 전송되지 않은 팩스를 이 기기의 박스에 일정 기간 저장하는 기능입니다.

저장된 팩스는, 박스에서 호출해서 나중에 재전송 할 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

재전송 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 박스에 팩스를 저장하는 시간을 설정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

박스 모드에서 재전송 박스를 열고, 재전송하고 싶은 팩스를 지정합니다.

조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 비용을 절약한 전송을 하고 싶다

#### 통신을 시작하는 시각을 지정해서 전송하려면(타이머 전송)

# 시각을 지정해서 통신하기([타이머 송신])

- 타이머 통신에 대해
- 조작 순서

## 타이머 통신에 대해

타이머 통신은, 통신을 시작하는 시각을 지정해 두면, 지정한 시각에 자동으로 통신을 시작하는 기능입니다.

타이머 통신 기능으로, 아침 일찍이나 심야 등의 전화 요금 할인 시간대를 이용해서 팩스 전송을 예약해 두면, 통신 비용의 절감에 도움이 됩니다. 타이머 통신 기능에 의한 팩스 전송은 20건까지 예약할 수 있습니다.

#####

- 타이머 통신 기능을 유효하게 하려면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  퀵메모리 송신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판)

#####

- 타이머 통신 기능과 폴링 수신 기능을 조합하면, 시각을 지정해서 폴링용 파일을 수신할 수 있습니다. 폴링용 파일의 수신에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 게시판에 등록된 폴링용 파일의 수신에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

   - 복수의 수신처를 함께 지정할 수 있습니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[타이머 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 통신을 시작하는 시각을 키패드로 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   원고의 읽어 들이기가 시작됩니다. 지정한 시간이 되면, 자동으로 팩스 전송이 시작됩니다.

#####

- 통신 시작 시각에 이 기기의 전원이 OFF인 경우, 팩스 전송은 시작되지 않습니다. 전원을 ON 한 직후에 팩스 전송이 시작됩니다.

- 통신 시작 시각에 이 기기가 절전 상태인 경우, 절전 상태에서 복귀해서 팩스 전송이 시작됩니다.

#### 지사 등의 중계기를 경유해서 동보 송신하려면(중계 전달)

# 중계기를 지정해서 전송하기([F-코드 송신])

- 중계 전달에 대해
- 조작 순서

## 중계 전달에 대해

중계 전달은, 1통의 팩스를 중계기에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록되어 있는 그룹 수신처로 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

중계기와 전달처를 지역별로 그룹화해서 준비해 두면, 모든 수신처에 동보 송신하는 것보다 전체 통신비를 줄일 수 있습니다. 원거리에 동보 송신하고 싶은 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처의 장치(중계기)에 F 코드 기능이 갖추어져 있을 필요가 있습니다.

- 미리 중계기에 설정된 중계용 박스(중계 박스)의 박스 번호와 중계 전달용의 중계 암호 확인이 필요합니다.

- 중계 전달 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- F 코드 전송 기능 ON/OFF를 설정할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기는, 중계기로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 중계기의 팩스 번호를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[F-코드 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. [SUB 주소]와 [암호]를 입력하고, []를 탭합니다.

   - [SUB 주소]:중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [암호]:중계 전달용의 중계 암호를 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   중계기에 전송이 시작됩니다. 중계기에 수신된 팩스는, 중계기에 등록된 전달처에 전달됩니다.

### 전송처나 이 기기의 상태, 회선 환경에 따른 전송을 하고 싶다

#### 전송처의 상태를 확인하고 전송하려면(수동 전송)

# 전송처의 상태를 확인하고 전송하기(수동 전송)

- 수동 전송에 대해
- 수동 전송하기

## 수동 전송에 대해

수동 전송은, 전송처와 통화하거나 신호음을 확인함으로써, 팩스를 수신할 수 있는 상태인 지를 확인하고 나서 전송하는 방법입니다.

전송처가 수신할 수 있는 상태일 때에, 확실하게 전송할 수 있습니다.

#####

- 전송시의 수신처 2번 입력 기능을 설정하고 있는 경우는, 수동 전송을 할 수 없습니다.

## 수동 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 필요에 따라서, 팩스 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   원고 크기나 해상도 등의 기본적인 옵션을 설정하고 싶다 | 여기
   크기가 다른 원고나 책 등, 여러 가지 원고에 맞춘 옵션 설정을 하고 싶다 | 여기
   신문지 등, 배경에 색이 있는 원고나 색이 희미한 원고 등의 화질을 조정하고 싶다 | 여기
   일시나 페이지 번호를 매기고 싶다 | 여기
   기타 옵션 설정 | 여기

4. 오프-훅 키를 탭합니다.

   - 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 듭니다.

5. [송신]이 선택되어 있는지 확인하고, 팩스 번호를 지정합니다.

   - 팩스 번호는, [등록된 전송지][직접 입력][내역에서][프로그램]에서 지정할 수 있습니다. 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 팩스/스캔 프로그램의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

6. 신호음이 들리면, Start를 누릅니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송 시작 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.

7. []를 탭합니다.

   전송이 시작됩니다. 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 내려 놓습니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기가 정지되고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 다시 하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#### ECM 모드를 해제하고 전송하려면([ECM])

# ECM 모드를 해제하고 전송하기([ECM])

- ECM에 대해
- 조작 순서

## ECM에 대해

ECM(Error Correction Mode)은, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식입니다.

ECM에 대응하는 팩스기 사이에서는, 보낸 팩스의 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신을 수행하므로, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다.

이 기기는, 초기 설정에서는 ECM을 사용한 통신을 수행합니다. 잡음이 많은 경우는, ECM을 사용하지 않는 경우와 비교해서, 통신 시간이 약간 길어질 수 있습니다. 통신 시간을 단축하고 싶은 경우는, ECM을 해제하고 전송할 수도 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, ECM으로 전송할지 설정할 수 있습니다.

- ECM 기능을 해제하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  V34 OFF, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [ECM]의 설정을 해제하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#### 슈퍼 G3 모드를 해제하고 전송하려면([V.34])

# 슈퍼 G3 모드를 해제하고 전송하기([V.34] 해제)

- V.34에 대해
- 조작 순서

## V.34에 대해

V.34는, 슈퍼 G3의 팩스 통신에 사용되는 통신 방법입니다.

Letter/A4 원고 1페이지가 약 3초의 고속으로 보내지므로, 통신 시간을 단축해서, 통신 비용을 절감할 수 있습니다.

이 기기는, 초기 설정에서는 V34를 사용한 통신을 수행합니다. 전송처 또는 이 기기가 PBX 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서, 슈퍼 G3로 통신할 수 없는 경우는, V.34를 해제하고 전송할 수도 있습니다.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, V.34로 통신할지 설정할 수 있습니다.

- V.34 기능을 해제하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  ECM OFF, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [V.34]의 설정을 해제하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#### 메모리 초과를 방지하기 위해, 한 페이지를 읽어 들일 때마다 전송하려면([퀵메모리 송신])

# 1페이지씩 전송하기([퀵메모리 송신])

- 퀵메모리 송신에 대해
- 조작 순서

## 퀵메모리 송신에 대해

퀵메모리 송신은, 원고를 1페이지 읽어 들이는 것과 동시에 팩스 전송을 시작하는 방법입니다. 발신자 기록에 총 페이지 수를 넣을 수도 있습니다.

이 기기는, 보통, 원고를 모두 읽어 들여 메모리에 축적하고 나서 전송을 시작하지만(메모리 전송), 퀵메모리 송신을 사용함으로써, 전체의 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 원고의 매수가 많은 경우에도, 메모리가 초과하는 일 없이 전송할 수 있습니다.

#####

- 퀵메모리 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  타이머 통신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[퀵메모리 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 발신자의 기록에 총 페이지 수를 넣는 경우는, [원고 매수 지정]을 선택하고 나서, 키패드에서 매수를 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   원고를 1페이지 읽어 들이는 동시에, 전송이 시작됩니다.

#### 해외 등의 통신 상태가 불안정한 지역으로 전송하려면([해외 통신 모드])

# 해외로 전송하기([해외 통신 모드])

- 해외 통신 모드에 대해
- 조작 순서

## 해외 통신 모드에 대해

해외 통신 모드는, 전송 속도(정보를 보내는 빠르기)를 느리게 설정해서 전송하는 기능입 니다.

통신 상태가 불안정한 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, 해외 통신 모드로의 통신 여부를 설정할 수 있습니다.

- 해외 통신 모드 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [해외 통신 모드]를 선택하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

### 중요한 내용의 팩스를 전송하고 싶다

#### 전송처의 팩스 번호를 확인하고 나서 전송하려면([주소 확인 송신])

# 전송처의 팩스 번호를 확인하고 전송하기([주소 확인 송신])

- 수신처 확인 송신에 대해
- 조작 순서

## 수신처 확인 송신에 대해

수신처 확인 송신은, 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송하는 기능입니다.

지정한 팩스 번호와 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)가 일치하지 않는 경우는 통신 오류가 되므로, 잘못된 전송을 방지할 수 있습니다.

#####

- 전송처의 장치에 자국의 팩스 번호가 등록되어 있을 필요가 있습니다.

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, 항상 수신처 확인 송신을 하도록 설정할 수 있습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [주소 확인 송신]을 선택하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#### 친전 팩스를 전송하려면([F-코드 송신])

# 친전의 팩스를 전송하기([F-코드 송신])

- 친전 통신에 대해
- 조작 순서

## 친전 통신에 대해

친전 통신은, 등록 번호나 암호가 필요한 박스(친전 박스)를 사용해서, 특정의 상대하고만 통신하는 기능입니다.

보안을 강화한 팩스 통신을 할 수 있습니다.

#####

- 전송처의 장치에 F 코드 기능이 갖추어져 있을 필요가 있습니다.

- 미리 전송처의 친전 박스의 박스 번호와, 친전 수신용의 통신 암호 확인이 필요합니다.

- 친전 통신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- F 코드 전송 기능의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기에 친전 박스를 등록해서 친전의 팩스를 수신할 수 있습니다. 친전 박스의 등록에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[F-코드 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. [SUB 주소]와 [암호]를 입력하고, []를 탭합니다.

   - [SUB 주소]:친전 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [암호]:친전 수신용의 통신 암호를 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#### 폐쇄형 네트워크 수신 기능으로 통신 상대를 제한한 장치에 전송하려면([암호 송신])

# 암호를 넣어서 전송하기([암호 송신])

- 암호 송신에 대해
- 조작 순서

## 암호 송신에 대해

암호 송신은, 암호를 넣어서 팩스를 전송하는 기능입니다. 암호로 팩스 통신 상대를 제한하고 있는(폐쇄형 네트워크 수신 기능을 설정하고 있는) 장치에 보낼 경우에 사용합니다.

#####

- 전송처가 폐쇄형 네트워크 수신(암호) 기능을 가지고 있는, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

- 사전에 전송처의 폐쇄형 네트워크 수신 암호 확인이 필요합니다.

- 암호 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  중계 전달, 친전 통신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- 이 기기는 폐쇄형 네트워크 수신 기능을 사용해서 팩스의 통신처를 제한할 수 있습니다. 폐쇄형 네트워크 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[암호 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 전송처의 폐쇄형 네트워크 수신 암호를 키패드로 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

### 폴링용의 파일을 등록하려면

#### 폴링용의 파일을 등록하려면([폴링 송신])

# 폴링용의 파일을 등록하기([폴링 송신])

- 폴링 송신에 대해
- 조작 순서

## 폴링 송신에 대해

폴링 송신은, 수신쪽에서의 수신 지시(폴링 지시)로 전송하는 파일을, 미리 내장 하드 디스크에 축적(등록)해 두는 기능입니다.

폴링용의 파일은, 시스템 박스의 폴링 송신 박스에 등록되어, 폴링 지시를 받으면 전송됩니다.

폴링 송신 박스에는, 파일 하나만 등록할 수 있습니다.

#####

- 폴링 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  타이머 통신, 중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- 수신 쪽에서의 폴링 지시로 파일이 전송된 후에도, 박스에 파일을 남길지 선택할 수 있습니다(초기값:[삭제]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 폴링 수신 기능을 사용해서, 상대 기기에서 폴링용으로 등록된 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신할 수도 있습니다. 폴링 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [보통]이 선택되어 있는 것을 확인하고, []를 탭합니다.

5. Start를 누릅니다.

   폴링 송신 박스에 파일이 등록됩니다.

#### 게시판 박스에 용도별로 폴링용의 파일을 등록하려면([폴링 수신])

# 폴링용의 파일을 게시판에 등록하기([폴링 송신])

- 폴링 송신(게시판)에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 조작 순서

## 폴링 송신(게시판)에 대해

폴링 송신(게시판)은, 수신쪽에서의 수신 지시(폴링 지시)로 전송하는 파일을, 미리 이 기기의 게시판 박스에 축적(등록)해 두는 기능입니다.

게시판 박스에 등록한 파일은, 폴링 지시를 받으면 전송됩니다.

게시판 박스에는, 1파일만 등록할 수 있습니다. 게시판 박스는 10개까지 등록할 수 있으므로, 용도에 따라 나눠서 사용할 수 있습니다.

#####

- 게시판에 등록된 폴링용 파일은, 수신쪽에서 폴링 지시로 전송된 후에도 박스에서 삭제되지 않습니다.게시판 박스에 설정되어 있는 파일의 보관 기간에 따릅니다.

- 폴링 송신(게시판) 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  타이머 통신, 중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신, 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- 폴링 수신 기능을 사용해서, 상대 기기의 게시판 박스에 등록되어 있는 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신도 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

폴링용 파일을 등록하기 위해 게시판 박스를 등록합니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [게시판]을 탭하고, 파일을 등록하는 게시판 박스의 박스 번호를 키패드에서 입력하고 나서, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. Start를 누릅니다.

   게시판 박스에 파일이 등록됩니다.