사용자 설명서

검색

홈복사표지나 백지 페이지를 삽입해서 복사하기

# 표지나 백지 페이지를 삽입해서 복사하기

- 백지나 뒤표지를 삽입하기(표지 용지)
- OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기(OHP 합지)
- 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하기(삽입 용지)
- 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하기(장 분할)
- 지정한 페이지에 추가 원고를 삽입하기(페이지 삽입)

## 백지나 뒤표지를 삽입하기([표지 용지])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표지로써 본문과 다른 용지를 삽입합니다. 표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 복사할 필요 없이, 한번에 복사할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 표지용의 용지와 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용하여, 같은 방향으로 놓아주십시오.

## OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기([OHP 합지])

복수 매수의 OHP 필름에 복사할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 복사 후의 열이나, 정전기로 필름이 서로 붙는 것을 방지합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- OHP 필름은, 수동 트레이에 놓습니다. OHP 필름의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 한 번 통지된 OHP 필름은, 품질의 저하나 용지 걸림, 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오. 백지 상태에서 배지된 OHP 필름이라도 재사용할 수 없습니다.

## 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하기([삽입 용지])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 뚜꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또한, 삽입하는 용지에 대한 원고의 복사 여부를 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 삽입지와 원고용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용하여, 같은 방향으로 놓으십시오.

## 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하기([장 분할])

원고를 양면 복사할 때에, 장의 선두 페이지는, 반드시 앞면이 되도록 복사합니다.

장의 선두 페이지와 본문은, 같은 용지로 복사됩니다. 또한, 장의 선두 페이지에, 본문과는 다른 용지를 지정할 수도 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 지정한 페이지에 추가 원고를 삽입하기([페이지 삽입])

ADF로 읽어 들인 원고의 지정한 페이지 뒤에, 원고면 유리로 읽어 들인 원고를 삽입합니다.

책 등 ADF에서는 읽어 들일 수 없는 원고를, 각각으로 복사하지 않고, 한번의 조작으로 피니싱할 수 있습니다.

1. 원고를 ADF에 놓습니다.

2. [응용 설정] -[맞춤] -[페이지 삽입]을 [ON]으로 하고, ADF에서 읽어 들인 원고에 대해서, 원고를 삽입하는 페이지를 지정합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. Start를 누릅니다.

   ADF 원고를 읽어 들입니다.

4. 삽입하는 원고를 원고면 유리에 놓고, Start를 누릅니다.

   - 원고면 유리의 원고는, ADF로 읽어 들인 원고와 같은 설정으로 읽어 들여집니다.

   - 복수 매수의 원고를 삽입하는 경우에는, 순서 3과 순서 4를 반복해서, 삽입하는 원고를 삽입하는 순서로 읽어 들입니다.

   - 삽입하는 원고를, 설정보다도 많이 읽어 들인 경우에는, 최종 페이지 뒤에 계속해서 인쇄됩니다.

5. 삽입하는 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭하고, Start를 누릅니다.

   복사가 시작됩니다.