사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타사용 회선의 설정을 하기

# 사용 회선의 설정을 하기

전화 회선의 종류(다이얼링 방식)이나, 팩스의 수신 방식 등을 설정합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[회선 파라미터 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[다이얼링 방식] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 회선의 종류를 선택합니다.
[수신 모드] | 팩스의 수신 방법을 선택합니다. [자동 수신]:전송처가 팩스일 때는 자동으로 수신을 시작합니다. [수동 수신]:수동으로 팩스의 수신을 지시합니다. 이 기기에 전화기를 연결해서, 전화로써 사용할 기회가 많은 경우 등에 선택합니다. 초기값은 [자동 수신]입니다.
[수신전화 벨 울림] | 팩스를 자동 수신할 경우, 필요에 따라 수신을 시작하기까지의 호출음의 횟수를 변경합니다. 초기값은 [2시간]입니다.
[자동 재다이얼 회수] | 팩스를 정상적으로 전송할 수 없을 경우, 이 기기는 일정 시간 경과 후 자동으로 재다이얼 합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다. (각국의 규격에 따라, 설정 범위가 다릅니다.）
[자동 재다이얼 간격] | [자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때, 필요에 따라서 재다이얼의 간격을 변경합니다. 초기값은 [3분]입니다.
[수동수신 시 V34 설정] | 팩스를 수동 수신할 때, V34 기능의 해제 여부를 선택합니다. V34 기능을 해제하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[회선 모니터 오디오] | 팩스 통신시에 회선상 통신음의 모니터 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[회선 모니터음 레벨(송신)] | 이 기기가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다. 이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 했을 때만 유효로 됩니다. 초기값은 [3]입니다.
[회선 모니터음 레벨(수신)] | 상대 기기(교체 기기나 TA도 포함)가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다. 이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 했을 때만 유효로 됩니다. 초기값은 [4]입니다.