사용자 설명서

검색

홈스캔프로그램을 호출해서 전송하기

# 프로그램을 호출해서 전송하기

- 팩스/스캔 프로그램에 대해
- 팩스/스캔 프로그램을 등록하기
- 팩스/스캔 프로그램을 호출해서 전송하기

## 팩스/스캔 프로그램에 대해

프로그램은, 자주 사용하는 옵션 설정의 조합을, 1개의 단축키로써 등록하는 기능입니다. 팩스/스캔 모드에서 등록하는 프로그램을, 팩스/스캔 프로그램이라고 부릅니다.

팩스/스캔 프로그램을 등록하면, 메인 화면에서 원터치로 옵션 설정의 조합을 호출할 수 있습니다. 또, 프로그램의 등록에 수신처를 포함할 수도 있습니다.

## 팩스/스캔 프로그램을 등록하기

팩스/스캔 프로그램은 400건까지 등록할 수 있습니다.

이미 팩스/스캔 프로그램 400건이 등록된 경우는, 불필요한 팩스/스캔 프로그램을 삭제한 다음 등록합니다.

옵션의 하드디스크를 장착하고 있지 않은 경우, 팩스/스캔 프로그램에 등록할 수 있는 건수는 200건까지 입니다.

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 여기서 설정한 상태를, 프로그램으로 등록합니다.

3. [프로그램]을 탭합니다.

4. 미등록 키를 선택하고, [등록]을 탭합니다.

5. 프로그램의 이름을 입력하고, []를 탭합니다.

   - 필요에 따라서, [주소]를 지정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [등록명] | 프로그램의 이름을 입력합니다(24문자 이내).
   [주소] | 프로그램에 수신처를 포함하고 싶을 때에 지정합니다. 직접 입력해서 지정하거나, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 수신처는 1건만 지정할 수 있습니다.
   [URL 통지처] | 원고 데이터의 저장 장소를 기재한 E-mail을, 지정 메일 주소로 통지할 수 있습니다. SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장의 경우에 유효합니다. 원고 데이터의 저장 장소를 통지할 경우는, [URL 통지처]를 선택한 다음, 통지처의 메일 주소를 지정합니다.

#####

- 팩스/스캔 프로그램에는, 보통 프로그램 외에 일시적으로 사용하기 위한 일시 프로그램이 있습니다. 일시 프로그램은, Web Connection에서 등록합니다. 미리 전송을 위한 설정을 해두는 것으로, 전송 시의 이 기기에서의 조작을 간단하게 할 수 있습니다. 일시 프로그램에 등록한 수신처로 전송하거나, 이 기기의 전원을 OFF로 하면, 일시 프로그램은 삭제됩니다.

- 일시 프로그램은 10건까지 등록할 수 있습니다. 이미 일시 프로그램 10건이 등록된 경우는, 불필요한 일시 프로그램을 삭제한 다음 등록합니다.

#####

- 팩스/스캔 프로그램은 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 팩스/스캔 프로그램을 호출해서 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [프로그램]을 탭합니다.

4. 호출하고 싶은 프로그램을 선택하고, [호출]을 탭합니다.

   프로그램의 등록 내용이 반영됩니다.

   - 필요에 따라서, 프로그램의 메인 화면에 표시할 페이지를 변경할 수 있습니다(초기값:[PAGE1]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. 프로그램에 수신처가 등록되어 있지 않은 경우는, 수신처를 지정합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.