사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 PCL 설정
검색

# PCL 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [PCL 설정]

PCL 인쇄 설정의 초기값을 설정합니다.

프린터 드라이버에서 지정이 없는 경우에는, 이 설정에 따라서 동작됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[폰트 설정] | 사용할 폰트를, 내장 폰트 또는 다운로드 폰트에서 선택합니다. [내장 폰트]:이 기기에 내장되어 있는 폰트에서 선택합니다. [다운로드 폰트]:이 기기로 다운로드한 폰트에서 선택합니다.다운로드 폰트가 있는 경우에 표시됩니다. [현재의 폰트 정보]에서, 현재의 설정 내용을 확인할 수 있습니다. 초기값은 [Courier]입니다.
[기호 세트] | 사용할 폰트 기호 세트를 선택합니다. 초기값은 [PC-8, Code Page 437]입니다.
[폰트 크기] | 폰트 크기의 초기값을 설정합니다. [아웃라인 폰트]:확장 가능 폰트(문자별로 폭이 다른 폰트)의 폰트 크기를 입력합니다(단위:포인트). 초기값은 [12.00 포인트]입니다. [비트맵 폰트]:고정폭 폰트(문자별로 폭이 동일한 폰트)의 폭을 입력합니다(단위:피치). 초기값은 [10.00 피치]입니다.
[라인/페이지] | 텍스트 데이터를 인쇄할 때, 1페이지에 인쇄할 라인 수를 입력합니다. 초기값은 [64라인]입니다.
[얇은 라인] | 축소 인쇄할 때, 가는 선이 지워져 버리는 것을 억제합니다. Excel로 작성한 표괘선과 같은 가는 선에 대해서는 효과가 있습니다만, 일러스트 등의 가는 선에는 효과가 없습니다. 초기값은 [ON]입니다.
[CL/LF매핑] | 텍스트 데이터를 인쇄할 때, 개행 코드의 변환 여부를 선택합니다.개행 코드를 변환하는 경우에는, 변환 방법을 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[바코드 폰트 설정] | 바코드 폰트에 관한 설정을 합니다. [선폭]:바코드 폰트의 선폭을 설정합니다.초기값은 [00％]입니다. [스페이스폭]:바코드 폰트의 스페이스 폭을 설정합니다.초기값은 [00％]입니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-106을 도입하고 있는 경우에 표시됩니다.