사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해본체의 사양을 확인하기

# 본체의 사양을 확인하기

- 본체 사양
- 스캐너 기능 사양
- 프린터 기능 사양

## 본체 사양

항목 | 사양
--- | ---
명칭 | bizhub 367 bizhub 287 bizhub 227 bizhub 136DN bizhub 128DN bizhub 122DN
형식 | 데스크톱/콘솔
읽기 해상도 | 600dpi 600dpi
쓰기 해상도 | 1800dpi 상당 600dpi
계조 | 256 계조
메모리 용량 | 2GB(표준), 4GB(옵션 장착 시)
HDD 용량 | 250GB
복사 원고 | 시트, 책, 입체물(무게 최대 4-7/16lb(2kg)까지)
최대 원고 크기 | 11 17(A3)
복사 크기 | 본체:11 17~8-1/2 11, 5-1/2 8-1/2, A3~A5, 8 13*1, 16K, 8K 수동 트레이:11 17~5-1/2 8-1/2, A3~A5, B6 , A6 , 8 13*1, 16K, 8K, 엽서(A6 Card(4 6)), 봉투*2, 라벨 용지, 인덱스지 *1 Foolscap에는, 8-1/2 13-1/2 , 220mm 330mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 , 8 13 의 6종류가 있습니다. 이중에서 1종류를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오. *2 봉투의 종류, 보관, 인쇄 환경에 따른 구김이나 인쇄 불량이 발생하는 경우가 있습니다.
화상 결손 폭 | 앞단:3/16인치(4.2mm)이내, 뒷 부분:1/8인치(3mm)이내, 앞쪽/안쪽:1/8인치(3mm)이내 * 복사 시는, 각단 3/16인치(4.2mm)가 짤립니다.
대응 용지 평량 | 본체:15-15/16lb~58-1/2lb(60g/m2~220g/m2) 수동 트레이:15-15/16lb~58-1/2lb(60g/m2~220g/m2)
웜업 타임(73.4°F (23℃), 정격 전압 시) | 주전원 스위치가 ON인 상태에서, 부전원 OFF 상태를 해제하고 나서 인쇄 가능한 상태로 될 때까지의 시간 15초 이하 주전원 스위치를 ON으로 해서, 인쇄 가능한 상태로 될 때까지의 시간 20초 이하 *워밍업 타임은, 사용 환경이나 이용 상황에 따라서 다른 경우가 있습니다.
최초 복사 타임 | bizhub 367/136DN 4.5초 이하 bizhub 287/227/128DN/122DN 5.3초 이하
연속 복사 속도 | bizhub 367/136DN 36매/분(8-1/2 11 ·7-1/4 10-1/2 (A4 ·B5 )) 20.2매/분(8-1/2 14(B4)) 17.8매/분(11 17(A3)) bizhub 287/128DN 28매/분(8-1/2 11 ·7-1/4 10-1/2 (A4 ·B5 )) 15.8매/분(8-1/2 14(B4)) 13.9매/분(11 17(A3)) bizhub 227/122DN 22매/분(8-1/2 11 ·7-1/4 10-1/2 (A4 ·B5 )) 15.8매/분(8-1/2 14(B4)) 13.9매/분(11 17(A3))
복사 배율 | <고정> 등배1:10.5% 이하 확대 인치 영역 1:1.214/1.294/1.545/2.000 메트릭 영역 1:1.154/1.224/1.414/2.000 축소 인치 영역 1:0.785/0.733/0.647/0.500 메트릭 영역 1:0.866/0.816/0.707/0.500 <고정 임의> 3종류 설정 가능 <줌> 25%~400%(0.1% 단위로 설정 가능) <종횡 독립 변배> 25%~400%(0.1% 단위로 설정 가능)
급지 방식/급지량 | 급지 트레이(유니버셜 트레이 500매 2단) (17lb(64g/m2)) 수동 트레이 100매(17lb(64g/m2))
배지 용량 | 250매
연속 복사 매수 | 1매~9999매
양면 복사 | 논스택 방식 용지 크기:11 17 ~5-1/2 8-1/2 , 7-1/4 10-1/2, A3~A5 , B5 , 8 13 , 16K /, 8K 대응 용지 평량:15-15/16lb~55-5/8lb(60g/m2~209g/m2)
전원 | AC 120V, 12A, 60Hz(AC 220v~240v, 7.0A, 50/60Hz)
최대 소비 전력 | 1.5kW
크기(폭 깊이 높이) | 23-1/16인치(585mm) 26인치(660mm) 28-15/16인치(735mm)(본체＋원고 유리면까지)
기계 고유 치수법(폭 깊이) | 35-3/8인치(899mm) 46-7/8인치(1191mm) *급지 트레이를 당겨서, 수동 트레이의 보조 트레이를 연 상태의 치수입니다.
질량 | 약 124-9/16lb(56.5kg)

## 스캐너 기능 사양

항목 | 사양
--- | ---
형식 | 풀 컬러 스캐너
읽기 크기 | 본체의 사양에 준합니다.
읽기 해상도 | Push:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi Pull:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
원고 읽기 속도 | 컬러 45면/분, 흑백 45면/분 *ADF를 사용해서 8-1/2 11(A4) 원고를 300dpi로 스캔했을 때의 속도입니다.
인터페이스 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
대응 프로토콜 | TCP/IP(FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)
출력 포맷 | TIFF, PDF, 컴팩트 PDF, PDF/A, Linearized PDF, JPEG, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(pptx, xlsx, docx), 검색 가능 PDF
대응 OS | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * * 32 비트(x86) / 64 비트(x64) 환경에 대응.
드라이버 | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## 프린터 기능 사양

항목 | 사양
--- | ---
형식 | 내장형
용지 크기 | 본체의 사양에 준합니다.
연속 프린트 속도 | 본체의 사양에 준합니다.
해상도 | 1800dpi 상당 600dpi(스무딩 시)
페이지 기술 언어 | PCL5e/c 에뮬레이션 PCL6(XL ver. 3.0) 에뮬레이션 PostScript 3 에뮬레이션(3016) XPS ver.1.0
내장 폰트 | ＜PCL＞ 구문 80서체 ＜PS＞ 구문 137서체
대응 프로토콜 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP) AppleTalk IPX/SPX
대응 OS(PCL) | Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 비트(x86) / 64 비트(x64) 환경에 대응.
대응 OS(PS) | Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 비트(x86) / 64 비트(x64) 환경에 대응. Mac OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10(Intel판 PPD) Linux(PPD)
대응 OS(XPS) | Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 비트(x86) / 64 비트(x64) 환경에 대응.
인터페이스 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1