사용자 설명서

홈접근성복사의 각종 설정(기본 설정)

# 복사의 각종 설정([기본 설정])

- 복사 농도를 조정하기(농도/배경)
- 원고의 배경 농도를 조정하기(배경 조정)
- 복사 용지의 크기나 종류를 선택하기(용지)
- 원고 화상을 임의의 배율로 확대/축소하기(배율)
- 양면 복사/페이지 조합하기(양면/조합)
- 복사한 용지를 구분하기(피니싱)
- 원고를 놓는 방향 그대로 회전시키지 않고 복사하기(자동 회전)

## 복사 농도를 조정하기([농도/배경])

복사 화상의 농담을 조정합니다.

1. [기본 설정]-[농도/배경]을 탭해서, 농도를 조정합니다.

## 원고의 배경 농도를 조정하기([배경 조정])

신문지나 재생지 등, 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고 등을 복사할 경우에 배경 농도를 조정할 수 있습니다.

1. [기본 설정]-[농도/배경]-[배경 조정]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [배경 제거] | 얇은 용지로 된 양면의 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면을 보이고 싶지 않을 때에 선택합니다. [용지 얼룩 조정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
   [배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 복사합니다.

## 복사 용지의 크기나 종류를 선택하기([용지])

이 기기는, 검지한 원고 크기에 맞춰서 자동적으로 용지를 선택해서 복사합니다만, 원고와 다른 크기나 용지 종류를 지정해서 복사할 수도 있습니다.

또한, 급지 트레이에 놓여 있는 용지 크기와 종류의 설정을 변경할 수 있습니다.

1. [기본 설정]-[용지]를 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동] | 원고 크기에 맞는 용지를 자동으로 선택하여 복사합니다.
   [1]～[4] | 트레이 1~트레이 4에 놓여 있는 용지를 지정하여 복사합니다.
   [] | 수동 트레이에 놓여진 용지에 복사합니다.
   [설정 변경] | 필요에 따라서, 선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기와 종류의 설정을 변경합니다. [용지 종류]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 종류를 선택합니다. [용지 크기]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기를 선택합니다. [자동감지]를 선택하면, 놓여져 있는 용지 크기를 자동적으로 검출합니다.

급지 트레이의 용지가 적어지면, 용지 잔량을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.

아이콘 | 설명
--- | ---
| 급지 트레이에 놓여져 있는 용지가, 얼마 남지 않은 것을 나타냅니다.
| 급지 트레이에 용지가 놓여져 있지 않은 것을 나타냅니다.

급지 트레이에, 보통지, 재생지 이외의 용지가 설정되어 있는 경우에는, 용지 종류를 나타내는 아이콘이 표시됩니다.

아이콘 | 용지 종류
--- | ---
| 단면 전용 용지
| 특수지
| 두꺼운 용지1
| 두꺼운 용지1+
| 두꺼운 용지2
| 두꺼운 용지3
| OHP 필름
| 레터헤드지
| 색지
| 봉투
| 인덱스지
| 사용자 용지1
| 사용자 용지2
| 사용자 용지3
| 사용자 용지4
| 사용자 용지5
| 사용자 용지6
| 보통지(양면 2번째)
| 두꺼운 용지1(양면 2번째)
| 두꺼운 용지1+(양면 2번째)
| 두꺼운 용지2(양면 2번째)
| 두꺼운 용지3(양면 2번째)
| 사용자 용지1(양면 2번째)
| 사용자 용지2(양면 2번째)
| 사용자 용지3(양면 2번째)
| 사용자 용지4(양면 2번째)
| 사용자 용지5(양면 2번째)
| 사용자 용지6(양면 2번째)

#####

- 사용자 용지는, 평량이나 미디어 조정의 설정이 등록된 전용지입니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

## 원고 화상을 임의의 배율로 확대/축소하기([배율])

지정한 배율로 화상을 확대 또는 축소하여 복사합니다.

배율의 지정은, 원고 크기와 용지 크기에서 자동 설정하는 방법, 미리 동록된 배율에서 지정하는 방법, 임의의 배율을 입력해서 지정하는 방법이 있습니다.

1. [기본 설정]-[배율]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동] | 원고의 화상을 용지 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 복사합니다. 배율을 지정할 필요가 없어 편리합니다.
   [등배] | 원고의 화상을 실제 크기(등배)로 복사합니다
   [확대] | 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 확대 복사할 때, 미리 고정된 배율을 선택합니다.
   [축소] | 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 축소 복사할 때, 미리 고정된 배율을 선택합니다.
   [최소] | 원고의 크기를 조금 축소한 후, 원고의 화상을 중앙에 배치해서 복사합니다. 원고 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 복사할 때 선택합니다.
   [수동 설정] | 임의의 배율을 키패드로 입력합니다.
   [등록 배율] | 등록되어 있는 배율로 복사합니다.

## 양면 복사/페이지 조합하기([양면/조합])

원고를 용지의 양면에 복사합니다. 또한, 2페이지 분량의 원고를, 1장의 용지의 같은 면에 축소해서 복사합니다.

1. [기본 설정]-[양면/조합]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고>복사] | 놓을 원고(단면 원고/양면 원고)와, 복사 방법(단면 복사/양면 복사)의 조합을 선택합니다. 양면 원고를 읽어 들일 경우에는, [원고 제본 방향]에서 원고가 상 제본인지 좌우 제본인지를 지정합니다. 양면 복사하는 경우에는, [복사 제본 방향]에서 복사가 상 제본인지 좌우 제본인지 지정합니다.
   [페이지 조합] | 2페이지 분량의 원고를, 1장 용지의 같은 면에 축소해서 복사할 지를 선택합니다.
   [원고 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다.
   [원고 제본 방향] | 양면 원고를 놓았을 때의, 원고의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:원고의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다.원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다.원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [상 제본]:원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [왼쪽 제본]:원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [오른쪽 제본]:원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
   [복사 제본 방향] | 양면 복사할 때의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:복사의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [상 제본]:복사 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [왼쪽 제본]:복사 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [오른쪽 제본]복사 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.

## 복사한 용지를 구분하기([피니싱])

복사한 용지의 배지 방법을 설정합니다.

1. [기본 설정]-[피니싱]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [그룹/분류] | 복수의 부수를 복사할 때, 배지 방법을 선택합니다. [자동]:놓은 원고의 매수와 인쇄 부수에 따라서, 자동적으로 분류와 그룹을 전환할 수 있습니다. 복수 매수의 원고를 놓고, 인쇄 부수를 복수 부수로 설정한 경우, 자동적 분류로 전환해서 배지합니다. 기타 조건의 경우에는, 그룹으로 배지합니다. [분류(1부 마다)]:"12345", "12345", "12345"와 같이 1부씩 구별하여 배지합니다. [그룹(1페이지마다)]:"111", "222", "333", "444", "555"와 같이 페이지별로 구별해서 배지합니다.
   [오프셋] | 부수 또는 페이지 단위로 구분해서 배지할 때 [예]를 선택합니다. 피니셔 또는 작업분류기 JS-506를 장착하고 있는 경우, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 어긋나게 해서 배지합니다. 피니셔 또는 작업분류기 JS-506를 장착하고 있지 않은 경우, 아래의 조건을 충족하면, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 용지를 가로 세로 교차해서 구분하여 배지합니다. 8-1/2 11 또는 A4, B5 용지를 사용하기 크기와 종류가 같은 용지를 방향과 방향으로 놓기 용지/크기 기능으로 자동 용지를 설정하기
   [스테이플/펀치] | [스테이플]:용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다. [모서리]:용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다. [2점]:용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다. [위치 설정]:제본 위치와 원고를 놓는 방향을 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓는 원고의 방향에서 제본 위치를 자동적으로 결정합니다. [펀치]:용지에 펀치 구멍을 낼 때에, 펀치 위치를 선택합니다. [위치 설정]:펀치 위치와 원고의 놓는 방향을 선택합니다. 펀치 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓는 원고의 방향에서 펀치 위치를 자동적으로 결정합니다.
   [접지/중철] | 용지를 접지나 중철할 때에, 철 방법/접지 방법을 선택합니다. [반-접지]:복사한 용지를 반으로 접고 나서 배지합니다. [중앙 제본]:복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다. [3단 접지]:복사한 용지를 3단 접지로 하고 나서 배지합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 피니셔가 필요합니다.

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 원고를 놓는 방향 그대로 회전시키지 않고 복사하기([자동 회전])

보통, 원고와 용지의 방향이 달라도, 자동적으로 회전 보정해서 복사합니다만, 회전 보정시키지 않고 그대로 복사할 수도 있습니다.

원고의 일부분만을 복사하고 싶을 때 등에 설정합니다.

1. [기본 설정]-[자동 회전]을 탭합니다.